Приложение №1.

СОГЛАСОВАНО		                                    УТВЕРЖДАЮ	
					Начальник СУ-203 ОАО МАПИД		А.В.Пархимович	
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
« ____ » ________________ 20 ___ г.		« ____ »                                            2026 г.	

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	434%..  "Застройка микрорайона Северный в г.Минске". 6 очередь. Жилые дома №4.1, №4.2, №4.3, №4.4, №4.5 (по г/п). Жилой дом №4.4 (по г/п) (2601514001) 	
Заказчик	ОАО " МАПИД" 220036. г.Минск, ул. Р. Люксембург,205	
Исполнитель	СУ-203 ОАО МАПИД. 220015,г. Минск, ул. Я.Мавра 66-А	

Смета составлена в ценах на	1 АВГУСТА 2025 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	14.47	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер	Обоснование	Наименование видов работ и материальных  ресурсов	Ед.изм.
Кол-во	Трудо-затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.	
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транcпорт	Общая стоимость	
							Всего	в т.ч. 
зарплата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Cмета: 1. 144. Общестроительные архитектурные работы	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 1 (черновые работы)	
1.	 	302.	ПО
 	Тип 1 (АР л.27)  
									
				486.2	

	

	 	
2.		307.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				4.862	11.13
	147.56

	485.76 
	40.06
	673.38 	
3.		308.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				4.862	39.19
	511.43
	95.25
	58.68

	606.68 	
4.		309.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				50.08	

	
	13065.37 
	1037.16
	14102.53 	
5.		310.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пергамин)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.29	30.35			135.96	10.30	176.61	
				0.972	2.23
	29.50

	132.15 
	10.01
	171.66 	
6.		311.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				5.83	66.05
	888.78

	236.29 
	18.36
	1143.43 	
7.		312.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				588.8	

	
	247.30 
	17.66
	264.96 	
8.		313.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	44.06	557.15	101.73	38.75	442.26	34.20	1 135.34	
				4.862	214.22
	2708.86
	494.61
	188.40
	2150.27 
	166.28
	5520.02 	
9.		314.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 55мм М150)  Кратность К=7
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	6.79	85.86	49.01	20.72	723.83	56.30	915.00	
				4.862	33.01
К1=7	417.45
	238.29
К1=7	100.74
	3519.26 
К1=7	273.73
	4448.73 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	365.83	4703.58	828.15	347.82	19836.40	1563.26	26931.39	
ОХР и ОПР	3319.79	
Плановая прибыль	3530.43	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	33781.61	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 2 (черновые работы)	
10.	 	315.	ПО
 	Тип 2 (АР л.27)  
									
				28.16	

	

	 	
11.		320.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				0.2816	0.64
	8.55

	28.13 
	2.32
	39.00 	
12.		321.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.2816	2.27
	29.62
	5.52
	3.40

	35.14 	
13.		322.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				2.32	

	
	605.26 
	48.05
	653.31 	
14.		323.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пергамин)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.29	30.35			135.96	10.30	176.61	
				0.056	0.13
	1.70

	7.61 
	0.58
	9.89 	
15.		324.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				0.34	3.85
	51.83

	13.78 
	1.07
	66.68 	
16.		325.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				34.3	

	
	14.41 
	1.03
	15.44 	
17.		326.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	44.06	557.15	101.73	38.75	442.26	34.20	1 135.34	
				0.2816	12.41
	156.89
	28.65
	10.91
	124.54 
	9.63
	319.71 	
18.		327.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 55мм М150)  Кратность К=7
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	6.79	85.86	49.01	20.72	723.83	56.30	915.00	
				0.2816	1.91
К1=7	24.18
	13.80
К1=7	5.83
	203.83 
К1=7	15.85
	257.66 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	21.21	272.77	47.97	20.14	997.56	78.53	1396.83	
ОХР и ОПР	192.50	
Плановая прибыль	204.72	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1794.05	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 3 (черновые работы)	
19.	 	328.	ПО
 	Тип 3 (АР л.27)  
									
				482.68	

	

	 	
20.		329.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				4.8268	38.90
	507.73
	94.56
	58.26

	602.29 	
21.		330.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				9.94	

	
	2593.25 
	205.86
	2799.11 	
22.		331.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пергамин)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.29	30.35			135.96	10.30	176.61	
				0.96536	2.21
	29.30

	131.25 
	9.94
	170.49 	
23.		332.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				5.79	65.60
	882.69

	234.67 
	18.24
	1135.60 	
24.		333.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				584.8	

	
	245.62 
	17.54
	263.16 	
25.		334.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	44.06	557.15	101.73	38.75	442.26	34.20	1 135.34	
				4.8268	212.67
	2689.25
	491.03
	187.04
	2134.70 
	165.08
	5480.06 	
26.		335.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 50мм М150)  Кратность К=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	5.82	73.6	42.01	17.76	620.43	48.26	784.30	
				4.8268	28.09
К1=6	355.25
	202.77
К1=6	85.72
	2994.69 
К1=6	232.94
	3785.65 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	347.47	4464.22	788.36	331.02	8334.18	649.60	14236.36	
ОХР и ОПР	3151.44	
Плановая прибыль	3351.39	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	20739.19	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 4 (черновые работы)	
27.	 	336.	ПО
 	Тип 4 (АР л.27)  
									
				44.99	

	

	 	
28.		337.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.4499	3.63
	47.32
	8.81
	5.43

	56.13 	
29.		338.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				0.93	

	
	242.63 
	19.26
	261.89 	
30.		339.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пергамин)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.29	30.35			135.96	10.30	176.61	
				0.09	0.21
	2.73

	12.24 
	0.93
	15.90 	
31.		340.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				0.54	6.12
	82.32

	21.89 
	1.70
	105.91 	
32.		341.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				54.5	

	
	22.89 
	1.64
	24.53 	
33.		342.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	44.06	557.15	101.73	38.75	442.26	34.20	1 135.34	
				0.4499	19.82
	250.66
	45.77
	17.43
	198.97 
	15.39
	510.79 	
34.		343.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 45мм М150)  Кратность К=5
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	4.85	61.33	35.01	14.80	517.03	40.21	653.58	
				0.4499	2.18
К1=5	27.59
	15.75
К1=5	6.66
	232.61 
К1=5	18.09
	294.04 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	31.96	410.62	70.33	29.52	731.23	57.01	1269.19	
ОХР и ОПР	289.26	
Плановая прибыль	307.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	1866.07	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 5 (черновые работы)	
35.	 	344.	ПО
 	Тип 5 (АР л.27)  
									
				35.2	

	

	 	
36.		349.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				0.352	0.81
	10.68

	35.17 
	2.90
	48.75 	
37.		350.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.352	2.84
	37.03
	6.90
	4.25

	43.93 	
38.		351.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				2.9	

	
	756.58 
	60.06
	816.64 	
39.		352.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пергамин)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2.29	30.35			135.96	10.30	176.61	
				0.07	0.16
	2.12

	9.52 
	0.72
	12.36 	
40.		353.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				0.42	4.76
	64.03

	17.02 
	1.32
	82.37 	
41.		354.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				42.4	

	
	17.81 
	1.27
	19.08 	
42.		355.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	44.06	557.15	101.73	38.75	442.26	34.20	1 135.34	
				0.352	15.51
	196.12
	35.81
	13.64
	155.68 
	12.04
	399.65 	
43.		356.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 50мм М150)  Кратность К=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	5.82	73.6	42.01	17.76	620.43	48.26	784.30	
				0.352	2.05
К1=6	25.91
	14.79
К1=6	6.25
	218.39 
К1=6	16.99
	276.08 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	26.13	335.89	57.50	24.14	1210.17	95.30	1698.86	
ОХР и ОПР	236.61	
Плановая прибыль	251.62	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2187.09	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 6 (черновые работы)	
44.	 	362.	ПО
 	Тип 6 (АР л.27)  
									
				68.97	

	

	 	
45.		367.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				0.6897	1.58
	20.93

	68.91 
	5.68
	95.52 	
46.		368.	Е11-136-2
(65.72 / 69.89) 	Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	11.33	152.45			40.53	3.15	196.13	
				0.83	9.40
	126.53

	33.64 
	2.61
	162.78 	
47.		369.	1/10-235-23/35
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					0.42	0.03	0.45	
				83.8	

	
	35.20 
	2.51
	37.71 	
48.		370.	Е11-67-1
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	48.06	607.73	103.10	38.75	442.26	34.20	1 187.29	
				0.6897	33.15
	419.15
	71.11
	26.73
	305.03 
	23.59
	818.88 	
49.		371.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 40мм М150)  Кратность К=4
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 м2	3.88	49.06	28.00	11.84	413.62	32.17	522.85	
				0.6897	2.68
К1=4	33.84
	19.31
К1=4	8.17
	285.27 
К1=4	22.19
	360.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	46.81	600.45	90.42	34.90	728.05	56.58	1475.50	
ОХР и ОПР	417.56	
Плановая прибыль	444.05	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	2337.11	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные узел 2 (черновые работы)	
50.	 	417.	ПО
 	Узел 2 (АР л.27 п.6)  
									
				245.96	

	

	 	
51.		418.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				2.4596	19.82
	258.73
	48.18
	29.69

	306.91 	
52.		419.	1/10-120-30-10/17
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)  
	м3					260.89	20.71	281.60	
				10.13	

	
	2642.82 
	209.79
	2852.61 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	19.82	258.73	48.18	29.69	2642.82	209.79	3159.52	
ОХР и ОПР	189.55	
Плановая прибыль	201.58	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	3550.65	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные Узел в,г (черновые работы)	
53.	 	426.	ПО
 	Узел в АР л.21  
	мест								
				11	

	

	 	
54.		427.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0286	0.23
	3.01
	0.56
	0.35

	3.57 	
55.		428.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.06	

	
	21.15 
	1.68
	22.83 	
56.		429.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0099	0.08
	1.04
	0.19
	0.12

	1.23 	
57.		430.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.04	

	
	14.10 
	1.12
	15.22 	
58.		431.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0077	0.06
	0.81
	0.15
	0.09

	0.96 	
59.		432.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.02	

	
	7.05 
	0.56
	7.61 	
60.		433.	Е10-134-1
(65.72 / 69.89) 	Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47	100 М	6.01	86.96					86.96	
				0.2596	1.56
	22.57

	 
	
	22.57 	
61.		434.	1/10-235-20/653
 	Лента уплотнительная  
	м					0.56	0.04	0.60	
				27.3	

	
	15.29 
	1.09
	16.38 	
62.		435.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	44.06	557.15	101.73	38.75	443.13	34.24	1 136.25	
				0.0104	0.46
	5.79
	1.06
	0.40
	4.61 
	0.36
	11.82 	
63.		436.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 140мм М150)  Кратность К=24
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	23.28	294.38	168.04	71.04	122.64	9.46	594.52	
				0.0104	0.24
К1=24	3.06
	1.75
К1=24	0.74
	1.28 
К1=24	0.10
	6.19 	
64.		437.	Е11-67-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (М150)  
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	44.06	557.15	101.73	38.75	443.13	34.24	1 136.25	
				0.0195	0.86
	10.86
	1.98
	0.76
	8.64 
	0.67
	22.15 	
65.		438.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 60мм М150)  Кратность К=8
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	7.76	98.13	56.01	23.68	827.24	64.34	1 045.72	
				0.0195	0.15
К1=8	1.91
	1.09
К1=8	0.46
	16.13 
К1=8	1.25
	20.38 	
66.		439.	Е6-11-10
(65.72 / 69.89) 	Армирование подстилающих слоев и набетонок  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 14.47	Т	12.64	177.76	33.36	10.31	29.50	2.34	242.96	
				0.012	0.15
	2.13
	0.40
	0.12
	0.35 
	0.03
	2.91 	
67.		440.	2/10-50/12
 	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500  
	т					9 245.65	528.85	9 774.50	
				0.012	

	
	110.95 
	6.35
	117.30 	
68.		441.	ПО
 	Узел г АР л.21  
	мест								
				11	

	

	 	
69.		442.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0405	0.33
	4.26
	0.79
	0.49

	5.05 	
70.		443.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.13	

	
	45.83 
	3.64
	49.47 	
71.		444.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0176	0.14
	1.85
	0.34
	0.21

	2.19 	
72.		445.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.04	

	
	14.10 
	1.12
	15.22 	
73.		446.	Е11-136-8
(65.72 / 69.89) 	Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	6.91	92.98					92.98	
				0.231	1.60
	21.48

	 
	
	21.48 	
74.		447.	1/10-230-15/545
 	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1  
	кг					5.06	0.40	5.46	
				0.35	

	
	1.77 
	0.14
	1.91 	
75.		448.	1/10-235-23/85
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					1.09	0.09	1.18	
				23.3	

	
	25.40 
	2.10
	27.50 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.86	78.77	8.31	3.74	286.65	20.21	393.94	
ОХР и ОПР	54.23	
Плановая прибыль	57.67	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	505.84	
 ИТОГО прямые затраты по смете	865.09	11125.03	1939.22	820.97	34767.06	2730.28	50561.59	
ОХР и ОПР	7850.94	
Плановая прибыль	8349.08	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	66761.61	
Cмета: 1. 1440. Общестроительные архитектурные работы. Дополнительно к ЛС 144	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 1 (черновые работы)	
76.	 	22.	ПО
 	Тип 1 (АР л.27)  
									
				486.2	

	

	 	
77.		23.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				-4.862	-11.13
	-147.56

	-485.76 
	-40.06
	-673.38 	
78.		24.	Е11-5-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 14.47	100 М2	3.45	47.12	0.40	0.25	165.22	13.12	225.86	
				4.862	16.77
	229.10
	1.94
	1.22
	803.30 
	63.79
	1098.13 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	5.64	81.54	1.94	1.22	317.54	23.73	424.75	
ОХР и ОПР	54.39	
Плановая прибыль	57.84	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	536.98	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 2 (черновые работы)	
79.	 	25.	ПО
 	Тип 2 (АР л.27)  
									
				28.16	

	

	 	
80.		26.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				-0.2816	-0.64
	-8.55

	-28.13 
	-2.32
	-39.00 	
81.		27.	Е11-5-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 14.47	100 М2	3.45	47.12	0.40	0.25	165.22	13.12	225.86	
				0.2816	0.97
	13.27
	0.11
	0.07
	46.53 
	3.69
	63.60 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.33	4.72	0.11	0.07	18.40	1.37	24.60	
ОХР и ОПР	3.15	
Плановая прибыль	3.34	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	31.09	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 5 (черновые работы)	
82.	 	28.	ПО
 	Тип 5 (АР л.27)  
									
				35.2	

	

	 	
83.		29.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				-0.352	-0.81
	-10.68

	-35.17 
	-2.90
	-48.75 	
84.		30.	Е11-5-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 14.47	100 М2	3.45	47.12	0.40	0.25	165.22	13.12	225.86	
				0.352	1.21
	16.59
	0.14
	0.09
	58.16 
	4.62
	79.51 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.40	5.91	0.14	0.09	22.99	1.72	30.76	
ОХР и ОПР	3.94	
Плановая прибыль	4.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	38.90	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные тип пола 6 (черновые работы)	
85.	 	31.	ПО
 	Тип 6 (АР л.27)  
									
				68.97	

	

	 	
86.		32.	Е13-107-1
(65.72 / 69.89) 	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных (пленка)  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 14.47	100м2 покрытия	2.29	30.35			99.91	8.24	138.50	
				-0.6897	-1.58
	-20.93

	-68.91 
	-5.68
	-95.52 	
87.		33.	Е11-5-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  
Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 14.47	100 М2	3.45	47.12	0.40	0.25	165.22	13.12	225.86	
				0.6897	2.38
	32.50
	0.28
	0.17
	113.95 
	9.05
	155.78 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	0.80	11.57	0.28	0.17	45.04	3.37	60.26	
ОХР и ОПР	7.71	
Плановая прибыль	8.20	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	76.17	
 ИТОГО прямые затраты по смете	7.17	103.74	2.47	1.55	403.97	30.19	540.37	
ОХР и ОПР	69.19	
Плановая прибыль	73.58	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	683.14	
Cмета: 1. 1441. Общестроительные архитектурные работы. Дополнительно к ЛС 144,1440	
 Ж2-60-40-020 Полы бетонные Узел в,г (черновые работы)	
88.	 	185.	ПО
 	Узел в АР л.21  
	мест								
				11	

	

	 	
89.		186.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				-0.0127	-0.10
	-1.34
	-0.25
	-0.15

	-1.59 	
90.		187.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				-0.03	

	
	-10.58 
	-0.84
	-11.42 	
91.		188.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0176	0.14
	1.85
	0.34
	0.21

	2.19 	
92.		189.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.07	

	
	24.68 
	1.96
	26.64 	
93.		190.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				0.0033	0.03
	0.35
	0.06
	0.04

	0.41 	
94.		191.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				0.01	

	
	3.53 
	0.28
	3.81 	
95.		192.	Е10-134-1
(65.72 / 69.89) 	Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 14.47	100 М	6.01	86.96					86.96	
				-0.2596	-1.56
	-22.57

	 
	
	-22.57 	
96.		193.	1/10-235-20/653
 	Лента уплотнительная  
	м					0.56	0.04	0.60	
				-27.3	

	
	-15.29 
	-1.09
	-16.38 	
97.		194.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 140мм М150)  Кратность К=24
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	23.28	294.38	168.04	71.04	122.64	9.46	594.52	
				-0.0104	-0.24
К1=24	-3.06
	-1.75
К1=24	-0.74
	-1.28 
К1=24	-0.10
	-6.19 	
98.		195.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 160мм М150)  Кратность К=28
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	27.16	343.45	196.04	82.89	143.09	11.04	693.62	
				0.0104	0.28
К1=28	3.57
	2.04
К1=28	0.86
	1.49 
К1=28	0.11
	7.21 	
99.		196.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 60мм М150)  Кратность К=8
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	7.76	98.13	56.01	23.68	827.24	64.34	1 045.72	
				-0.0195	-0.15
К1=8	-1.91
	-1.09
К1=8	-0.46
	-16.13 
К1=8	-1.25
	-20.38 	
100.		197.	Е11-67-3
(65.72 / 69.89) 	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (доб-ся до толщ. 40мм М150)  Кратность К=4
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 14.47	100 М2	3.88	49.06	28.00	11.84	413.62	32.17	522.85	
				0.0195	0.08
К1=4	0.96
	0.55
К1=4	0.23
	8.07 
К1=4	0.63
	10.21 	
101.		198.	ПО
 	Узел г АР л.21  
	мест								
				11	

	

	 	
102.		199.	Е11-9-2
(65.72 / 69.89) 	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 14.47	100м2	8.06	105.19	19.59	12.07			124.78	
				-0.0025	-0.02
	-0.26
	-0.05
	-0.03

	-0.31 	
103.		200.	1/10-120-30-10/21
 	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)  
	М3					352.51	27.99	380.50	
				-0.01	

	
	-3.53 
	-0.28
	-3.81 	
104.		201.	Е11-136-8
(65.72 / 69.89) 	Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 14.47	100 М	6.91	92.98					92.98	
				-0.011	-0.08
	-1.02

	 
	
	-1.02 	
105.		202.	1/10-230-15/545
 	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1  
	кг					5.06	0.40	5.46	
				-0.02	

	
	-0.10 
	-0.01
	-0.11 	
106.		203.	1/10-235-23/85
 	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 100 мм, толщиной 10 мм  
	м					1.09	0.09	1.18	
				-1.1	

	
	-1.20 
	-0.10
	-1.30 	
ИТОГО прямые затраты по разделу	-1.62	-23.43	-0.15	-0.04	-10.34	-0.69	-34.61	
ОХР и ОПР	-15.43	
Плановая прибыль	-16.40	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	-66.44	
 ИТОГО прямые затраты по смете	-1.62	-23.43	-0.15	-0.04	-10.34	-0.69	-34.61	
ОХР и ОПР	-15.43	
Плановая прибыль	-16.40	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью	-66.44	

1.	ИТОГО прямые затраты 
в том числе:	870.64	11205.34	1941.54	822.48	35160.69	2759.78	51067.35	

Расчет сметной стоимости материалов

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Кол-во	Цена материала
с НДС	Индекс роста	Стоимость материала
с НДС	% тран. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
 Материалы подрядчика	
1.	 	1/10-115-5/1160
	Пергамин кровельный П-300	м.2	221.79608	1.32		292.77	7.94%	23.25	
2.		1/10-140-40/140
	Электроды типа Э42 диаметром 5 мм	т	0.000024	14 748.00		0.35	7.94%	0.03	
3.		1/10-160-10/110
	Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм	т	0.136076	7 510.02		1021.93	7.94%	81.14	
4.		1/10-160-20/35
	Ткань мешочная	10 м2	4.5926	63.97		293.79	7.94%	23.33	
5.		1/10-160-20/35
	Ткань мешочная	10 м2	0.00416	63.97		0.27	7.93%	0.02	
6.		1/10-230-15/545
	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг	0.33	5.06		1.67	7.94%	0.13	
7.		1/10-235-23/35
	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая, шириной 100 мм, толщиной 10 мм	м	1 388.6	0.42		583.21	7.94%	46.31	
8.		1/10-235-23/85
	Лента теплозвукоизоляционная (демпферная) полиэтиленовая пористая с клеевым слоем, шириной 100 мм, толщиной 10 мм	м	22.2	1.09		24.20	7.94%	1.92	
9.		4/1-4-20-20-10-20/20
	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150	М3	63.004541	202.67		12769.13	7.78%	993.44	
10.		6/20-20-10/10
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	0.008073	3.22		0.03	4.73%		
ИТОГО Материалы подрядчика :		 14987.36		 1163.66	
Материалы, реализуемые заказчиком подрядчику	
11.	 	1/10-120-30-10/17
	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-25А (ППТ-25Н-А)	м3	76.3	260.89		19905.91	7.94%	1580.53	
12.		1/10-120-30-10/21
	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	М3	0.33	352.51		116.33	7.94%	9.24	
13.		1/10-280-20/40
	Вода	м3	23.071733	1.74		40.14	%		
14.		2/10-50/12
	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций из стали класса S500	т	0.012	9 245.65		110.95	5.72%	6.35	
ИТОГО Материалы, реализуемые заказчиком подрядчику:		 20173.33		 1596.12	
							
ВСЕГО :		 35160.69		 2759.78	

Расчет сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов 

  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
 Механизмы подрядчика	
15.	 	М030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-Ч	0.00588	43.84	0.26	16.73	0.10	
16.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0.02004	5.06	0.10			
17.		М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-Ч	24.434773	35.98	879.14	14.47	353.60	
18.		М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин	МАШ.-Ч	0.083668	35.98	3.01	14.47	1.21	
19.		М110800	Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л	МАШ.-Ч	24.518441	27.67	678.38	12.44	304.97	
20.		М110907	Вибраторы	МАШ.-Ч	71.822315	1.03	74.03			
21.		М330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	44.128896	0.97	42.75			
22.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	13.067389	20.20	263.88	12.44	162.61	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 1941.54		 822.48	
							
ВСЕГО :		 1941.54		 822.48	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затра на  дату  составления  сметной  документаци и 01 августа  2025г.т, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		870,64	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		62,13	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		932,77	
	Заработная плата	1	11 205,34	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 941,54	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	822,48	
	Mатериалы		35 160,69	
	в т.ч.  материалы подрядчика		35 160,69	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	2 759,78	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		2 759,78	
	ИTOГO прямых затрат		51 067,35	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	7 904,70	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	65.72	7904.7	
3	Плановая прибыль	1	8 406,26	
	.      1.строительные работы (3.1. Новое строительство г.Минск)	69.89	8406.26	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения	2,7528	331,10	
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	-49,67	
5	Зимние удорожания	1,915056	230,34	
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		63,11	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		67 890,08	
6	Прочие затраты, в том числе:		4 089,46	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	4 089,46	
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		71 979,54	
	в том числе стоимость подрядных работ		71 979,54	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	0,93		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		-5 038,57	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		66 940,97	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		66 940,97	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		66 940,97	
16	Итого объем работ для налогообложения		66 940,97	
18	Сумма HДC по ставке ______ %			
	BCEГO выполнено работ		66 940,97	
				
20	Сумма прописью Шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок руб. 97 коп.	

Составил 	Ведущий  инженер ПО СУ-203 ОАО МАПИД				Л.А.Соркина	
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил	Начальник ПО СУ-203 ОАО МАПИД				О.М. Орловская	
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)