Приложение 4 к аукционным документам №А741-08/261

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

1.1. Мобильный лазерный сканер поставляется в комплекте:
мобильный лазерный сканер - 1 шт.;
программное обеспечение для работы с лазерным сканером позволяющее производить управление сканированием, накопление, выгрузку и первичную обработку данных, полученных при сканировании – не менее 1 рабочего места;
программное обеспечение ТИМ КРЕДО 3D СКАН актуальной версии или аналог с возможностью обработки дорожной инфраструктуры с обновлением до актуальных версий не менее 24 месяцев – не менее 1 рабочего места;
мобильный комплект для лазерного сканера – 1 шт.;
БЛА с возможностью крепления лазерного сканера с зарядной станцией и аккумуляторами - 1 шт.;
ноутбук - 1 шт.
1.2. Оборудование мобильного лазерного сканера, поставляемого в комплекте с программным обеспечением, соответствующими ПЭВМ для обработки полученных данных с использованием программного обеспечения CREDO (КРЕДО) 3D СКАН (или его аналога), должно соответствовать следующим требованиям:
сканер должен входить в государственный реестр средств измерений и иметь поверку;
соответствовать ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
позволять производить лазерное сканирование автомобильной дороги и инженерных элементов;
получать трехмерную модель автомобильной дороги (облако точек), используя лазерное сканирование;
оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы;
колоризация облаков точек в фактические цвета;
синхронизированная работа с облаками точек, траекторией и панорамными снимками;
сшивка отдельных участков съемки в один;
иметь возможность проведения сканирования с использованием автомобильного транспорта, вручную (рюкзак), а также БЛА.
1.3. Технические характеристики мобильного лазерного сканера:
максимальная дальность - не менее 250 м;
частота сканирования не менее 640 000 точек/сек;
точность: не менее 50 мм;
поле зрения сканирования горизонтальное - не менее 270°;
поле зрения сканирования вертикальное - не менее 40°;
длина волны лазера – не менее 905 нм;
класс безопасности – не менее Класса 1, безопасный для глаз;
возможность подключения внешней камеры;
встроенный ГНСС приемник;
транспортировочный кейс;
USB накопитель или флеш карта объемом не менее 256 ГБ – 1 шт.;



1.4. Технические характеристики мобильного комплекта для лазерного сканера:
ГНСС антенна – 1 шт.;
панорамная камера – 1 шт.;
мини-вешка геодезическая – 1 шт.;
внешний аккумулятор емкостью не менее 30000 мА/ч – 2 шт.;
рюкзак для лазерного сканера – 1 шт.;
крепление на мини-вешку для лазерного сканера с изменяемым углом наклона – 1 шт.;
крепление с присосками для автомобиля – 1 шт.;
крепление для панорамной камеры – 1 шт.
1.5. Технические характеристики панорамной камеры:
разрешение видеосъемки – не менее 8к;
физический размер матрицы - 1/1.28";
количество пикселей при фотосъемке – не менее 72 Мп;
карта памяти microSDHC или microSDXC объемом – не менее 256 Гб.
1.6. Технические характеристики БЛА:
возможность установки мобильного лазерного сканера;
длительность полета не менее 30 мин;
скорость полета не менее 40 км/ч;
2 аккумуляторные батареи;
зарядное устройство в защитном кейсе;
поисковый комплект.
1.7. Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь.
1.8. Минимальные технические характеристики и комплектация ноутбука:
диагональ монитора – не менее18",
процессор – не менее i9 -14900НХ (или аналог),
оперативная память – не менее 64 GB,
твердотельный накопитель SSD – не менее 4 ТВ,
видеокарта – не менее RTX 5090 24 GB (или аналог),
операционная система Windows (данное требование обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся у заказчика оборудованием).
полноразмерная мышь.
1.9.Поставщик оборудования при поставке обеспечивает пуско-наладочные работы, консультации по настройке и установке программного обеспечения, пробный запуск оборудования и обучение 2-х специалистов Покупателя с подписанием Сторонами соответствующих Акта о введении оборудования в эксплуатацию и Акта о проведении обучения.
1.10. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не были восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания представителями сторон Акта ввода в эксплуатацию.

