ГродМТ 612/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты для анализатора газов крови, электролитов и метаболитов i15, EDAN Instruments Inc., Китай

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Тест – картридж BG 10 или аналог
	1. Тест- картридж должен быть предназначен для определения не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac   в образцах артериальной и венозной крови.
2. Каждый тест – картридж должен иметь индивидуальную упаковку.
3. Срок годности – не менее 11 месяцев при хранении при+ 2 - +8°С.
	штука
	7 800

	2.
	Блок жидких калибраторов
	1. Должен обеспечивать калибровку прибора   по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac.
2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 50 калибровок.
3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней.
	упаковка
	70

	3.
	Блок жидких калибраторов
	1. Должен обеспечивать калибровку прибора по следующим параметрам: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl -, Hct, Glu, Lac.
2. 1 упаковка должна быть рассчитана на проведение не менее 100 калибровок.
3. Стабильность на борту анализатора – не менее 30 дней.
	упаковка
	64

	4.
	Контроль газов и электролитов крови уровень   1
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.
2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
	набор
	25

	5.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 2
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.
2. 1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей. 
	набор
	19

	6.
	Контроль газов и электролитов крови уровень 3
	1. Контрольный материал должен обеспечивать контроль качества перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, K+, Na+, Ca++, Cl-, Glu, Lac.
2.1 набор должен быть рассчитан на постановку не менее 5 контролей.
	набор
	19


2. Технические требования.
2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования «EDAN Instruments, Inc.» Китай, что подтверждается «Руководством по эксплуатации к анализатору газов крови, электролитов и метаболитов i15».
2.2. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к реагентам, адаптационные методики, оригинальные паспорта реагентов, калибровочных и контрольных материалов).

