Приложение 5 к аукционным документам №А743-08/261
Техническое задание
Мотор лодочный
Описание предмета государственной закупки 

Тип запуска: ручной; 
Тип двигателя: бензиновый; Тактность: двухтактный;
Тип управления: румпельное, мощность 15-20 л.с., 
Описание: 
Гребной винт: Алюминиевый;
Диаметр и ход поршня, мм: 50-62 x 43-54;
Диапазон максимальных оборотов: 4500-6000;
Количество цилиндров: 2;
Передаточное отношение: 2.08:1;
Порядок переключения передач: Передний ход (F) - Нейтральный (N) - Задний (R);
Рабочий объем, см 3: 169-326;
Рекомендуемая высота транца, мм: 380-385;
Рулевое управление: Румпельное
Система выхлопа: через гребной винт;
Топливный бак, л: Внешний 12-24;
Вес 26-41 кг. 
	Поставляемый товар должен быть новым (товарами которые не были в употреблении, ремонте в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Участники в своём коммерческом предложение предоставляют полное описание предмета закупки со всеми его характеристиками.
Поставка, разгрузка и внос на этаж (при необходимости) товара должна осуществляться силами и за счет поставщика.

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента поставки товара (подписание ТН (ТТН)).

