Приложение 4 к аукционным документам №А745-09/261


Технические характеристики: 

Мощность л.с./кВт – не менее 81/59,6;
Удельный расход топлива, г/(кВт-ч) – не более 244;
Максимальный крутящий момент, Н-м – не менее 298;
Коробка передач – механическая с понижающим редуктором; 
Муфта сцепления – фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением;
Число передач вперед/назад – не менее 18/4;
Емкость бака гидросистемы, л – не менее 25,0;
Колесная формула – 4К4;
Размеры шин передних колес – 11,2-20;
Размеры шин задних колес – 15,5R38;
Тормоза – сухие;
Масса максимально допустимая, кг – не менее 6500;

Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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