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        Измельчитель древесины – 1 шт.

	Характеристики двигателя
	 

	Тип двигателя
	дизельный четырехтактный

	Количество цилиндров
	 не менее 4

	Мощность двигателя
	100 - 120 л.с.

	Рабочий объем двигателя
	не менее 3000 см3.

	Система запуска двигателя
	электростартер

	Объем топливного бака
	не менее 80 л, но не более 110л

	

	Система подачи
	 

	Производительность
	не менее 15 м.куб./час

	Ориентация подающего ролика
	горизонтальная

	Высота загрузочного отверстия
	не менее 38 см

	Ширина загрузочного отверстия
	не менее 40 см

	Высота подающего стола
	не менее 70 см, но не более 80 см

	Диаметр подающего ролика
	не менее 50 см

	Привод подающего ролика
	гидравлический

	Емкость гидравлического бака
	не более 30 л

	Скорость подачи
	не менее 30 м/мин

	Регулировка скорости подачи
	да

	Система измельчения
	 

	Максимальный диаметр измельчаемой древесины
	не менее 30 см

	Тип измельчителя
	барабанный

	Диаметр барабана
	не менее 52 см

	Скорость вращения барабана
	2150 - 2250 об/мин

	Толщина корпуса барабана
	не менее 1 см

	Количество ножей
	не менее 2 шт. (двухсторонние)

	Контрнож
	1 шт. (двухсторонний)

	Сцепление
	натяжная муфта ремня

	Высота желоба выброса
	не более 250 см

	Угол поворот желоба выброса
	не менее 270

	Габариты
	 

	Длина
	не более 700 см

	Ширина
	не более 200 см

	Высота
	не более 270 см

	Вес
	не более 2700 кг

	Система безопасности
	 

	Защитная шторка оператора от вылета измельченных частиц
	да

	Нижняя рейка экстренного отключения подачи
	да

	Основная рейка управления подачей
	четыре положения: аварийная остановка, вперед, нейтральное и назад

	Оснащение
	 

	Автоматическая система управления подачей
	да

	ЖК дисплей с индикацией показателей работы
	да

	Система смазки подшипников
	централизованная автоматическая 

	Складной подающий стол
	да

	Тип шасси
	2 колесное

	Устройство аварийного торможения при расцеплении
	да

	Дополнительные сведения
	

	Крепление к автомобилю МАЗ и трактору МТЗ
	Оснащение прибором буксирным в сборе на МАЗ, МТЗ 82.1 (либо аналогичным)

	Гарантия
	не менее 12 месяцев с даты подписания ТТН Покупателем 

	Сервис
	наличие собственного сервисного центра в г.Минске, гарантийное и послегарантийное обслуживание



Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был  восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

    Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты подписания ТТН Покупателем. Наличие сервисного центра в г. Минске, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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