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	№ лота
	Наименование:
	Характеристики:
	Кол-во,шт

	1
	Автомат для продажи цветов
(Цветомат/Фломат)
	Напряжение питающей сети - 220В (50Гц).
Диапазон температур окружающей среды установки цветомата/фломата – от -10 до +40.
Температурный режим системы микроклимата  
от +2 до +6 в зависимости от заданных параметров. 
Открытие и закрытие ячеек – автоматически.
Антивандальное стекло.
Проушины для замка.
Уличный корпус.
Антивандальное исполнение аппарата.
Монтаж и установка фломата/цветомата.  
Настройка фломата/цветомата.
Не менее 4 (четырёх) ярусов, в каждом ярусе не менее 6 (шести) ячеек. Не менее 4 (четырёх) автоматических дверей.
Размеры: 
высота - не менее 2010мм;
ширина - не менее 850мм;
глубина - не менее 1250мм.
Светодиодная подсветка витрины каждой ячейки.
Емкости для воды, размещенные в ячейках для цветов, в кол-ве не менее 24 (двадцати четырёх) шт.
Функция вращения каждого яруса. 
Букет высотой не менее 40-45см должен свободно помещаться в ячейку без загибания стеблей и деформации бутонов.
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