ГродМТ 620/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К

1. [bookmark: _Hlk233015561]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk233015169]№ п/п
	Наименование 
	Количество(л.)

	1
	Изотонический раствор Isotonac-3
	9 800

	2
	Очищающий раствор Cleanac-3 
	256

	3
	Промывающий раствор Cleanac 
	350

	4
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-3N
	127

	5
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-5 
	70


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Изотонический раствор Isotonac-3
	1. Объем упаковки не менее 20л.
2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	2
	Очищающий раствор Cleanac-3 
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл.
2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония

	3
	Промывающий раствор Cleanac 
	1. Объем упаковки не менее 5000 мл. 
2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	4
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-3N
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл.
2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	5
	  Гемолизирующий реагент Hemolynac-5 
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл. 
2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.


2.1. Возможность применения предложенных реагентов для работы на гематологическом анализаторе: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К производства Nihon Kohden Corporation (Япония) не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.
2.2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80 % от срока годности, установленного производителем.
	
Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk233015612]№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 27 наб.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 50 наб.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 
2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 
3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 
2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 
3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.


2.1. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.
2.2. Предлагаемый контрольный материал должны иметь паспорт контрольных значений по всем измеряемым параметрам.
2.4. Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

