ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку компрессорной установки (компрессора для выработки сжатого воздуха) для участка сборки крышки с пробиркой

	Наименование и область применения.
	Настоящее техническое задание устанавливает технические требования к закупаемой компрессорной установке (компрессора для выработки сжатого воздуха) для участка сборки крышки с пробиркой согласно инвестиционному проекту «Реконструкция изолированного помещения с инвентарным номером 350/D-178964 (административное помещение) и изолированного помещения с инвентарным номером 350/D-178968 (производственное помещение) по адресу: г. Гомель, ул. Объездная, 12-1, 12-2».
	Предмет и объём закупки.
Компрессор безмасляный, с двухступенчатым зубчатым компрессорным блоком (приложить сертификат «Class 0»). Тип сжатия сухой, без впрыска воды в камеру сжатия – 1шт.
Основные технические требования.
· Напряжение питания - 380В / 3ф / 50Гц.
· Компрессор должен быть оборудован асинхронным электродвигателем для работы с преобразователем частоты. Уровень защиты не хуже IP54.
· Компрессор должен иметь частотно-регулируемый привод без режима холостого хода и иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее плавное регулирование скорости с сохранением максимального КПД во всем диапазоне регулирования (приложить документальное подтверждение производителя  акты испытаний, отчеты и т.д.).
· Привод винтового блока  прямой, сухого соединения, без смазки и технического обслуживания.
· Звукоизолирующий корпус, уровень шума не более 72 дБ;
· Максимальное рабочее давление  10 бар (изб.).
· Диапазон производительности на выходе при давлении 7 бар (по ISO1217:2009): не хуже: 1,2…3,4 м3/мин.
· Охлаждение  воздушное, радиальным вентилятором. Выброс воздуха вверх.
· Мощность электропривода  не более 22 кВт
· Компрессор должен обеспечивать непрерывный режим работы при условиях эксплуатации от 0°С до +45°С температуры окружающего воздуха, влажности до 85% при рабочем давлении 7 бар. 
· Выпускные трубопроводы сжатого воздуха должны быть изготовлены из нержавеющей стали. 
· Компрессор должен обладать собственной силовой рамой, позволяющей устанавливать его без фундамента и анкерных креплений на любой ровной поверхности, способной выдержать его распределенный вес.
· Система управления компрессора должна обеспечивать как непосредственно управление (изменение установок, изменение режимов работы, недельный таймер включения и выключения компрессора), так и вывод сервисной информации (текущее состояние компрессора, ожидаемое сервисное обслуживание, хранение информации о причинах последних аварийных остановок) на цветной графический дисплей с индикацией на русском языке.
· Система управления компрессора должна иметь возможность передачи всей служебной и технической и сервисной информации на системы верхнего уровня по протоколу CAN без использования промежуточных устройств и преобразователей. 
· Система управления компрессора должна иметь возможность организации работы с существующим компрессором «ведущий-ведомый» без использования промежуточных устройств и преобразователей. 
· Система управления компрессора должна иметь возможность дистанционного мониторинга состояния компрессора по сети Ethernet без подключения дополнительных устройств и без оплат услуг связи.
· Компрессор должен иметь максимальные интервалы технического обслуживания. Периодичность замены масла – не менее 8000 часов.
· Техническая документация на русском языке.
· Комплект поставки – компрессор, ЗИП на период гарантийного обслуживания, работы по обслуживанию на период гарантии включены в объем поставки.
· Гарантия на оборудование не менее 36 месяцев.
Требования к запуску оборудования.
Поставщик оборудования должен провести шеф-монтаж, настройку и запуск оборудования в эксплуатацию, а также провести обучение обслуживающего персонала работе с оборудованием. 
Требования к Поставщику.
· Поставщик должен иметь на территории Республики Беларусь квалифицированную сервисную службу с опытом работы по обслуживанию предлагаемой техники более одного года.
· Поставщик должен иметь оперативные выездные бригады, оснащенные транспортом, специальным инструментом и приспособлениями для обеспечения гарантийного и пост гарантийного обслуживания предложенного оборудования.
· Поставщик должен иметь опыт поставок и обслуживания предлагаемой к поставке техники в Республике Беларусь не менее 5 лет. Предоставить список предприятий Республики Беларусь, где эксплуатируется предложенное оборудование.
· Поставщик должен иметь лицензионное программное обеспечение для ремонта и программирования контроллера поставляемого оборудования на период гарантийного обслуживания.
· Поставщик должен представить документацию завода изготовителя для подтверждения заявленных характеристик предложенного оборудования на русском языке.
· Поставщик должен предоставить декларации соответствия требованиям технических регламентов стран Таможенного союза на предлагаемое к поставке оборудование:
· ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
· ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость».
· Сертификат класс 0 по ISO 8753 на поставляемое оборудование.
Место и условия поставки товара.
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Объездная ,12. 
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