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Приложение 4 к аукционным документам №А753-09/261
Технические характеристики предмета закупки
Назначение: для выполнения работ в коммунальном хозяйстве по обеспечению уборки улиц и дворов, работ на мелкоконтурных земельных участках.
Мотоблок:
Габаритные размеры: длина/ширина/высота: 1780/846/1070 мм (±55);
Двигатель: бензиновый, не менее 9 кВт;
Число передач: 4/2;
Скорость движения вперед:
минимальная - не более 2,8 км/ч, максимальная - не менее 10,0 км/ч;
Скорость движения назад:
минимальная - не более 3,2 км/ч, максимальная - не менее 5,1 км/ч;
Радиус разворота: не более 1 м;
Масса мотоблока максимальная: не более 190 кг;
Навесное оборудование:
- щетка (коммунальная) (ширина захвата не более 750 мм).
- прицеп мотоблочный:
грузоподъемность: не менее 280 не более 320 кг;
вместимость кузова: не менее 0,7 м3;
масса: не более 500 кг;
габаритные размеры: длина/ширина/высота: 3085/1510/920 мм (±50).
Навесное оборудование должно быть совместимо с мотоблоком.

Мотоблок и навесное оборудование к нему должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, 2026 года выпуска).

Гарантия: на мотоблок – не менее 36 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, либо 700 часов наработки (при наличии установленного датчика моточасов) в зависимости, что наступит ранее, но не более 42 месяцев от даты реализации, на навесное оборудование (щетку коммунальную и прицеп мотоблочный) – не менее 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты реализации.
