Title: Ôîðìà Ñ2
Subject: Ïðîãðàìíûé êîìïëåêñ WS-2
Author: Àïåò Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷
Last saved by: Íàòàëüÿ Ëàïêî
Company: ÈÏ 8-029-642-39-67

Объект | 1.  "МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.
| (наименование,  адрес)
Часть объекта | ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА
| (наименование)
СМЕТА
за АВГУСТ месяц 2026 года

Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2023 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Гомельская область | Тарифная ставка  4 разряда | 10.13 | руб.
| (дата разработки) | | (вид цены) | | (название региона строительства) | | |

Номер

Обоснование

Наименование видов работ и материальных  ресурсов

Ед.изм.
Кол-во

Трудо-затраты, чел-час.

Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.

пп | по смете | | | | | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин | Материальные ресурсы | Транcпорт | Общая стоимость
| | | | | | | Всего | в т.ч. зарплата | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Cмета: 5. 9. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Ж7-90 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ
1. | 1. | П0 | К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000 | | | | | | | |
2. | 2. | П0 | КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000 | | | | | | | |
3. | 3. | П0 | БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A) | | | | | | | |
4. | 4. | П0 | ПРОЕЗД N1 | | | | | | | |
5. | 5. | П0 | ТИП 1 | | | | | | | |
6. | 6. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 | | 565.86
| | | | 2.175 | 34.19 | 288.12 | 927.51 | 237.12 | 15.12 | | 1230.75
7. | 7. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 | | | | | 8.87 | 16.11 | 24.98
| | | | 239.25 | | | | | 2122.15 | 3854.32 | 5976.47

8.

8.

Е27-24-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ОСНОВАНИЯ

36.96

311.46

1 383.94

398.27

3 903.42

2 780.52

8 379.34

| | | | 0.725 | 26.80 | 225.81 | 1003.36 | 288.75 | 2829.98 | 2015.88 | 6075.03

9.

9.

Е27-53-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

38.3

386.83

824.96

248.64

16 215.92

1 839.96

19 267.67

| | | | 0.725 | 27.77 | 280.45 | 598.10 | 180.26 | 11756.54 | 1333.97 | 13969.06

10.

10.

Е27-54-1
(65.72 / 69.89)

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

0.20

1.69

205.77

62.02

4 036.23

458.93

4 702.62

| | | | 0.725 | 0.15 К1=2 | 1.23 | 149.18 К1=2 | 44.96 | 2926.27 К1=2 | 332.72 | 3409.40
11. | 11. | П0 | ТИП 2 | | | | | | | |
12. | 12. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 | | 1 317.91
| | | | 0.322 | 14.87 | 131.43 | 288.24 | 81.87 | 4.70 | | 424.37
13. | 13. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 | | | | | 14.91 | 16.23 | 31.14
| | | | 58.926 | | | | | 878.59 | 956.37 | 1834.96
14. | 14. | П0 | СЪЕЗД N1 | | | | | | | |
15. | 15. | П0 | ТИП 1 | | | | | | | |
16. | 16. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 | | 565.86
| | | | 0.189 | 2.97 | 25.04 | 80.60 | 20.60 | 1.31 | | 106.95
17. | 17. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 | | | | | 8.87 | 16.11 | 24.98
| | | | 20.79 | | | | | 184.41 | 334.93 | 519.34

18.

18.

Е27-24-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ОСНОВАНИЯ

36.96

311.46

1 383.94

398.27

3 903.42

2 780.52

8 379.34

| | | | 0.063 | 2.33 | 19.62 | 87.19 | 25.09 | 245.92 | 175.17 | 527.90

19.

19.

Е27-53-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

38.3

386.83

824.96

248.64

16 215.92

1 839.96

19 267.67

| | | | 0.063 | 2.41 | 24.37 | 51.97 | 15.66 | 1021.60 | 115.92 | 1213.86

20.

20.

Е27-54-1
(65.72 / 69.89)

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

0.20

1.69

205.77

62.02

4 036.23

458.93

4 702.62

| | | | 0.063 | 0.01 К1=2 | 0.11 | 12.96 К1=2 | 3.91 | 254.28 К1=2 | 28.91 | 296.26
21. | 21. | П0 | ТИП 2 | | | | | | | |
22. | 22. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 | | 1 317.91
| | | | 0.027 | 1.25 | 11.02 | 24.17 | 6.87 | 0.39 | | 35.58
23. | 23. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 | | | | | 14.91 | 16.23 | 31.14
| | | | 4.941 | | | | | 73.67 | 80.19 | 153.86
24. | 24. | П0 | СЪЕЗД N2 | | | | | | | |
25. | 25. | П0 | ТИП 1 | | | | | | | |
26. | 26. | Е27-14-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ) Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13 | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 15.72 | 132.47 | 426.44 | 109.02 | 6.95 | | 565.86
| | | | 0.414 | 6.51 | 54.84 | 176.55 | 45.13 | 2.88 | | 234.27
27. | 27. | 4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ) | М3 | | | | | 8.87 | 16.11 | 24.98
| | | | 45.54 | | | | | 403.94 | 733.65 | 1137.59

28.

28.

Е27-24-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ОСНОВАНИЯ

36.96

311.46

1 383.94

398.27

3 903.42

2 780.52

8 379.34

| | | | 0.138 | 5.10 | 42.98 | 190.98 | 54.96 | 538.67 | 383.71 | 1156.34

29.

29.

Е27-53-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

38.3

386.83

824.96

248.64

16 215.92

1 839.96

19 267.67

| | | | 0.138 | 5.29 | 53.38 | 113.84 | 34.31 | 2237.80 | 253.91 | 2658.93

30.

30.

Е27-54-1
(65.72 / 69.89)

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13

1000 М2 ПОКРЫТИЯ

0.20

1.69

205.77

62.02

4 036.23

458.93

4 702.62

| | | | 0.138 | 0.03 К1=2 | 0.23 | 28.40 К1=2 | 8.56 | 557.00 К1=2 | 63.33 | 648.96
31. | 31. | П0 | ТИП 2 | | | | | | | |
32. | 32. | Е27-21-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ) Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13 | 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 46.18 | 408.17 | 895.14 | 254.27 | 14.60 | | 1 317.91
| | | | 0.055 | 2.54 | 22.45 | 49.23 | 13.98 | 0.80 | | 72.48
33. | 33. | 4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е | СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ) | М3 | | | | | 14.91 | 16.23 | 31.14
| | | | 10.065 | | | | | 150.07 | 163.35 | 313.42
ИТОГО прямые затраты по разделу | 132.22 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 10826.33 | 41995.78
ОХР и ОПР | 1474.18
Плановая прибыль | 1567.72
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью | 45037.68
ИТОГО прямые затраты по смете | 132.22 | 1181.08 | 3782.28 | 1062.03 | 26206.09 | 10826.33 | 41995.78
ОХР и ОПР | 1474.18
Плановая прибыль | 1567.72
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью | 45037.68

1.

ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:

132.22

1181.08

3782.28

1062.03

26206.09

10826.33

41995.78