Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ738-08/261

Техническое задание на закупку

Лот № 1 Верстаки столярные – 13 шт.
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	Наименование характеристики, ед. измерения
	Значения

	Габариты верстачной доски
	не менее 1500х600мм

	толщина щита
	не менее 40мм

	 Обвязочная доска
	 высота не менее 120мм

	ширина раскрытия передних тисков
	не менее 275мм

	ширина раскрытия задних тисков
	не менее 235мм

	Ширина подвижной губки передних тисков
	не менее 410мм

	 Высота подвижной губки передних тисков
	не менее 120мм

	Толщина подвижной губки передних тисков
	не менее  60мм

	Ширина задних тисков
	не менее 410мм

	лоток для мелких инструментов, глубина
	не менее 35мм

	лоток для мелких инструментов, ширина
	не менее 150мм

	лоток для мелких инструментов, высота
	не менее 1420мм

	Размер подверстачья
	не менее 1500х600х800мм

	сечение ножек
	не менее 90х45мм

	Высота верстака
	не менее 850мм

	Масса верстака
	не более 60кг

	Для крышки верстака используется массив дерева твердой породы – дуб, бук. 


В комплектации поставки одного верстака должно входить:

- Лоток – 13 шт. (для лота №1).

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

Лот № 2 (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Верстаки столярные – 2 шт.

	Наименование характеристики, ед. измерения
	Значения

	Габариты верстачной доски
	не менее 1500х600мм

	толщина щита
	не менее 40мм

	 Обвязочная доска
	 высота не менее 120мм

	ширина раскрытия передних тисков
	не менее 275мм

	ширина раскрытия задних тисков
	не менее 235мм

	Ширина подвижной губки передних тисков
	не менее 410мм

	 Высота подвижной губки передних тисков
	не менее 120мм

	Толщина подвижной губки передних тисков
	не менее  60мм

	Ширина задних тисков
	не менее 410мм

	лоток для мелких инструментов, глубина
	не менее 35мм

	лоток для мелких инструментов, ширина
	не менее 150мм

	лоток для мелких инструментов, высота
	не менее 1420мм

	Размер подверстачья
	не менее 1500х600х800мм

	сечение ножек
	не менее 90х45мм

	Высота верстака
	не менее 850мм

	Масса верстака
	не более 60кг

	Для крышки верстака используется массив дерева твердой породы – дуб, бук. 


В комплектации поставки одного верстака должно входить:
- Лоток – 2 шт. (для лота №2).

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

