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ПРИЛОЖЕНИЕ

весовое автомобильное оборудование и его установка

1. Наименование и количество (объем) весового оборудования и при необходимости требования к каждому из них: 
- весы автомобильные тензометрические 40 тонн в количестве                              7 (семь) единиц в том числе: 
5 (пять) единиц длиной 8 метров без металлического пандуса для заезда/съезда автомобиля;
1 (одна) единица длиной 9 метров одним металлическим пандусом для заезда/съезда автомобиля;
1 (одна) единица длиной 12 метров с металлическими пандусами на две стороны для заезда/съезда автомобилей.

Описание: 
весы автомобильные тензометрические 40 тонн для взвешивания автомобилей в статике;
класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 – средний;
наибольший предел взвешивания не менее – 40 000 кг;
наименьший пердел взвешивания – 400 кг;
дискретность отсчета / цена поверочного деления, не более – 20 кг;
предел допускаемой погрешности при поверке, кг:
-от min до 500е – ± 5;
- от 500е до 2000е – ± 10;
- свыше 2000е до max – -;
время установления показаний при взвешивании не более, сек – 5;
время непрерывной работы весов не менее, час – 16;
степень пыле и влагозащиты не менее:
- грузоприемное устройство – IP 68;
- отсчетное устройство – IP 42;
параметры электропитания от сети переменного тока:
- напряжение, В – 230 (+/- 23);
- частота, Гц – 50 (+/- 1);
- возможность автономной работы от аккумулятора;
рабочий диапазон температур, °С:
- грузоприемного устройства - -30…+40;
- дискретное устройство - -10…+40;
конструктивное исполнение – грузоприемная платформа, состоящая из цельносварного модуля из двутавровых продольных балок (не менее 400 мм) и двутавровых поперечных балок (не менее 200 мм) и настила (не менее 6 мм);
металлический пандус для заезда/съезда автомобиля;
габаритные размеры грузоприемной платформы, мм – 8000 (9000, 12000 х 3300 х 400;
среднее количество взвешиваний в сутки – не ограничено;
установка на бетонное основание – бетонный фундамент, дорожные плиты, асфальт (устройство основания осуществляется силами заказчика);
комплектность поставки на одну единицу:
- грузоприемная платформа из цельносварного модуля из двутавровой балки (пандус для заезда/съезда автомобилей определяется по месту установки весового оборудования, указано выше) – 1 шт;
-тензометрические датчики (степень защиты не менее IP-68), подтвержденные в описании типа и сертификате об утверждении средств измерения, не менее – 4 шт;
- весовой терминал с аккумулятором – 1 шт;
- руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт.
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