 
ГродМТ 457/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.

	4
	Стул медицинский с гидравлическим подъемником
	1.Предназначены для медицинских работников в лечебных учреждения.
2.Регулируется по высоте гидравлическим подъемником.
3.Смонтирован на металлическом регулируемом каркасе. 
4.Каркас изготовлен из металлической нержавеющей трубы. 
5.Пятилучевое основание может быть из нержавеющей стали или пластмассовое. 
6.Стул имеет держатель для регулировки высоты сидения и спинки. 
7.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, колебанию температур и влажности.
	18 

	7
	Стул медицинский для пациентов сидение твердое
	1.Предназначен для медицинских работников и пациентов в лечебных учреждениях. 
2.Каркас стула изготовлен из металлических труб, покрыт полимерной краской. 
3.Спинка изготовлена из металлических труб.
4.Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам.
5.Сидение из дерева или ламинированного ДСП.
	34

	10
	Банкетка медицинская 3-х местная сидение твердое
	1.Выполнена в виде сварного металлического каркаса с применением полимерного покрытия, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. 
2.Сидения и спинка изготовлены из дерева, или ламинированного ДСП.
3.Длина – не менее 1500 мм
4.Ширина – не менее 560 мм 
5.Высота – не менее 880 мм
	27 

	11
	Кушетка медицинская массажная
	1.Каркас изготовлен из стали с применением полимерного покрытия. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Комплектуется валиками, лесенкой. 
4.Длина - не менее 1 900 мм
5.Ширина – не менее 600 мм 
6.Высота – не менее 750 мм
7. Угол подъема подголовника не мене (-30 град. до +45 град.)
	12

	12
	Кушетка медицинская (деревянный каркас)
	1.Каркас изготовлен из дерева, покрытого лаком. 
2.Лежак обтянут винилискожей (либо аналог), устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
3.Ширина – не менее 650 мм
4.Длина – не менее 1980 мм
5.Высота – не менее 500 мм
6.Угол подъема подголовника – не менее 20 градусов
	27

	13
	Кушетка медицинская   кардиографическая (дерево)
	1.Предназначена для съема электрокардиограммы у пациента в состоянии покоя.
2.Длина не более - 2090 мм,
3.Ширина не более - 690 мм,
4.Высота не более - 520 мм;
5. Максимальная масса пациента - 150 кг;
6.Ход подвижных опор - 380 мм;
7.Каркас дерево, поролон, обтянутый винилискожей (либо аналог), влагоотталкивающей и устойчивой к действию дезинфекционных средств;
	5

	16
	Банкетка медицинская без спинки одноместная
	1. Каркас изделия из металла, сварной, выполнен из профильной трубы;
2. Сидение ДСП либо аналог;
3. Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции.
4. Габаритные размеры, мм.: 440×440×475 мм (± 20%);
5.Допускаемая нагрузка 100 кг;
	12

	18
	Банкетка медицинская 2-х местная
	1. Каркас изделия сварной, выполнен из стальной трубы с полимерным покрытием;
2. Сидение изготовлено из ДСП либо аналог, поролон, винилискожа либо аналог;
3.Должна быть устойчива к циклу обработки, состоящей из дезинфекции;
4. Тумба имеет габаритные размеры: не менее 1480 x 660 x 800 мм;
	6


 
