Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений № ТА706-08/262
	№ лота
	Наименование товара (работы, услуги)
	Требования к товару (работе, услуге)
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Узел подвешивания продольно-несущего троса на гибкой поперечине (или аналог)
	Гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки.
	комп.
	50

	2
	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну д.76. (Оцинкованные и окрашенные. Толщина цинка не менее 40 мкм, толщина лакокрасочного покрытия не менее 120 мкм. RAL 7035) 
	
	комп.
	500

	
	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну д.89. (Оцинкованные и окрашенные. Толщина цинка не менее 40 мкм, толщина лакокрасочного покрытия не менее 120 мкм. RAL 7035) 
	
	комп.
	400

	3
	Стрелка троллейбусная сходная СТС-5М 
(или аналог)
	
	шт.
	25

	
	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5МП (или аналог)
	
	шт.
	33

	4
	Пересечение МПИ-5-1 П (или аналог)
	
	шт.
	28

	
	Пересечение МТИ-7 П (или аналог)
	
	шт.
	5

	5
	Изолятор СИТ-ДП (или аналог)
	
	шт.
	15

	
	Изолятор СИ-6МП (или аналог)
	
	шт.
	120

	
	Изолятор СИ-6ДУ (или аналог)
	
	шт.
	30

	
	Изолятор СИ-6ДП (или аналог)
	
	шт.
	150

	6
	Изолятор пряжечный ИП-1 (или аналог)
	
	шт.
	100

	
	Изолятор пряжечный ИП-2 (или аналог)
	
	шт.
	3000

	7
	Изолятор ИП-400-51/800 мод.А (или аналог)
	
	шт.
	350

	
	Изолятор ИП-330 (или аналог)
	
	шт.
	900

	
	Изолятор ИП-200-36/800 (или аналог)
	
	шт.
	1900

	8
	Элемент подгорающий ИЗКС 005-4 (или аналог)
	
	шт.
	650

	9
	Элемент ходовой СИ-6Д (или аналог)
	
	шт.
	50

	10
	Элемент токопроводящий СИ-6Д (или аналог)
	
	шт.
	50

	11
	Катушка СИ-6Д (или аналог)
	
	шт.
	30

	12
	Шумоглушитель (или аналог)
	
	шт.
	60

	13
	Механизм привода пера (или аналог)
	
	шт.
	50


Изделия лот №2 по техническим характеристикам (ГОСТам) должны быть оцинкованы и покрашены. Толщина цинка не менее 40 мкм, толщина лакокрасочного покрытия не менее 120 мкм (RAL 7035).
