 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	№

п/п
	Наименование и обозначение оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с ТНПА
	Ед.
учёта
	Количество
	Требуемый срок поступления в подразделение
	Примечание

	1. 
	ВЕНТИЛЯЦИЯ
	
	
	
	

	2. 
	П1
	
	
	
	

	3. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А    s=0,6мм диаметр 250

СТБ 1915-2020
	м
	5
	
	

	4. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А    s=0,6мм диаметр 315
СТБ 1915-2020
	м
	7
	
	

	5. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А    s=0,6мм диаметр 400
СТБ 1915-2020
	м
	9
	
	

	6. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А    s=0,7мм диаметр 500
СТБ 1915-2020
	м
	13
	
	

	7. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А    s=0,7мм 600*600
СТБ 1915-2020
	м
	5
	
	

	8. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности А  под изоляцию   s=1мм 600*600

СТБ 1915-2020
	м
	6
	
	

	9. 
	ПУ1
	
	
	
	

	10. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности С б=2,0мм диаметр 160
	м
	1
	
	

	11. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с классом герметичности С б=2,0мм диаметр 100
	м
	0,5
	
	

	12. 
	В20
	
	
	
	

	13. 
	Воздуховод фланцевый из тонколистовой оц. стали СТБ 1915-2020 классом герметичности С б=2мм диаметр 225
	м
	20
	
	

	14. 
	В21
	
	
	
	

	15. 
	Воздуховод фланцевый из тонколистовой оц. стали СТБ 1915-2020 классом герметичности С б=1,5мм диаметр 200
	м
	3
	
	

	16. 
	Воздуховод фланцевый из тонколистовой оц. стали СТБ 1915-2020 классом герметичности С б=1,5мм диаметр 280
	м
	10
	
	

	17. 
	В25
	
	
	
	

	18. 
	Воздуховод фланцевый из нержавеющей стали ГОСТ 5632-2014 классом герметичности С б=1,5мм диаметр 200
	м
	3
	
	Марка стали 08*18Н10

	19. 
	Воздуховод фланцевый из нержавеющей стали ГОСТ 5632-2014 классом герметичности С б=1,5мм диаметр 280
	м
	24
	
	Марка стали 08*18Н10

	20. 
	ВЕ1
	
	
	
	

	21. 
	Воздуховод фланцевый из нержавеющей стали ГОСТ 5632-2014 классом герметичности С б=1,5мм диаметр 100
	м
	11
	
	Марка стали 08*18Н10


	

	

	

	


