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                               Технические характеристики лот №1
                                  
1. Витрина холодильная в количестве 11 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1500 мм и не более 1520 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.
-Температурный режим, -6 +6 0C.
-Площадь выкладки не менее 1,13 м.кв.  
-Глубина выкладки не менее 750 мм.
-Полезный объем не менее 0,53 м. куб.
-Статическое охлаждение.
-Подъемный механизм стекла.
-Наличие охлаждаемого запасника с 2 металлическими дверками.
-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.
-Подсветка зоны выкладки розовый цвет не менее 0.036 Вт.
- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.
 - Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте. 
 -Полка для весов – 1 штука.
- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
   Наличие  комплекта ЗИП.
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                               Технические характеристики лот №2

1. Витрина холодильная в количестве 68 штук: (ДxШxВ, мм)  длина не менее 1800 мм и не более 1820 мм х ширина не менее 1130 мм и не более 1150 мм х высота не менее 1210мм и не более 1230 мм (габариты без боковин) кубической формы.
-Температурный режим, -6 +6 0C.
-Площадь выкладки не менее 1,35 м.кв.  
-Глубина выкладки не менее 750 мм.
-Полезный объем не менее 0,63 м. куб.
-Статическое охлаждение.
-Подъемный механизм стекла.
-Наличие охлаждаемого запасника объемом не менее 0,33 м.куб. с 2 металлическими дверками.
-Термоконтроллер с автоматической разморозкой в количестве 1 штука.
-Подсветка зоны выкладки розовый  цвет не менее 0.036 Вт.
- Материал изготовления экспозиционных полок, столешницы и защиты испарителя: из нержавеющей  стали толщиной не менее 1 мм.
 - Шторки зоны выкладки товара не менее 2 штук в комплекте. 
 -Полка для весов – 1 штука.
- Цвет: бампер и низ - RALL 7024, декор – RALL 7035.
- Иные требования:
Требуется осуществить монтажные и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования на территории заказчика: г. Минск, ул. Веры Хоружей,8.
Наличие  комплекта ЗИП.
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