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Начальник ООТ
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Заявка на закупку 
Артроскопическая стойка

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Артроскопическая стойка

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	538149,59 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161


  Приложение к лоту №1:
1.Соcтав (комплектация) оборудования (1 комплект): 
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Кол-во

	1.1
	Медицинский цветной монитор
	1 шт.

	1.2
	Видеокамера с  блоком  управления и головкой
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный (LED)
	1 шт.

	1.4
	Кабель волоконно-оптический
	4 шт.

	1.5
	Артропомпа
	1 шт.

	1.6
	Набор трубок для ирригации и аспирации
	100 шт.

	1.7
	Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера
	1 шт.

	1.8
	Набор фрез для шейвера

	1. Фреза полноразмерная диаметром не более 4,5(± 1мм)  - 4 шт.
2. Фреза полноразмерная диаметром не более 5,5 (± 1мм)  мм - 4 шт.
3. Фреза агрессивная диаметром не более 4,5 (± 1мм)  мм - 4 шт.
4. Фреза менисковая диаметром не более 4,5(± 1мм)  мм - 4 шт.
	1 набор

	1.9
	Стойка для видеооборудования
	1 шт.

	1.10
	Артроскопическая оптика 30 градусов
	4 шт.

	1.11
	Артроскопическая оптика 70 градусов
	2 шт.

	1.12
	Артроскопическая оптика для мелких суставов
	1 шт.

	1.13
	Артроскопический тубус
	3 шт.

	1.14
	Артроскопический тубус для мелких суставов
	1 шт.

	1.15
	Набор ручного артроскопического инструмента
	1 Кусачки прямые «утиный клюв» - 4 шт.
2 Кусачки прямые «ложкообразные» - 4 шт.
3 Кусачки загнутые вверх типа «утиный клюв» - 4 шт.
4 Кусачки загнутые вверх баскетные - 4 шт.
5 Кусачки изогнутые влево типа «утиный клюв» - 4 шт.
6 Кусачки изогнутые вправо типа «утиный клюв»- 4 шт.
7 Кусачки изогнутые влево 45 градусов типа «утиный клюв» - 4 шт.
8 Кусачки изогнутые вправо 45 градусов типа «утиный клюв»  - 2 шт.
9 Кусачки прямые обратные– 2шт.
10 Ретрактор мениска - 2 шт.
11 Ретрактор свободных тел - 1 шт.
12 Зонд-крючок - 3 шт.
13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов - 4 шт.
14 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью при артроскопии плечевого и коленного суставов - 4 шт.
15 Артроскопический резак для срезания нитей - 2шт.
16 Толкатель узлов для нитей - 2шт.
17 Рашпиль артроскопическийгленоидальный по 2 шт.
	1 набор


   2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр 

	2.1
	Медицинский цветной монитор
	2.1.1 Жидкокристаллический плоский монитор.
2.1.2 Диагональ не менее 32".
2.1.3 Разрешение не менее 4К.
2.1.4 Яркость: не менее 950 кд/м2.
2.1.5. Контраст: не менее 1000:1.
2.1.6 Угол зрения не менее 177 градусов по горизонтали и вертикали.
2.1.7 Сетевое напряжение: 100-240 V, 50/60 Гц.
2.1.8 Фиксация к стойке.
2.1.9 Сертифицирован как медицинский.

	2.2
	Видеокамера с  блоком управления и головкой
	2.2.1 Цифровое и оптическое 2х-2,5 увеличение ZOOM
2.2.2 Автоматический баланс белого цвета.
2.2.3 Функция фиксированного изображения, стоп-кадр.
2.2.4 4K Ultra HD с разрешением не ниже 3840х2160
2.2.5 Встроенный парфокальный Zoom-объектив.
2.2.6 Разрешение не менее 4 К
2.2.7 Противобликовый эффект.
2.2.8 Стерилизация автоклавированием.

	2.3
	Источник света светодиодный (LED)
	2.3.1 Рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц.
2.3.2 Автоматическая регулировка уровня освещенности.
2.3.3 Дисплей с информацией уровня освещенности.

	2.4
	Кабель волоконно-оптический
	2.4.1 Стекловолоконный.
2.4.2 Длина: не менее 2 метров.
2.4.3 Стерилизация автоклавированием.

	2.5
	Артропомпа
	2.5.1 Совмещение функции артроскопической помпы и отсоса.
2.5.2 Автоматический механизм распределения потоков жидкости.
2.5.3 Поддержание постоянства баланса между входящим и выходящим потоками жидкости для получения статического внутрисуставного изображения.
2.5.4 Возможность подключения к шейверной системе.
2.5.5 Отображение основных параметров на дисплее.
2.5.6 Автоматическое поддержание давления жидкости в рабочей полости в диапазоне от 20 до 150 и шире мм.рт. ст.
2.5.7 Ножной переключатель.

	2.6
	Набор трубок для ирригации и аспирации
	2.6.1 Должен включать все необходимые трубки для соединения емкостей с раствором, аппарата и инструментов.

	2.7
	Моторная система с блоком управления и рукояткой шейвера
	2.7.1 Диапазон регулировки 500-6000 и шире об/мин.
2.7.2 Осцилляция, диапазон регулировки в пределах 500-3000 и шире об/мин.
2.7.3 Активация через клавиши рукоятки, педаль
2.7.4 Возможность подключения ножной педали.
2.7.5 Управление - на выбор - посредством кнопок на рукоятке или ножной педали.
2.7.6 Диапазон вращения фрезы 500-6000 и шире об/мин.
2.7.7 Самофиксирующийся запорный механизм для шейверных лезвий.
2.7.8 Стерилизация автоклавированием.


	2.8
	Набор фрез для шейвера

	2.8.1 Фреза полноразмерная диаметром не более 4,5(± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.2 Фреза полноразмерная диаметром не более 5.5 (± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).
2.8.3 Фреза агрессивная диаметром не более 4,5 (± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (±5мм).
2.8.4 Фреза менисковая диаметром не более 4,5(± 1мм)  мм рабочая длина не менее 130 мм (± 5мм).

	2.9
	Стойка для видеооборудования
	2.9.1 Передвижная с фиксирующим тормозом, антистатические колеса.
2.9.2 Количество полок, для установки оборудования 6 штук
2.9.3 Интегрированный кабельный канал.
2.9.4Держатель плоского монитора, трубок, кабеля видеоголовки и головки видеокамеры
2.9.5 Ящик распределительный со встроенным многорозеточным сетевым соединителем, количество розеток для подключения аппаратов не менее 10 шт.

	2.10
	Артроскопическая оптика
	2.10.1 Направление взгляда 30 градусов.
2.10.2 Диаметр 4 мм.
2.10.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения.
2.10.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям.
2.10.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.11
	Артроскопическая оптика
	2.11.1 Направление взгляда 70 градусов.
2.11.2 Диаметр 4 мм.
2.11.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения
2.11.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого к механическим повреждениям.
2.11.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.12
	Артроскопическая оптика для мелких суставов
	2.12.1 Направление взгляда 0 градусов, 30 градусов,70 градусов.
2.12.2 Диаметр 2,7 мм, длина не более 11 см
2.12.3 Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения
2.12.4 Дистальная торцевая линза из материала, устойчивого  к механическим повреждениям.
2.12.5 Стерилизация автоклавированием.

	2.13
	Артроскопический тубус
	2.13.1 для использования с поставляемой оптикой.
2.13.2 Для использования с оптикой 30, 70°.
2.13.3 2 вращающихся крана для аспирации и ирригации.
2.13.4 Оптюратор для тубуса артроскопа: тупой или острый.

	2.14
	Артроскопический тубус для мелких суставов
	2.14.1 для использования с поставляемой оптикой.
2.14.2 Диаметр до 4 мм
2.14.3 1 или 2 вращающихся крана.
2.14.4 Тупой или острый.

	2.15
	Набор ручного артроскопического инструмента
	2.15.1 Кусачки прямые, ширина скуса в пределах от 3 до 3,5 мм.
2.15.2 Кусачки прямые, ширина скуса в пределах от 1,5 до 3,0 мм.
2.15.3 Кусачки загнутые вверх, ширина скуса 3-3,5 мм.
2.15.4 Кусачки загнутые вверх баскетные, ширина скуса 1,5-3 мм.
2.15.5 Кусачки изогнутые влево, ширина скуса 3-3,5 мм.
2.15.6 Кусачки изогнутые вправо, ширина скуса 3-3,5 мм.
2.15.7 Кусачки изогнутые влево 45-90 градусов, длина в пределах 130-230  мм.
2.15.8 Кусачки изогнутые вправо 45 - 90 градусов, длина в пределах 130-230 мм.
2.15.9 Кусачки прямые /обратные или левые/правые, диаметр 3,5 мм-4 мм, ширина скуса 2,3-3,5 мм.
2.15.10 Ретрактор мениска прямой.
2.15.11 ректрактор свободных тел прямой зубчатый
2.15.12 Зонд-крючок.
2.15.13 Щипцы шовные для прокалывания мягких тканей и управления нитью  при артроскопии плечевого и каленного суставов: бранши загнуты, рабочая длина не менее 125 мм (±2).

	3
	Дополнительные требования
	Возможность стерилизации всех рабочих элементов комплекса автоклавированием.





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко
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