Приложение 4 к аукционным документам №А760-09/261
                                            
Описание предмета закупки ПО ЛОТАМ №1-2

Верстак слесарный 

	Параметр
	Описание

	Столешница
	МДФ не менее 24мм + оцинкованный лист металла не менее 1,2 мм 
(габариты, мм: 1200-1300х (не менее) 25,2х600-700) 
(должна подходить для крепления тисков слесарных)


	Нагрузка на столешницу
	Не менее 1000 кг 


	Тумба

	Должна быть с 5-ю выдвижными ящиками, 
ящики должны открываются на телескопических направляющих, 
[bookmark: _GoBack]все ящики должны закрываются на центральный ключевой замок


	Нагрузка на ящик, кг
	не менее 30


	Цвет
	RAL 7016/RAL7035 или 
RAL 7038/RAL5002


	Габариты
	высота 1400-1600, 
ширина 1200-1300, 
глубина 600-700 мм


	Перфорированный экран
	Панель перфорированная, 1 шт., Комплект косынок для экрана, 1 шт.


	Чугунные поворотные тиски слесарные с трубным зажимом и наковальней 125 мм 

	Корпус должен быть изготовлен из высококачественного чугуна, а губки из легированной стали. 

Особенности:
· Стальные вставки в губках должны быть индукционно закалены и отшлифованы;
· Вставки должны быть с вертикальными и горизонтальными канавками для зажима круглых заготовок;
· Винт должен быть полностью закрыт от стружки;
· Должны крепится за подвижную губку; 
· Должны надежно фиксироваться на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы.


	Вес, кг.
	45-60





Продукция должна быть новой (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).	

Гарантийный обязательства: не менее 12 месяцев со дня поставки.

Поставщик обязуется выполнить поставку товара, разгрузку, такелажные работы по перемещению и установки оборудования на место последующей эксплуатации (Минск, ул. Долгобродская,23, к.2.) своими силами и за свой счет.     
