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1.	Заявка на закупку «Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии»
2.	Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: хирургия
4.	Сведения о государственной закупке:
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.50.310 

	Объём (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4 927,56 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Комплект шовного материала для детской хирургии и кардиохирургии

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.50.310 

	Объём (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	31 040,86 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения к Лот №1 «Комплект нерассасывающегося хирургического шовного материала для детской хирургии»
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Модель, описание
	Количество

	1.
	Синтетический плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера (полиэтилена терефталата) с полибутилатным (политетрафторэтиленовым) или силиконовым покрытием и сердцевидным кордом (для выполнения особо ответственных этапов операций).
	Согласно техническим требованиям

	2.
	Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиуретанового эфира
	Согласно техническим требованиям


2. Технические требования:
Понятие шовных материалов включает в себя различные нити и иглы, а также проволоку, используемые для сшивания краёв раны, лигирования (перевязки) сосудов и протоков, наложения анастомозов, имплантации искусственных клапанов сердца и т.д. Согласно метрической классификации, используются нити от 0,1 до 10. В рамках группы шовный материал обладает набором специфических признаков, а окончательная характеристика нити складывается из набора групповых качеств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

1.  Плетёный нерассасывающийся шовный материал из полиэстера (полиэтилена терефталата) с полибутилатным (политетрафторэтиленовым) или силиконовым покрытием и сердцевидным кордом (для выполнения особо ответственных этапов операций).

1.1. Требования к нити:
1.1.1. *Мелкое и компактное плетение нити не менее, чем из 16 волокон, для обеспечения высокой прочности, мягкости и гибкости нити, с наличием в плетении дополнительной сердцевинной нити, состоящей не менее чем из 3 волокон, для обеспечения повышенной прочности нити. (Требуется документальное подтверждение).
1.2. Требования к игле:
1.2.1. *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).
1.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)
	№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1.
	  Нить: EP3 (2/0), 70-90 см, неокрашенная, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая
	600


2. Синтетический монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полиуретанового эфира.
2.1. Требования к нити:
2.1.1. *Нить должна не разрушаться ферментами, сохранять устойчивость в течение длительного срока после наложения швов, не срастаться с тканью (информация должна быть отражена в инструкции). 
2.2. Требование к игле:
2.2.1. *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).
2.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)
	№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1.
	  Нить: EP1,0 (5/0), 45-90 см, игла: ⅜ с, 16,0-17,0 мм, режущая
	84

	2.
	  Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая
	180


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают специальные характеристики шовного материала, связанные с его применением в детской хирургии в т.ч. кардиохирургии, а также безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин


Приложение 2
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения к Лот №2 «Комплект рассасывающегося хирургического шовного материала для детской хирургии»
1. Состав (комплектация) изделий:
	№
	Модель, описание
	Количество

	1.
	Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полимера полигликолевой кислоты (полигликолида) с покрытием (для выполнения высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций).
	Согласно техническим требованиям

	2.
	Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе сополимера гликолида и капролактона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций
	Согласно техническим требованиям

	3.
	Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций
	Согласно техническим требованиям


2. Технические требования:
Понятие шовных материалов включает в себя различные нити и иглы, а также проволоку, используемые для сшивания краёв раны, лигирования (перевязки) сосудов и протоков, наложения анастомозов, имплантации искусственных клапанов сердца и т.д. Согласно метрической классификации, используются нити от 0,1 до 10. В рамках группы шовный материал обладает набором специфических признаков, а окончательная характеристика нити складывается из набора групповых качеств.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ) ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)
1.Синтетический рассасывающийся полифиламентный хирургический шовный материал на основе полимера полигликолевой кислоты (полигликолида) с покрытием для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.
1.1.	Требования к нити:
1.1.1.*Остаточная прочность на разрыв через 3 недели – не более 35%, срок полного рассасывания 60-90 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)
1.2.	Требования к игле:
1.2.1.*Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).
1.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)
	№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1.
	  Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая
	396

	2.
	  Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая
	696

	3.
	  Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 21,0-22,0 мм, колющая
	48

	4.
	  Нить: EP3 (2/0), 70-90 см, игла: ½ с, 21,0-22,0 мм, колющая
	156

	5.
	  Нить: EP3,5 (0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 29,0-32,0 мм, режущая
	48

	6.
	  Нить: EP4 (1), 70-90 см, игла: ½ с, 31,0-31,5 мм, колющая
	120


2. Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе сополимера гликолида и капролактона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.
2.1. Требования к нити:
2.1.1.*Остаточная прочность на разрыв через 14 дней не менее 20 % первоначальной прочности, срок полного рассасывания 90-120 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)
2.2. Требование к игле:
2.2.1.*Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).
2.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)
	№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1.
	  Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая
	2004

	2.
	  Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ⅜ с, 18,0-19,0 мм, режущая
	360


3. Синтетический рассасывающийся монофиламентный хирургический шовный материал на основе полидиоксанона для высокотехнологичных, сложных и ответственных этапов операций.
3.1. Требования к нити:
3.1.1. *Остаточная прочность на разрыв через 6 недель не менее 55 %, срок полного рассасывания 180-210 дней. (Информация должна быть отражена в официальной инструкции.)
3.2. Требование к игле:
3.2.1. *Игла изготовлена из легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,15%, содержанием хрома 17-19% и никеля – 8-10%, либо из мартенситной легированной нержавеющей стали с содержанием углерода 0,02%, хрома – 11-12,5% и никеля – 10,75-11,5% (для подтверждения необходимо предоставить сертификат от поставщика игл.) с  соотношением диаметра иглы и нити стремящееся к отношению 1:1 (для уменьшения травматизации тканей и обеспечения герметичности шва).
3.2.2. Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку для обеспечения сглаживания места перехода иглы в нить и повышения надежности фиксации нити. (предоставить сертификат)
	[bookmark: _Hlk239500918]№
	Товарная позиция и параметры технического задания
	Число штук

	1.
	  Нить: EP1 (5/0), 70-90 см, игла: ½ с, 12,0-13,0 мм, колющая
	72

	2.
	  Нить: EP1,5 (4/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая
	72

	3.
	  Нить: EP2 (3/0), 70-90 см, игла: ½ с, 17,0-18,0 мм, колющая
	144


3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
Пункты задания, обозначенные символом «*» являются обязательными, т.к. обеспечивают специальные характеристики шовного материала, связанные с его применением в детской хирургии в т.ч. кардиохирургии, а также безопасность пациента. В случае их невыполнения предложение участника отклоняется.

Разработчик:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин
