ГродМТ 638/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ранорасширитель стоечный типа Сигала

Закупке подлежит 3 компл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Стойка вертикальная в сборе с вилкой
	шт.
	2

	2. 
	Тяга горизонтальная в сборе с гайкой
	шт.
	2

	3. 
	Лапа
	шт.
	2

	4. 
	Лапа
	шт.
	2

	5. 
	Лапа
	шт.
	2


2. Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Стойка вертикальная в сборе с вилкой:
-оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
-*набор инструментария должен быть от одного производителя.

	2.2
	Тяга горизонтальная в сборе с гайкой:
-оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
-*набор инструментария должен быть от одного производителя.

	2.3
	Лапа:
-размер 134-140 х 84х89 мм;
-оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
-*набор инструментария должен быть от одного производителя.

	2.4
	Лапа:
-размер 130-136 х 107х113 мм;
-оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
-*набор инструментария должен быть от одного производителя.

	2.5
	Лапа:
-размер 115-125 х 55х65 мм;
-оборудование изготовлено из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации;
-*набор инструментария должен быть от одного производителя.


* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
Гарантия производителя - не менее 2 лет.
