Title: Локальная смета
Subject: Програмный комплекс WS-2
Author: Апет Андрей Валентинович
Last saved by: user
Company: ИП 8-029-642-39-67

Объект 19.23  Здание 1  Смета 102

Приложение №2

Наименование объекта | ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА N 8А В Г. НОВОПОЛОЦКЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА N 869 ПО ГЕНПЛАНУ
Код объекта | 19.23
Наименование здания, сооружения | ЖИЛОЙ ДОМ НА 132 КВАРТИРЫ
Шифр здания, сооружения | 1
Комплект чертежей | АС2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 102
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/.
Составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2025 | Стоимость  87.827   тысяч белорусских рублей
| (дата разработки) |

№пп | Обосно-вание | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
| | | | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель) | транспорт | общая стоимость
| | | Количество | | всего | в том числе заработная плата машинистов | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж2-40-60-10 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ
27 | П0 | ТАМБУРНЫЕ / СТАЛЬНЫЕ | | | | | | |

28

Е9-341-1
(57.16 / 67.42)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТАМБУРНЫХ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 / Д4-20ШТ, Д4А-20ШТ,Д19-2ШТ,Д19А-2ШТ

100 М2 ПРОЕМОВ

2806.84

52.79

11.03

236.79

13.74

3 110.16

| | | 0.168 | 471.55 | 8.87 | 1.85 | 39.78 | 2.31 | 522.51
29 | Е10-232-1 (65.72 / 69.89) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ КПД МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 231.81 | | | 500.82 | 35.19 | 767.82
| | | 0.168 | 38.94 | | | 84.14 | 5.91 | 128.99
30 | 2/20-20-15-3-15/С206-37301-16Я | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, С ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКОЙ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА МДФ, ДВ5 С Г 21-10 Л Н П | ШТ. | | | | 1 250.48 | 61.52 | 1 312.00
| | | 8 | | | | 10003.84 | 492.16 | 10496.00
31 | 1/10-240-30-45/13 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 | 1000 ШТ. | | | | 627.65 | 44.19 | 671.84
| | | 0.08 | | | | 50.21 | 3.54 | 53.75
ИТОГО прямые затраты: | 510 | 9 | 2 | 10178 | 504 | 11201
ОХР и ОПР | 296
Плановая прибыль | 346
Итого по ПТМ | 11844
Затраты труда рабочих-строителей | 41.03
Затраты труда машинистов | 0.11
Ж2-40-60-10 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
32 | Е10-244-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | 10 ШТ. | 94.86 | 0.66 | | 0.85 | 0.06 | 96.43
| | | 0.8 | 75.89 | 0.53 | | 0.68 | 0.05 | 77.15
33 | 1/10-250-20-30/10 | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ | ШТ. | | | | 36.40 | 2.56 | 38.96
| | | 8 | | | | 291.20 | 20.48 | 311.68
ИТОГО прямые затраты: | 76 | 1 | | 292 | 21 | 389
ОХР и ОПР | 50
Плановая прибыль | 53
Итого по ПТМ | 492
Затраты труда рабочих-строителей | 5.64
Затраты труда машинистов |
Ж2-40-60-10 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ
46 | П0 | ВХОДНЫЕ КВАРТИРЫ / СТАЛЬНЫЕ | | | | | | |

47

Е9-340-1
(57.16 / 67.42)

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ В КВАРТИРЫ В ПРОЕМАХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 / Д6-66ШТ, Д7-66ШТ

100 М2 ПРОЕМОВ

2726.21

50.64

11.03

98.94

6.96

2 882.75

| | | 0.504 | 1374.01 | 25.52 | 5.56 | 49.87 | 3.51 | 1452.91
48 | Е10-232-1 (65.72 / 69.89) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ КПД МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 231.81 | | | 500.82 | 35.19 | 767.82
| | | 0.504 | 116.83 | | | 252.41 | 17.74 | 386.98
49 | 2/20-20-15-3-10/1150 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В КВАРТИРУ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ (ЛЕВЫЙ), С ПОРОГОМ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА), ДВ2 С Г 21-10 П (Л П) | ШТ. | | | | 868.68 | 42.74 | 911.42
| | | 24 | | | | 20848.32 | 1025.76 | 21874.08
50 | 1/10-240-30-45/13 | ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10Х152 | 1000 ШТ. | | | | 627.65 | 44.19 | 671.84
| | | 2.4 | | | | 1506.36 | 106.06 | 1612.42
ИТОГО прямые затраты: | 1491 | 26 | 6 | 22657 | 1153 | 25326
ОХР и ОПР | 865
Плановая прибыль | 1012
Итого по ПТМ | 27203
Затраты труда рабочих-строителей | 119.82
Затраты труда машинистов | 0.32
Ж2-40-60-10 УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ
51 | Е10-244-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ | 10 ШТ. | 94.86 | 0.66 | | 0.85 | 0.06 | 96.43
| | | 2.4 | 227.66 | 1.58 | | 2.04 | 0.14 | 231.42
52 | 1/10-250-20-30/10 | ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ | ШТ. | | | | 36.40 | 2.56 | 38.96
| | | 24 | | | | 873.60 | 61.44 | 935.04
ИТОГО прямые затраты: | 228 | 2 | | 876 | 62 | 1166
ОХР и ОПР | 150
Плановая прибыль | 159
Итого по ПТМ | 1475
Затраты труда рабочих-строителей | 16.92
Затраты труда машинистов |
Ж2-50-40 ЗАШИВКИ ЗШ1-ЗШ6
149 | П0 | ЗАШИВКИ ЗШ1-ЗШ6 / АС Л.62 | | | | | | |
150 | Е10-267-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 1835.75 | 68.80 | | 700.01 | 49.51 | 2 654.07
| | | 0.91 | 1670.53 | 62.61 | | 637.01 | 45.05 | 2415.20
151 | 1/10-230-55-20/135 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60Х27, 0,6 ММ | М | | | | 2.66 | 0.19 | 2.85
| | | 237.85 | | | | 632.68 | 45.19 | 677.87
152 | 1/10-230-55-20/120 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27Х28, 0,6 ММ | М | | | | 1.75 | 0.12 | 1.87
| | | 280.52 | | | | 490.91 | 33.66 | 524.57
153 | 1/10-240-55-20/С101-149002-1Я | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 9,5 ММ | 1000 ШТ. | | | | 10.94 | 0.77 | 11.71
| | | 1.346 | | | | 14.73 | 1.04 | 15.77
154 | Е15-310-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 113.19 | 0.04 | | 0.01 | | 113.24
| | | 0.44 | 49.80 | 0.02 | | | | 49.82
155 | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | Т | | | | 397.44 | 27.98 | 425.42
| | | 0.0027 | | | | 1.07 | 0.08 | 1.15
156 | 1/10-230-55-20/С101-160949-Я | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | М | | | | 0.85 | 0.06 | 0.91
| | | 45.54 | | | | 38.71 | 2.73 | 41.44
ИТОГО прямые затраты: | 1720 | 63 | | 1815 | 128 | 3726
ОХР и ОПР | 1131
Плановая прибыль | 1202
Итого по ПТМ | 6059
Затраты труда рабочих-строителей | 120.44
Затраты труда машинистов |
Ж2-50-40 РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА

157

Е17-17-2
(80.98 / 73.48)

УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ / РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА

100 ШТ.

204.76

2.83

1.74

252.18

17.73

477.50

| | | 0.24 | 49.14 | 0.68 | 0.42 | 60.52 | 4.26 | 114.60
158 | 2/40-29/С203-51914-Я | ЛЮК-ДВЕРЦА РЕВИЗИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ Д 40 Х 50 СМ | ШТ. | | | | 47.69 | 3.36 | 51.05
| | | 24 | | | | 1144.56 | 80.64 | 1225.20
ИТОГО прямые затраты: | 49 | 1 | 0 | 1205 | 85 | 1340
ОХР и ОПР | 40
Плановая прибыль | 36
Итого по ПТМ | 1416
Затраты труда рабочих-строителей | 3.71
Затраты труда машинистов | 0.03
Ж2-50-40 ЛЮК МЕТ.С ЗАМКОМ

160

Е17-17-2
(80.98 / 73.48)

УСТАНОВКА ЛЮКОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ (РЕВИЗИОННЫХ) БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО КРЕПЛЕНИЯ /  ЛЮК МЕТ.С ЗАМКОМ

100 ШТ.

204.76

2.83

1.74

252.18

17.73

477.50

| | | 0.32 | 65.52 | 0.91 | 0.56 | 80.70 | 5.67 | 152.80
161 | 2/20-20-15-35/С207-1784-Я | ЛЮКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЗАМКОМ (ЛЮКИ, ДВЕРЦЫ РЕВИЗИОННЫЕ, ДВЕРЦЫ САНТЕХКАБИН) 60 Х 90 СМ | ШТ. | | | | 94.39 | 4.64 | 99.03
| | | 32 | | | | 3020.48 | 148.48 | 3168.96
ИТОГО прямые затраты: | 66 | 1 | 1 | 3101 | 154 | 3322
ОХР и ОПР | 54
Плановая прибыль | 49
Итого по ПТМ | 3424
Затраты труда рабочих-строителей | 4.94
Затраты труда машинистов | 0.04
Ж2-50-40 ГКП1-2ШТ
165 | П0 | ПЕРЕГОРОДКИ ГКП1-ГКП7 / АС Л.63 | | | | | | |
166 | П0 | ГКП1-2ШТ | | | | | | |
167 | Е10-200-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 90, 94 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 2579.69 | 159.62 | | 79.97 | 5.64 | 2 824.92
| | | 0.0282 | 72.75 | 4.50 | | 2.26 | 0.16 | 79.67
168 | 1/10-230-55-7/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 | | | | 4.33 | 0.30 | 4.63
| | | 6.26 | | | | 27.11 | 1.88 | 28.99
169 | 1/10-230-55-20/65 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75Х50, 0,6 ММ | М | | | | 4.50 | 0.32 | 4.82
| | | 8.44 | | | | 37.98 | 2.70 | 40.68
170 | 1/10-230-55-20/95 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75Х40, 0,6 ММ | М | | | | 3.80 | 0.27 | 4.07
| | | 9.5 | | | | 36.10 | 2.57 | 38.67
171 | 1/10-235-20/С101-51512-1Я | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
| | | 3.102 | | | | 1.24 | 0.09 | 1.33
172 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | | | | 0.19 | 0.01 | 0.20
| | | 4.794 | | | | 0.91 | 0.05 | 0.96
173 | Е15-310-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 113.19 | 0.04 | | 0.01 | | 113.24
| | | 0.06 | 6.79 | | | | | 6.79
174 | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | Т | | | | 397.44 | 27.98 | 425.42
| | | 0.000375 | | | | 0.15 | 0.01 | 0.16
175 | 1/10-230-55-20/С101-160949-Я | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | М | | | | 0.85 | 0.06 | 0.91
| | | 6.12 | | | | 5.20 | 0.37 | 5.57
ИТОГО прямые затраты: | 80 | 5 | | 111 | 8 | 203
ОХР и ОПР | 52
Плановая прибыль | 56
Итого по ПТМ | 311
Затраты труда рабочих-строителей | 6.03
Затраты труда машинистов |
Ж2-50-40 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

176

Е10-5-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

298.63

26.82

10.74

605.03

42.46

972.94

| | | 0.022875 | 6.83 | 0.61 | 0.25 | 13.84 | 0.97 | 22.25
177 | 1/10-110-50-5/165 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | | | | 550.81 | 38.78 | 589.59
| | | 0.022875 | | | | 12.60 | 0.89 | 13.49
ИТОГО прямые затраты: | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | 36
ОХР и ОПР | 5
Плановая прибыль | 5
Итого по ПТМ | 45
Затраты труда рабочих-строителей | 0.55
Затраты труда машинистов | 0.02
Ж2-50-40 ГКП2-6ШТ
190 | П0 | ГКП2-6ШТ | | | | | | |
191 | Е10-200-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 90, 94 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 2579.69 | 159.62 | | 79.97 | 5.64 | 2 824.92
| | | 0.0816 | 210.50 | 13.02 | | 6.53 | 0.46 | 230.51
192 | 1/10-230-55-7/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 | | | | 4.33 | 0.30 | 4.63
| | | 18.12 | | | | 78.46 | 5.44 | 83.90
193 | 1/10-230-55-20/65 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75Х50, 0,6 ММ | М | | | | 4.50 | 0.32 | 4.82
| | | 25.08 | | | | 112.86 | 8.03 | 120.89
194 | 1/10-230-55-20/95 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75Х40, 0,6 ММ | М | | | | 3.80 | 0.27 | 4.07
| | | 28.26 | | | | 107.39 | 7.63 | 115.02
195 | 1/10-235-20/С101-51512-1Я | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
| | | 8.976 | | | | 3.59 | 0.27 | 3.86
196 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | | | | 0.19 | 0.01 | 0.20
| | | 13.872 | | | | 2.64 | 0.14 | 2.78
197 | Е15-310-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 113.19 | 0.04 | | 0.01 | | 113.24
| | | 0.18 | 20.37 | 0.01 | | | | 20.38
198 | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | Т | | | | 397.44 | 27.98 | 425.42
| | | 0.001125 | | | | 0.45 | 0.03 | 0.48
199 | 1/10-230-55-20/С101-160949-Я | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | М | | | | 0.85 | 0.06 | 0.91
| | | 18.36 | | | | 15.61 | 1.10 | 16.71
ИТОГО прямые затраты: | 231 | 13 | | 328 | 23 | 595
ОХР и ОПР | 152
Плановая прибыль | 161
Итого по ПТМ | 908
Затраты труда рабочих-строителей | 17.50
Затраты труда машинистов |
Ж2-50-40 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

200

Е10-5-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

298.63

26.82

10.74

605.03

42.46

972.94

| | | 0.068625 | 20.49 | 1.84 | 0.74 | 41.52 | 2.91 | 66.76
201 | 1/10-110-50-5/165 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | | | | 550.81 | 38.78 | 589.59
| | | 0.068625 | | | | 37.80 | 2.66 | 40.46
ИТОГО прямые затраты: | 20 | 2 | 1 | 79 | 6 | 107
ОХР и ОПР | 14
Плановая прибыль | 15
Итого по ПТМ | 136
Затраты труда рабочих-строителей | 1.65
Затраты труда машинистов | 0.05
Ж2-50-40 ГКП3-4ШТ
214 | П0 | ГКП3-4ШТ | | | | | | |
215 | Е10-200-1 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 90, 94 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 2579.69 | 159.62 | | 79.97 | 5.64 | 2 824.92
| | | 0.0408 | 105.25 | 6.51 | | 3.26 | 0.23 | 115.25
216 | 1/10-230-55-7/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 | | | | 4.33 | 0.30 | 4.63
| | | 9.4 | | | | 40.70 | 2.82 | 43.52
217 | 1/10-230-55-20/65 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 75Х50, 0,6 ММ | М | | | | 4.50 | 0.32 | 4.82
| | | 15.68 | | | | 70.56 | 5.02 | 75.58
218 | 1/10-230-55-20/95 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 75Х40, 0,6 ММ | М | | | | 3.80 | 0.27 | 4.07
| | | 17.8 | | | | 67.64 | 4.81 | 72.45
219 | 1/10-235-20/С101-51512-1Я | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
| | | 4.488 | | | | 1.80 | 0.13 | 1.93
220 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | | | | 0.19 | 0.01 | 0.20
| | | 6.936 | | | | 1.32 | 0.07 | 1.39
221 | Е15-310-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 113.19 | 0.04 | | 0.01 | | 113.24
| | | 0.12 | 13.58 | | | | | 13.58
222 | 1/10-230-60-35/47 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М100 | Т | | | | 397.44 | 27.98 | 425.42
| | | 0.00075 | | | | 0.30 | 0.02 | 0.32
223 | 1/10-230-55-20/С101-160949-Я | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ | М | | | | 0.85 | 0.06 | 0.91
| | | 12.24 | | | | 10.40 | 0.73 | 11.13
ИТОГО прямые затраты: | 119 | 7 | | 196 | 14 | 335
ОХР и ОПР | 78
Плановая прибыль | 83
Итого по ПТМ | 496
Затраты труда рабочих-строителей | 8.97
Затраты труда машинистов |
Ж2-50-40 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

224

Е10-5-1
(65.72 / 69.89)

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

298.63

26.82

10.74

605.03

42.46

972.94

| | | 0.04575 | 13.66 | 1.23 | 0.49 | 27.68 | 1.94 | 44.51
225 | 1/10-110-50-5/165 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА | М3 | | | | 550.81 | 38.78 | 589.59
| | | 0.04575 | | | | 25.20 | 1.77 | 26.97
ИТОГО прямые затраты: | 14 | 1 | 0 | 53 | 4 | 71
ОХР и ОПР | 9
Плановая прибыль | 10
Итого по ПТМ | 91
Затраты труда рабочих-строителей | 1.10
Затраты труда машинистов | 0.03
Ж2-50-40 ГКП4-88ШТ
238 | П0 | ГКП4-88ШТ | | | | | | |
239 | Е10-200-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 200, 208 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 5112.4 | 320.92 | | 104.08 | 7.34 | 5 544.74
| | | 0.77 | 3936.55 | 247.11 | | 80.14 | 5.65 | 4269.45
240 | 1/10-230-55-7/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 | | | | 4.33 | 0.30 | 4.63
| | | 307.9 | | | | 1333.21 | 92.37 | 1425.58
241 | 1/10-230-55-20/60 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 50Х50, 0,6 ММ | М | | | | 3.49 | 0.25 | 3.74
| | | 277 | | | | 966.73 | 69.25 | 1035.98
242 | 1/10-230-55-20/85 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50Х40, 0,6 ММ | М | | | | 3.01 | 0.21 | 3.22
| | | 280.57 | | | | 844.52 | 58.92 | 903.44
243 | 1/10-235-20/С101-51512-1Я | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
| | | 169.4 | | | | 67.76 | 5.08 | 72.84
244 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | | | | 0.19 | 0.01 | 0.20
| | | 170 | | | | 32.30 | 1.70 | 34.00

245

Е34-57-1
(65.72 / 69.89)

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ

100 М2

498.39

2.83

1.74

779.61

54.87

1 335.70

| | | 0.78 | 388.74 | 2.21 | 1.36 | 608.10 | 42.80 | 1041.85
ИТОГО прямые затраты: | 4325 | 249 | 1 | 3933 | 276 | 8783
ОХР и ОПР | 2843
Плановая прибыль | 3024
Итого по ПТМ | 14651
Затраты труда рабочих-строителей | 330.10
Затраты труда машинистов | 0.11
Ж2-50-40 ГКП5-44ШТ
246 | П0 | ГКП5-44ШТ | | | | | | |
247 | Е10-200-5 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 200, 208 ММ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ | 100 М2 | 5112.4 | 320.92 | | 104.08 | 7.34 | 5 544.74
| | | 0.38 | 1942.71 | 121.95 | | 39.55 | 2.79 | 2107.00
248 | 1/10-230-55-7/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 | | | | 4.33 | 0.30 | 4.63
| | | 151.83 | | | | 657.42 | 45.55 | 702.97
249 | 1/10-230-55-20/60 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ СW (ПС) 50Х50, 0,6 ММ | М | | | | 3.49 | 0.25 | 3.74
| | | 108.1 | | | | 377.27 | 27.03 | 404.30
250 | 1/10-230-55-20/85 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ UW (ПН) 50Х40, 0,6 ММ | М | | | | 3.01 | 0.21 | 3.22
| | | 141.2 | | | | 425.01 | 29.65 | 454.66
251 | 1/10-235-20/С101-51512-1Я | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ | М | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
| | | 41.8 | | | | 16.72 | 1.25 | 17.97
252 | 1/10-235-20/797 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45 ММ (50 ММ) | М | | | | 0.19 | 0.01 | 0.20
| | | 64.6 | | | | 12.27 | 0.65 | 12.92

253

Е34-57-1
(65.72 / 69.89)

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ

100 М2

498.39

2.83

1.74

779.61

54.87

1 335.70

| | | 0.3857 | 192.23 | 1.09 | 0.67 | 300.70 | 21.16 | 515.18
ИТОГО прямые затраты: | 2135 | 123 | 1 | 1829 | 128 | 4215
ОХР и ОПР | 1404
Плановая прибыль | 1493
Итого по ПТМ | 7111
Затраты труда рабочих-строителей | 162.93
Затраты труда машинистов | 0.05
Ж2-40-20 ПОТОЛОК. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОКРАСКА
512 | П0 | ПОТОЛОК | | | | | | |
513 | П0 | ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ / АС Л.3-5 | | | | | | |

514

Е15-315-1
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 М2

760.85

0.76

0.37

120.88

8.61

891.10

| | | 0.68 | 517.38 | 0.52 | 0.25 | 82.20 | 5.85 | 605.95
515 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 12.24 | | | | 39.66 | 2.82 | 42.48
516 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 74.8 | | | | 77.04 | 5.24 | 82.28
ИТОГО прямые затраты: | 517 | 1 | 0 | 199 | 14 | 731
ОХР и ОПР | 340
Плановая прибыль | 362
Итого по ПТМ | 1433
Затраты труда рабочих-строителей | 40.27
Затраты труда машинистов | 0.02
Ж2-40-20 ПОТОЛОК. ТАМБУРЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. ОКРАСКА
518 | П0 | ТАМБУРЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ / АС Л.6 | | | | | | |

519

Е15-315-1
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 М2

760.85

0.76

0.37

120.88

8.61

891.10

| | | 1.15 | 874.98 | 0.87 | 0.43 | 139.01 | 9.90 | 1024.76
520 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 20.7 | | | | 67.07 | 4.76 | 71.83
521 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 126.5 | | | | 130.30 | 8.86 | 139.16
ИТОГО прямые затраты: | 875 | 1 | 0 | 336 | 24 | 1236
ОХР и ОПР | 575
Плановая прибыль | 612
Итого по ПТМ | 2423
Затраты труда рабочих-строителей | 68.10
Затраты труда машинистов | 0.03
Ж2-40-20 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ОКРАСКА
522 | П0 | СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | |
523 | П0 | ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ / АС Л.3-5 | | | | | | |

524

Е15-314-2
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100 М2

538.19

0.55

0.25

329.48

23.31

891.53

| | | 4.6 | 2475.67 | 2.53 | 1.15 | 1515.61 | 107.23 | 4101.04
525 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 82.8 | | | | 268.27 | 19.04 | 287.31
526 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 506 | | | | 521.18 | 35.42 | 556.60
ИТОГО прямые затраты: | 2476 | 3 | 1 | 2305 | 162 | 4945
ОХР и ОПР | 1628
Плановая прибыль | 1731
Итого по ПТМ | 8304
Затраты труда рабочих-строителей | 195.78
Затраты труда машинистов | 0.09
Ж2-40-20 ОТКОСЫ. ОКРАСКА
532 | П0 | П.9 ОТКОСЫ / АС Л.5 | | | | | | |

533

Е15-314-2
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100 М2

538.19

0.55

0.25

329.48

23.31

891.53

| | | 0.0035 | 1.88 | | | 1.15 | 0.08 | 3.11
534 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 0.0637 | | | | 0.21 | 0.01 | 0.22
535 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 0.3892 | | | | 0.40 | 0.03 | 0.43
ИТОГО прямые затраты: | 2 | | | 2 | 0 | 4
ОХР и ОПР | 1
Плановая прибыль | 1
Итого по ПТМ | 6
Затраты труда рабочих-строителей | 0.15
Затраты труда машинистов |
ВСЕГО прямые затраты по смете: | 14940 | 505 | 14 | 49521 | 2765 | 67731

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………. | 87827
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………… | 87827
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………….. | 14940
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ……………………………………… | 505
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | 14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ …………… |
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. |
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | 49521
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………….............. |
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | 2765
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ………………………………… |
ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | 9687
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | 10410
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………. |
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ………………………………………. |
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………… |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………………… |
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...….. | 1145.63
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………… | 0.90
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………… |
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т ………………………………………………… |

Наименование объекта | ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА N 8А В Г. НОВОПОЛОЦКЕ. ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА N 869 ПО ГЕНПЛАНУ
Код объекта | 19.23
Наименование здания, сооружения | ЖИЛОЙ ДОМ НА 132 КВАРТИРЫ
Шифр здания, сооружения | 1
Комплект чертежей | АС
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  № 103
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР/.
Составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2025 | Стоимость  203.073   тысяч белорусских рублей
| (дата разработки) |

№пп | Обосно-вание | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения / Всего белорусских рублей
| | | | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов | материалы, изделия, конструкции (монтируемые оборудование, мебель) | транспорт | общая стоимость
| | | Количество | | всего | в том числе заработная плата машинистов | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж2-40-60-10 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ
4 | Е10-230-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КПД, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2560.48 | 83.49 | | 83.63 | 5.89 | 2 733.49
| | | 1.608 | 4117.25 | 134.25 | | 134.48 | 9.47 | 4395.45
5 | Е10-232-1 (65.72 / 69.89) | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ КПД МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 231.81 | | | 500.82 | 35.19 | 767.82
| | | 1.608 | 372.75 | | | 805.32 | 56.59 | 1234.66
6 | 2/50-20-5-10/С203-19841-9Д | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВ1 Д О 21-9 (Л) | М2 | | | | 189.44 | 13.34 | 202.78
| | | 45.12 | | | | 8547.53 | 601.90 | 9149.43
7 | 2/50-20-5-5/С203-19821-9Д | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ САНУЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ (С ПОРОГОМ) ДВ6 Д Г 21-7 П (Л) | М2 | | | | 200.38 | 14.11 | 214.49
| | | 70.56 | | | | 14138.81 | 995.60 | 15134.41
8 | 2/50-20-5-5/С203-19816-10Д | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ГЛУХОЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ ДВ1 Д Г 21-9 (Л) | М2 | | | | 189.30 | 13.33 | 202.63
| | | 45.12 | | | | 8541.22 | 601.45 | 9142.67
9 | 1/10-240-30-45/С101-15503-Б | ДЮБЕЛЬ К1-140М | ШТ | | | | 0.63 | 0.04 | 0.67
| | | 960 | | | | 604.80 | 38.40 | 643.20
10 | 3/1-150-10-110/С300-60118-1Я | ПВХ РЕШЕТКИ 408Х90 | ШТ. | | | | 9.67 | 0.54 | 10.21
| | | 144 | | | | 1392.48 | 77.76 | 1470.24
ИТОГО прямые затраты: | 4490 | 134 | | 34165 | 2381 | 41170
ОХР и ОПР | 2951
Плановая прибыль | 3138
Итого по ПТМ | 47259
Затраты труда рабочих-строителей | 335.95
Затраты труда машинистов |
Ж2-40-60-10 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ
12 | 2/50-30-5-10/20 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ | М | | | | 4.61 | 0.32 | 4.93
| | | 512.685 | | | | 2363.48 | 164.06 | 2527.54
ИТОГО прямые затраты: | | | | 2363 | 164 | 2528
ОХР и ОПР | 0
Плановая прибыль |
Итого по ПТМ | 2528
Затраты труда рабочих-строителей |
Затраты труда машинистов |
Ж2-40-60-10 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ
13 | 2/50-30-5-10/15 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ | М | | | | 5.16 | 0.36 | 5.52
| | | 372.145 | | | | 1920.27 | 133.97 | 2054.24
ИТОГО прямые затраты: | | | | 1920 | 134 | 2054
ОХР и ОПР | 0
Плановая прибыль |
Итого по ПТМ | 2054
Затраты труда рабочих-строителей |
Затраты труда машинистов |
Ж2-40-60-10 НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ
14 | 2/50-30-5-10/5 | НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ | М | | | | 5.41 | 0.38 | 5.79
| | | 226.133 | | | | 1223.38 | 85.93 | 1309.31
ИТОГО прямые затраты: | | | | 1223 | 86 | 1309
ОХР и ОПР | 0
Плановая прибыль |
Итого по ПТМ | 1309
Затраты труда рабочих-строителей |
Затраты труда машинистов |
Ж2-90 ПОЛЫ. 2 - 11 ЭТАЖИ (КВАРТИРЫ). ТИП 4 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КУХНЯ, ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР
48 | П0 | 2 - 11 ЭТАЖИ (КВАРТИРЫ) / АС2 Л.60,61 | | | | | | |
49 | П0 | ТИП 4 ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КУХНЯ, ВНУТРИКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР (S=6080М2 - ПОКРЫТИЕ) | | | | | | |

50

Е11-36-1
(65.72 / 69.89)

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ

100 М2

604.88

14.13

8.71

2 411.35

169.72

3 200.08

| | | 12.15 | 7349.29 | 171.68 | 105.83 | 29297.90 | 2062.10 | 38880.97
ИТОГО прямые затраты: | 7349 | 172 | 106 | 29298 | 2062 | 38881
ОХР и ОПР | 4900
Плановая прибыль | 5210
Итого по ПТМ | 48991
Затраты труда рабочих-строителей | 515.16
Затраты труда машинистов | 8.51
Ж2-90 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ)
51 | Е11-40-7 (65.72 / 69.89) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (БЕТОННЫЕ СТЕНЫ) | 100 М ПЛИНТУСОВ | 342.56 | 21.40 | | 29.77 | 2.10 | 395.83
| | | 11.4 | 3905.18 | 243.96 | | 339.38 | 23.94 | 4512.46
52 | 2/40-25-15/5 | ПЛИНТУС ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА, ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | М | | | | 1.44 | 0.10 | 1.54
| | | 1151.4 | | | | 1658.02 | 115.14 | 1773.16
53 | 2/40-30/32 | УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО | ШТ. | | | | 0.32 | 0.02 | 0.34
| | | 329.114 | | | | 105.32 | 6.58 | 111.90
54 | 2/40-30/31 | УГОЛ НАРУЖНЫЙ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО | ШТ. | | | | 0.37 | 0.03 | 0.40
| | | 136.462 | | | | 50.49 | 4.09 | 54.58
55 | 2/40-30/34 | ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО | ШТ. | | | | 0.32 | 0.02 | 0.34
| | | 337.142 | | | | 107.89 | 6.74 | 114.63
56 | 2/40-30/33 | СОЕДИНИТЕЛЬ ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО | ШТ. | | | | 0.30 | 0.02 | 0.32
| | | 339.148 | | | | 101.74 | 6.78 | 108.52
ИТОГО прямые затраты: | 3905 | 244 | | 2363 | 163 | 6675
ОХР и ОПР | 2566
Плановая прибыль | 2729
Итого по ПТМ | 11971
Затраты труда рабочих-строителей | 308.83
Затраты труда машинистов |
Ж2-90 УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
57 | Е11-71-1 (65.72 / 69.89) | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | 100 М | 116.34 | 7.62 | | 4.55 | 0.32 | 128.83
| | | 0.88909 | 103.44 | 6.77 | | 4.05 | 0.28 | 114.54
58 | 1/10-115-25/С101-160501-БП | ПОРОЖЕК АЛЮМИНЕЕВЫЙ | М | | | | 13.98 | 0.98 | 14.96
| | | 89.7982 | | | | 1255.38 | 88.00 | 1343.38
ИТОГО прямые затраты: | 103 | 7 | | 1259 | 88 | 1458
ОХР и ОПР | 68
Плановая прибыль | 72
Итого по ПТМ | 1598
Затраты труда рабочих-строителей | 7.15
Затраты труда машинистов |
Ж2-60-30-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ПОТОЛКИ

70

Е15-315-1
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ

100 М2

760.85

0.76

0.37

120.88

8.61

891.10

| | | 13.2 | 10043.22 | 10.03 | 4.88 | 1595.62 | 113.65 | 11762.52
71 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 237.6 | | | | 769.82 | 54.65 | 824.47
72 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 1452 | | | | 1495.56 | 101.64 | 1597.20
ИТОГО прямые затраты: | 10043 | 10 | 5 | 3861 | 270 | 14184
ОХР и ОПР | 6604
Плановая прибыль | 7023
Итого по ПТМ | 27810
Затраты труда рабочих-строителей | 781.70
Затраты труда машинистов | 0.40
Ж2-40-20-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ

73

Е15-314-2
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100 М2

538.19

0.55

0.25

120.88

8.61

668.23

| | | 6.8 | 3659.69 | 3.74 | 1.70 | 821.98 | 58.55 | 4543.96
74 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 122.4 | | | | 396.58 | 28.15 | 424.73
75 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 748 | | | | 770.44 | 52.36 | 822.80
ИТОГО прямые затраты: | 3660 | 4 | 2 | 1989 | 139 | 5791
ОХР и ОПР | 2406
Плановая прибыль | 2559
Итого по ПТМ | 10757
Затраты труда рабочих-строителей | 289.41
Затраты труда машинистов | 0.14
Ж2-40-20-10 ВЛАГОСТОЙКАЯ ОКРАСКА. СТЕНЫ

76

Е15-314-2
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/ ВЛАГОСТОЙКАЯ

100 М2

538.19

0.55

0.25

306.03

21.56

866.33

| | | 6.5 | 3498.24 | 3.58 | 1.63 | 1989.20 | 140.14 | 5631.16
77 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 117 | | | | 379.08 | 26.91 | 405.99
78 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 715 | | | | 736.45 | 50.05 | 786.50
ИТОГО прямые затраты: | 3498 | 4 | 2 | 3105 | 217 | 6824
ОХР и ОПР | 2300
Плановая прибыль | 2446
Итого по ПТМ | 11570
Затраты труда рабочих-строителей | 276.64
Затраты труда машинистов | 0.13
Ж2-40-20-10 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. ОТКОСЫ
79 | П0 | П.9 ОТКОСЫ / АС Л.5 | | | | | | |

80

Е15-314-2
(65.72 / 69.89)

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

100 М2

538.19

0.55

0.25

329.48

23.31

891.53

| | | 1.18785 | 639.29 | 0.65 | 0.30 | 391.37 | 27.69 | 1059.00
81 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ | | | | 3.24 | 0.23 | 3.47
| | | 21.3814 | | | | 69.28 | 4.92 | 74.20
82 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ | | | | 1.03 | 0.07 | 1.10
| | | 130.644 | | | | 134.56 | 9.15 | 143.71
ИТОГО прямые затраты: | 639 | 1 | 0 | 595 | 42 | 1277
ОХР и ОПР | 420
Плановая прибыль | 447
Итого по ПТМ | 2144
Затраты труда рабочих-строителей | 50.55
Затраты труда машинистов | 0.02
Ж2-40-20-20 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
83 | Е15-267-2 (65.72 / 69.89) | ОКЛЕЙКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ОБОЯМИ СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА | 100 М2 | 478.71 | 0.02 | | 470.57 | 33.22 | 982.52
| | | 21.5 | 10292.27 | 0.43 | | 10117.26 | 714.23 | 21124.19
ИТОГО прямые затраты: | 10292 | 0 | | 10117 | 714 | 21124
ОХР и ОПР | 6764
Плановая прибыль | 7193
Итого по ПТМ | 35082
Затраты труда рабочих-строителей | 801.09
Затраты труда машинистов |
ВСЕГО прямые затраты по смете: | 43981 | 575 | 114 | 92259 | 6461 | 143276

ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………. | 203073
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………… | 203073
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………….. | 43981
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ……………………………………… | 575
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | 114
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ …………… |
в том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. |
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | 92259
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ…………………………………….............. |
ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | 6461
ТРАНСПОРТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ………………………………… |
ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | 28979
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. | 30818
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО………………………………………………. |
МОНТИРУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ………………………………………. |
ТРАНСПОРТ………………………………………………………………………………… |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ,   ВСЕГО……………………………………………………… |
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ………………………………………...….. | 3366.48
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ……………………………………………………… | 9.20
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ…………………………………………………………………… |
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ, Т ………………………………………………… |