Чертежи и требования к предмету закупки
Вентилятор для воздухоочистителя
Качество вентиляторов должно соответствовать Директивам ЕС 2014/30/ЕU, 2014/35/ЕU
Тип 1
Вентилятор 120-140W
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Тип 2
Вентилятор 16W
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[bookmark: _GoBack]Тип 3, Тип 4 
Вентиляторы 110-140W 
Возможно подключение при помощи разъема. 
Воздухопроизводительность в составе изделия 600 м3/ч
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Тип 5 
Вентилятор 220-270 W
Возможно подключение при помощи разъема, а также внешнее размещение конденсатора.
Воздухопроизводительность в составе изделия 1000 м3/ч
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