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ГродМТ 477/26-ЗОИ(П)                                                                                            Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 5
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Количество, шт.

	5
	Проводники 0,035 дюйма нитиноловые с гидрофильным покрытием стандартной жесткости
	Проводники с гидрофильным покрытием J-тип 0.035 inch (0,889 мм), 180±5 cм.
	20


Лот 8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ Лот
	Наименование
	Технические требования
	Кол-во шт.

	8
	Проводники коронарные для сложных и окклюзионных поражений артерий
	Проводники коронарные гидрофильные 0.014” (0,3556 мм), 180-190 см, прямой

Зауженный дистальный кончик 0.010” (0,254 мм).

2.2. Технология изготовления − сердечник типа single-core из стали с наличием дублирующей внутренней оплетки.

2.3. Полимерный чехол с гидрофильным покрытием, нанесенным поверх полимерного чехла.

2.4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 1,0 г., плюс/минус 10%.
	25


