ГродМТ 649/26-ЭА                                                                                        Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Насос инфузионный шприцевой ДШ-10 или аналог
1. Состав (комплектация) оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Насос инфузионный шприцевой ДШ-10 или аналог
	шт.
	26


2. Технические требования:

2.1 Диапазон скорости: не менее 0.1 - 1500 мл/ч;
2.2 Точность: ±1 % без учета погрешности шприца;
2.3 Скорость BOLUS: не менее 1 - 1500 мл/ч;

2.4 Программируемый объем инфузии: до 9999 мл;

2.5 Программируемое время инфузии до 99 ч. 59 мин;

2.6 Давление окклюзии: 5 уровней в диапазоне: 30-150 кПа;

2.7 Коррекция скорости: ±19 %;

2.8 Используемые шприцы: 5,10,20,30,50/60 мл;

2.9 Время работы от аккумулятора: более 5 ч;

2.10 Питание: сеть 230 В, 50 Гц, аккумулятор NiMH 12 В, внешний источник 11-16В

2.11 Эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора;

2.12 Наличие большого контрастного ЖК-дисплея, обеспечивающего диалог при задании параметров и в процессе инфузии;

2.13 Автоматический расчет скорости при задании дозы (мкг/кг/мин, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мг/кг/час, мкг/час, мг/час), веса пациента (кг), концентрации раствора (мкг/мл, мг/мл);

2.14 Возможность изменения заданной скорости без остановки инфузии;

2.15 Предупреждающая сигнализация об окончании инфузии за 1-30 минут;

2.16 Возможность удаления воздуха из системы одним нажатием кнопки;

2.17 Режим Standby;

2.18 Съемный шнур сетевого питания;

2.19 Кронштейн для крепления на инфузионной стойке или рельсе.
