ГродМТ 652/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Стол медицинский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Стол медицинский 
	Шт.
	4


2. Технические требования:
2.1.  Столешница из нержавеющей стали.
2.2. Сварной металлический каркас.
2.3.   Габариты (мм): (+/- 20) длина1200 мм (±20 мм); ширина 585 мм (±20 мм); высота 760 мм (±20 мм).

3. Дополнительные требования:
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 2 Стол медицинский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Стол медицинский 
	Шт.
	6


2. Технические требования:
2.1.  Столешница из нержавеющей стали.
2.2. Сварной металлический каркас.
2.3.   Габариты (мм): длина 950 мм (+/- 20 мм); ширина 585 мм (+/- 20 мм); высота 850 мм (+/- 20 мм).

3. Дополнительные требования:
3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 3 Табурет медицинский винтовой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Табурет медицинский винтовой
	Шт.
	19



  2. Технические требования:
	2.1. Каркас металлический с полимерным покрытием.
2.2. Сидение мягкое обтянуто искусственной кожей, устойчивое к дезинфицирующим средствам.
2.3 Габариты (мм): 
Ширина 300-400
Глубина 300-400
Высота 250-450 



Лот 4 Тележка для перевозки лежачих больных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Тележка для перевозки лежачих больных 
	Шт.
	3



	2. Технические требования:
   Тележка для перевозки лежачих больных (каталка больничная)
для перевозки пациентов внутри лечебных учреждений;
с регулируемой высотой ложа (гидропривод);
в состав каталки входит: 
– ложе; 
 - съёмный матрац с полумягким наполнением, подвергающийся дезинфекции
 – отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях; 
–съемный штатив для в/в вливаний. 
 Ходовая часть имеет четыре колеса, два из которых с тормозами;
 Габариты (мм): длина:1900-2000мм, ширина 600-650мм, высота 900-960мм
 Бортики боковые с регулировкой.



Лот 5 Тележка для хранения и транспортировки чистого белья

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Тележка для хранения и транспортировки чистого белья
	Шт.
	5


2. Технические требования:
	2.1. Тележка медицинская;
2.2. Тележка для хранения и транспортировки чистого белья трехполочная, с колесами, расстояние между полками 200-300 мм;
2.3. габариты:
высота:900-1200 мм
длина: 500-650 мм
ширина:400-500 мм



Лот 6 Стул медицинский винтовой со спинкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	Шт.
	6


2. Технические требования:
2.1. Диаметр сиденья: 380 – 410 мм.
2.2. Диаметр основания (крестовины): 550 – 610 мм.
2.3. Регулировка высоты сиденья: в пределах 520 – 570 мм.
2.4. Ширина спинки: не менее 380 мм и не более 460 мм.
2.5. Общая высота стула: не более 1010 мм.
2.6. Тип механизма: вращающийся стул с механической регулировкой высоты при помощи стальной винтовой группы.
2.7. Конструкция базы: цельносварная 5-и лучевая крестовина из металла.
2.8. Колесные опоры: изготовлены из ударопрочной пластмассы (5 штук).
2.9. Наполнение элементов: сиденье и спинка с полумягким наполнением.
2.10. Материал облицовки: искусственная кожа (медицинская винилискожа).
2.11. Максимальная нагрузка: нагрузка на стул составляет не менее     130 кг.

Лот 7 Тумба лабораторная стационарная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Тумба лабораторная стационарная
	Шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. Конструкция: каркас металл в полимере с четырьмя пластиковыми регулируемыми опорами по высоте.
2.2. Размеры тумбы лабораторной стационарной (ШхГхВ): 500 мм ( ±50 мм) х 600 мм( ±50 мм)  х 760 мм ( ±50 мм).
2.3. Столешница из материала устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей, влаго- и термоустройчивая.
2.4. Наличие одной распашной двери.
2.5. Наличие не менее одной полки за распашной дверью.
2.6. Допустимо наличие 1 ящика.

