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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Предмет закупки – стоматологическая установка для ветеринарии – 1шт.
2. Код товара по ОКРБ: 32.50.11.500 - Инструменты и приспособления стоматологические прочие (кроме бормашин).

3. Общие требования к товару:
[bookmark: _GoBack]Должна быть предназначена для снятия твердого зубного камня и мягкого налета при помощи ультразвуковых скейлеров, для шлифовки и полировки эмали. Должна быть предназначена для препарирования кариозных полостей, лечения пульпита, периодонтита и эндодонтических манипуляции (обработка и пломбирование каналов). Должна быть предназначена для простого и сложного атравматического удаления зубов, подрезания крючков у грызунов, для работы с мягкими тканями. Должна быть предназначена для лечения гингивита, пародонтита, кюретажа пародонтальных карманов и антисептической обработки. Должна быть мобильной.

4.Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
4.1. Напряжение: 220 В переменного тока/50 Гц
4.2. Уровень шума: 50-60 дБ
4.3. Бесшумный воздушный компрессор мощностью 550 Вт без масла
4.4. Трехходовой шприц
4.5. Высокоскоростной наконечник (оптика — опция)
4.6. Низкоскоростной наконечник
4.7. Слюноотсос
4.8. Бутылка для чистой воды
4.9. Бутылка для грязной воды (для слива)
4.10. Ножное управление
4.11. Встроенный светодиодный светоотверждающий блок — полимеризационная лампа

Технические характеристики стоматологической операционной лампы:
4.12. Входное напряжение: AC / 12 В, DC / 24 В
4.13. Мощность: 6 Вт (макс. 6 Вт * 2)
4.14. Частота: 50/60 Гц
4.15. Освещенность: 8000-30000 люксов (регулируется)
4.16. Температура: 3000-6000 К (регулируется)
4.17. CRI: 95
4.18. Размер пятна: 7×140 мм (расстояние 70 см)
4.19. Цветовая температура с линейной регулировкой 3000-6000 К
4.20. Регулируемая освещенность от 8000 до 30000 люксов
Мягкий свет защищает глаза врача.
Экономия энергии и удобство в использовании.
Регулировка произвольного угла наклона.
Режим защиты от отверждения, синий свет поглощает всего около 8%

5. Валюта платежа: белорусские рубли

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и обучение пользователя.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.


Заведующий кафедрой общей, 
частной и оперативной хирургии,
профессор                                                                                        В.М. Руколь


Согласовано:
Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко 
проректор по учебной работе - декан ФПК и ПК
