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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ)
[bookmark: _Hlk240303440][bookmark: _GoBack]по объекту: «Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме № 10а по ул. Славинского в г.Минске»

	Перечень основных данных
и требований
	Содержание основных данных
и требований

	1. Основание для проектирования
	Приказ КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска» О разрешении проведения проектно-изыскательных и
строительно-монтажных работ

	2. Вид строительства
	Модернизация

	3. Стадийность проектирования
	Одностадийный. Строительный проект

	4. Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства
	Не требуется

	5. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации

	5.1 Решение о разрешении про-
ведения проектно - изыскательских работ и строительства объекта
	Приказ КУП «ЖКХ Первомайского района г.Минска» О разрешении проведения проектно-изыскательных и
строительно-монтажных работ

	5.2 Архитектурно-планировочное задание
	Не требуется

	5.3  Заключения согласующих организаций
	В соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Проект согласовать с организациями, выдавшими технические условия, а также с управлением архитектуры и строительства администрации Первомайского района г. Минска. 

	5.4 Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства 
	В соответствии с техническими условиями

	6. Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность)
	Год постройки – 2003 г.
Число этажей – 12.
Материал стен – железобетонные панели. 
Общая площадь – 6470 м2. 
Строительный объем здания – 15769 м3.
Количество квартир – 65 шт.

	7. Назначение и типы встроенных помещений
	Отсутствуют

	8. Основные требования к внутренней перепланировке
	Отсутствуют

	9. Информация о капитальном
ремонте и (или) модернизации
объекта
	Информирование производится в установленном законодательством порядке

	10. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации-исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) 
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации в полном объеме по замене противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации с требованием ТНПА
Выполнение проектных работ в соответствии с ТНПА.

При модернизации предусмотреть
Архитектурно-строительные решения:
- ремонт пола венткамер;
- отделку стен и потолка венткамер;
- восстановление существующей отделки во вспомогательных помещениях после устройства системы дымоудаления;
- замену дверей венткамеры (при необходимости),
- восстановление кровельного покрытия в местах прохода воздуховодов.
Противодымная защита:
- замену оборудования и воздуховодов системы дымоудаления и подпора воздуха.
- пусконаладочные работы;
- сигнал о пожаре н неисправности
передать в диспетчерскую лифтов;
Электроснабжение:
- электропитание оборудования системы ПДЗ по I категории надежности электроснабжения;
- систему уравнивания потенциалов для системы ПДЗ;
- замену распределительных и групповых сетей;
- освещение вентиляционных камер светодиодными светильниками.

Выполнение общего осмотра технического состояния инженерных сетей и конструктивных элементов здания;
Выполнение технического обследования строительных конструкций;
Разработка строительного проекта в следующем составе:
- архитектурные решения;
- конструктивные решения;
- противодымная защита (электротехническая часть);
- противодымная защита (технологическая часть);
- противодымная защита (строительная часть);
- электрооборудование;
- общая пояснительная записка;
- проект организации строительства;
- сметная часть;
Другие виды работ, предусмотренные актами технических осмотров и ТУ заинтересованных организаций.
Согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями.
Прохождение государственной экспертизы (получение положительного заключения).

	11. Источники финансирования строительства
	местный бюджет

	12. Предполагаемые сроки начала и окончания строительства
	Предполагаемые даты: 
начало строительства – май 2027 года.
окончание строительства – август 2027 года 

	13. Способ строительства
	Подрядный

	14. Наименование заказчика
	Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска»
220049, г.Минск, ул.Кедышко,27.
р/с BY84АКВВ30120961100195500000 
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК АКВВВY2Х, 
УНП 192442481, ОКПО 382253685000

	15. Наименование проектной организации-исполнителя проектно-изыскательских работ
	по результатам процедуры закупки 

	16. Требования к архитектурно-
планировочным решениям
	Сохранение существующего положения


	17. Требования к дизайн-проекту интерьера
	Отсутствуют

	18. Требования к мероприятиям
по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории
	Определить проектом.

	19. Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций
	Предусмотреть восстановление материалов отделки
в границах производства работ, а также работы по ремонту шахты дымоудаления и шахты подпора (при необходимости).

	20. Требования к инженерным системам зданий и сооружений
	Согласно техническим условиям на электроснабжение

	21.Требования по обеспечению
условий жизнедеятельности маломобильных категорий населения
	Отсутствуют


	22. Требования к благоустройству территории и малым архитектурным формам
	Отсутствуют

	23. Требования по разработке
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Отсутствуют

	24. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Отсутствуют

	25. Дополнительные требования
заказчика
	Проектная документация передается заказчику в 5 экземплярах (4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде, в т.ч. в СІС).
В сводном сметном расчете стоимости строительства не учитывать средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика, дополнительные средства при производстве работ в
зимнее время, а также временные здания и сооружения

	26. Класс сложности объекта
	К2

	27. Предельная стоимость строительства
	По результатам разработки сметной документации

	28. Классификация по функциональному назначению
	11 – Многоквартирные дома секционного типа, секции жилого здания, блок-секции, элементы блокировки
(ТКП 45-1.02-157-2009)

	29. Особые условия проектирования и строительства
	Отсутствуют

	
От заказчика:
 
Заместитель главного инженера
КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска»

_____________     А.В.Добранский

«____» ______________________ 20___г.
	
От проектной организации-исполнителя:





_____________    

«____» _________________ 20___г.



