УТВЕРЖДАЮ
Заместитель – директора –
 	Главный инженер ОАО «УКС-Контакт»
               ____________________________Ю.В. Лин
								«_____» __________________ 2026 г.
ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 18.09.2026 г.
с применением процедуры запроса ценовых предложений
	№ п/п
	Показатели
	Требования Заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Предмет закупки (более подробная информация приведена в проекте по разделу)
	1. Купольная IP-Видеокамера: 2МР; матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W; 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек; вариофокальный объектив 2.8-12мм (регулируемый угол по горизонтали -от 34° до 112,5°, по вертикали - от 18,9° до 57,2°) в количестве 7 шт.
2. Настенный кронштейн в количестве 5 шт.
3. Подвесной кронштейн в количестве 2 шт.
4. Купольная IP-видеокамера: 5МР; матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек; объектив 2.8мм (угол по горизонтали - 98°, по вертикали - 72°) в количестве 16 шт.
5. Купольная IP-видеокамера: 5МР; матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS; светочувствительность - Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR (поддержка IR cut filter); регулировка затвора - от 1/Зсек до 1/100,000сек,- объектив 6мм (угол по горизонтали - 51°, по вертикали -37° в количестве 3 шт.
6. Настенный кронштейн в количестве 3 шт.
7. Корпусная IP-видеокамера 2 Мп: 1/2.8" Progressive Scan CMOS ;Н.265+/Н.265/Н.264+ /H.264/MJPEG) Технология Darkfighfer technology, чувствительность цвет: 0.002 Люкс @(F1.6, AGC ON), 0 Люск IR - до 60м,- 25fps/30fps(1920х 1080); VCA; 3 потока; 3D DNR; BLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; встроенный micro SD/SDHC/SDXC слот; встроенный микрофон,Strobe Light и Audio Alarm, поддержка onvif; встроенные функции аналитики: пересечение линии, вторжение в зону, исключение объекта из зоны, оставленные предметы, изменение сцены,определение лица, захват лица в количестве 5 шт.
8. Купольная IР-камера 5 Мп (2592 * 1944) Матрица: 1/2.7" Чувствительность: 0.003 лк @ (F1.4, АGСвкл) Скорость электронного затвора: от 1/3 до 1/100,000 с Режим «день/ночь»: Механический ИК-фильтр Регулировка угла наблюдения Тип объектива и угол обзора 2.8 мм. Выход питания: DС 12 В в количестве 3 шт.
9. Микрофон систем видеонаблюдения: дальность 8 м, чувствительность -34 dB, сигнал/шум 60 dB. Максимальное звуковое давление 100 dB. Технология подавления шума ANC, напряжение питания DC 12 V, габаритные размеры 78мм х 28мм в количестве 3 шт.
10. IP камера, 4 Мп антивандальная с угловым креплением; 1/2" Progressive Scan CMOS; объектив 2.0мм (135°), чувствительность 0,082 Lux р (F2.4, А6С ON), сжатие Н.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 25fps (2400х1800); Обойной поток; BLC, HLC, 3D DNR, defog; ИК- подсветка до 10 м; аппаратный WDR-120 dB; встроенный микрофон; детекция движения, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа/выхода из области, обнаружение оставленных/ удаленных предметов. Поддержка microSD/ SOHC/SDXC Зо 256 Гб. ONVIF. Питание 12 VDC, 0.9 A, max 11 W, РОЕ (802.3af, 36 to 57 V), 0,3 А до 0.2 А, IР67, IK10; -40°C - +60°С; 213.73 мм х 199.67 мм х 137.57 мм, 1,97кг в количестве 3 шт.
11. 16-ти канальный IP-видеорегистратор с видеоаналитикой анализа поведения; NVR серии DeepinMind; форматы видео: Н.265+/Н.265/Н.264/H.264+; аналитика на основе алгоритма глубокого обучения; защита периметра до 16 каналов; распознавание лиц для видеопотока до 8 каналов или распознавание лиц для изображений до 16 каналов; возможность декодирования до 16 каналов 1080р,- B SAТА (до 10 ТБ каждый накопитель) u eSAТА; поддержка HDD с функцией «горячей замены»; 2 RJ45 auto 10/100/1000 М Ethernet; входная/выходная пропускная способность 320 Мбит/с/256 Мбит/с в количестве 3 шт.
12. Жесткий диск, назначение: для круглосуточной работы в комплексах систем видеонаблюдения, 3.5", SATA 6Gb / s (SATA- lll), 7200 оборотов / мин. буфер: 256 Мб, емкость: 10TB в количестве 11 шт.
13. Настраиваемый L2+ стекируемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-X, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта РоЕ 802.3af/at, РоЕ-бюджет 193 Вт) (маршрутизатор) в количестве 1 шт.
14. Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо- портами 100/1000Base- T/SFP (24 порта РоЕ 802.3af/at, РоЕ-бюджет 370 Вт) в количестве 2 шт.
15. HDMI KVM удлинитель (комплект приёмник + передатчик) по Ethernet до 140 м (САТ5е), до 150 м (САТ6) для передачи HDMI (1.4, до 4К(30 Гц), USB, аудио, RS232 и сигнал ИК управления. Встроенный USB-хаб на 4 порта с поддержкой USB 2.0 и внешних накопителей. Поддержка аудио LPCM 7.1@192 кГц, SFP слот для увеличения дистанции от 300 м до 60 км, в зависимости от типа модуля. Можно использовать совместно с SR01 или гигабитным коммутатором для увеличения расстояния передачи сигнала. Передатчик: Вх. - HDMI(A)/ TRS3.5 мм(Аudio)/ Роз.5,5 mm(DC5V). Вых. - HDMI(A)/TRS3.5mm(Audio)/ USB (В)/ TRS3.5mm(IR)/ DB9(f)(RS232)/ RJ45/ Fiber(SFP). Приёмник: Bx.- USB(A)x4/ TRS3. 5mm(Audio)/ Роз.5,5 mm(DC5V)/ DB9(m)(RS232)/RJ45/ Fiber(SFP), Вых.- HDMI(A)/ TRS3.5 mm(Audio)/ TRS3.5mm(IR). В комплекте БП DC5V(2A) - 2 шт. Размеры каждого устройства (ШхВхГ): 140х30х125мм. Рабочая температура: -20...+60 гр. С в количестве 3 шт.
16. Источник бесперебойного питания ЗкВА/2700ВТ, LCD, Rack 2U/Tower, RJ45 x 2, USB+RS232 порт,,USB кабель, IЕС C13x 8 шт. , IEC C19x 1 шт. , кабель IЕС x 2 шт., .(12В/9Ач х 6 шт.), сил. кабель, русск. мануал ОН-ЛАЙН в количестве 1 шт.
17. Аккумуляторное расширение к ИБП (12В/9Ач х 12 шт.)(72Vdc) в количестве 1 шт.
18. Устройство защиты от импульсных перенапряжений; для защиты оборудования, использующего среду передачи Ethernet l0/100/1000Base-ТХ, поддерживающих технологию РоЕ (High Power Over Ethernet IEEE 802.3at), от опасных напряжений; подключение кабеля: розетка RJ-45; подключение оборудования: вилка RJ-45; защищаемые проводники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; потери в полосе рабочих частот 5 - 95 МГц: < 0,4 дБ; затухание несогласованности на частоте: 10 МГц (< 30 дБ), 50 МГц (< 20 дБ), 90 МГц (< 15 дБ); переходное затухание между каналами на частоте 90 МГц: > 30 ДБ; уровень ограничения напряжения дифференциальной помехи на сигнальных парах 1-2, 3-6: < ±2,5 В; уровень ограничения напряжения синфазной помехи относительно потенциала «ЗЕМЛИ»*: 250 В (АС), 350 В (DС); время срабатывания дифференциальной защиты: < 10 нс; макс, отводимый импульсный ток (импульс 8/20 мкС): < 10 КА; разброс параметров по каналам: < 10%; размеры (без заземляющего провода и соединительного кабеля): 33 х 83 х 14 мм в количестве 13 шт.
19. ЖКИ монитор; режим работы: круглосуточный; тип панели: 24"; разрешение: 1920 х 1080 в количестве 3 шт.

	2.
	Адрес доставки
	Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Ярославская, д. 24

	3.
	Срок поставки
	30 – 40 кал. дн.

	4.
	Код ОКРБ
	63.11.21.000

	5.
	Основание закупки
	Заявка на закупку

	6.
	Ориентировочная стоимость закупки в бел. руб. (определена как среднеарифметическая цен, полученных при изучении конъюнктуры рынка)

	7.
	Источник финансирования закупки
	Собственные средства ОАО «УКС-Контакт»

	8.
	Порядок и сроки осуществления платежей
	Предоплата.

	9.
	Валюта платежа
	Бел. руб.

	10.
	Способ предоставления предложения
	Предложение для участия в процедуре закупки формируется участником с помощью инструментария ЭТП и размещается с использованием ЭЦП в закрытом доступе на ЭТП в течение установленного срока для подготовки и подачи предложения

	11.
	Требования к составу участников
	Участником не может быть:
- поставщик (подрядчик, исполнитель) включенный в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей) временно не допускаемых к участию в процедурах закупок;
- юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), и индивидуальный предприниматель находящийся в стадии прекращения деятельности;
- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, признанные в установленном законодательством порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением юридического лица, находящегося в процедуре санации.

	12.
	Требования к квалификационным данным участника
	Не предъявляются

	13.
	Критерий (перечень критериев) для выбора наилучшего предложения. Способ оценки и сравнения предложений участников
	Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений.

	14.
	В случае участия в процедуре закупки единственного участника, он может быть признан победителем по решению комиссии.

	15.
	Окончательный срок предоставления предложений
	26.09.2026




Ведущий инженер МТО							            М.В. Роговцов
