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	1.  "МОЗЫРСКАЯ ТЭЦ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШЛАМООТВАЛОВ". КОРРЕКТИРОВКА. 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. СП.

	
	(наименование,  адрес)

	Часть объекта 
	ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА

	
	(наименование)


СМЕТА
за АВГУСТ месяц 2026 года

	Смета составлена в ценах на
	1 ИЮЛЯ 2023 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Гомельская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	10.13
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер
	Обоснование
	Наименование видов работ и материальных  ресурсов
	Ед.изм.
Кол-во
	Трудо-затраты, чел-час.
	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.

	пп
	по смете
	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материальные ресурсы
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Cмета: 5. 9. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ

	 Ж7-90 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И СЪЕЗДОВ С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ

	1.  
	1.
	П0
 
	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	2. 
	2.
	П0
 
	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	3. 
	3.
	П0
 
	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ A)  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	4. 
	4.
	П0
 
	ПРОЕЗД N1  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	5. 
	5.
	П0
 
	ТИП 1  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	6. 
	6.
	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В
	15.72
	132.47
	426.44
	109.02
	6.95
	
	565.86

	
	
	
	
	2.175
	34.19

	288.12

	927.51

	237.12

	15.12 

	

	1230.75 

	7. 
	7.
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е
 
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	8.87
	16.11
	24.98

	
	
	
	
	239.25
	

	

	

	

	2122.15 

	3854.32

	5976.47 

	8. 
	8.
	Е27-24-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	36.96
	311.46
	1 383.94
	398.27
	3 903.42
	2 780.52
	8 379.34

	
	
	
	
	0.725
	26.80

	225.81

	1003.36

	288.75

	2829.98 

	2015.88

	6075.03 

	9. 
	9.
	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	38.3
	386.83
	824.96
	248.64
	16 215.92
	1 839.96
	19 267.67

	
	
	
	
	0.725
	27.77

	280.45

	598.10

	180.26

	11756.54 

	1333.97

	13969.06 

	10. 
	10.
	Е27-54-1
(65.72 / 69.89) 
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.20
	1.69
	205.77
	62.02
	4 036.23
	458.93
	4 702.62

	
	
	
	
	0.725
	0.15
К1=2
	1.23

	149.18
К1=2
	44.96

	2926.27 
К1=2
	332.72

	3409.40 

	11. 
	11.
	П0
 
	ТИП 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	12. 
	12.
	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ
	46.18
	408.17
	895.14
	254.27
	14.60
	
	1 317.91

	
	
	
	
	0.322
	14.87

	131.43

	288.24

	81.87

	4.70 

	

	424.37 

	13. 
	13.
	4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е
 
	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	14.91
	16.23
	31.14

	
	
	
	
	58.926
	

	

	

	

	878.59 

	956.37

	1834.96 

	14. 
	14.
	П0
 
	СЪЕЗД N1  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	15. 
	15.
	П0
 
	ТИП 1  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	16. 
	16.
	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В
	15.72
	132.47
	426.44
	109.02
	6.95
	
	565.86

	
	
	
	
	0.189
	2.97

	25.04

	80.60

	20.60

	1.31 

	

	106.95 

	17. 
	17.
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е
 
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	8.87
	16.11
	24.98

	
	
	
	
	20.79
	

	

	

	

	184.41 

	334.93

	519.34 

	18. 
	18.
	Е27-24-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	36.96
	311.46
	1 383.94
	398.27
	3 903.42
	2 780.52
	8 379.34

	
	
	
	
	0.063
	2.33

	19.62

	87.19

	25.09

	245.92 

	175.17

	527.90 

	19. 
	19.
	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	38.3
	386.83
	824.96
	248.64
	16 215.92
	1 839.96
	19 267.67

	
	
	
	
	0.063
	2.41

	24.37

	51.97

	15.66

	1021.60 

	115.92

	1213.86 

	20. 
	20.
	Е27-54-1
(65.72 / 69.89) 
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.20
	1.69
	205.77
	62.02
	4 036.23
	458.93
	4 702.62

	
	
	
	
	0.063
	0.01
К1=2
	0.11

	12.96
К1=2
	3.91

	254.28 
К1=2
	28.91

	296.26 

	21. 
	21.
	П0
 
	ТИП 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	22. 
	22.
	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ
	46.18
	408.17
	895.14
	254.27
	14.60
	
	1 317.91

	
	
	
	
	0.027
	1.25

	11.02

	24.17

	6.87

	0.39 

	

	35.58 

	23. 
	23.
	4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е
 
	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	14.91
	16.23
	31.14

	
	
	
	
	4.941
	

	

	

	

	73.67 

	80.19

	153.86 

	24. 
	24.
	П0
 
	СЪЕЗД N2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	25. 
	25.
	П0
 
	ТИП 1  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	26. 
	26.
	Е27-14-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩИНОЙ 30 СМ)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В
	15.72
	132.47
	426.44
	109.02
	6.95
	
	565.86

	
	
	
	
	0.414
	6.51

	54.84

	176.55

	45.13

	2.88 

	

	234.27 

	27. 
	27.
	4/1-5-40-10-10/С412-1500-32Е
 
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА ДОБЫТЫЙ СПОСОБОМ РЕЧНОГО НАМЫВА  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ ИЗ 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	8.87
	16.11
	24.98

	
	
	
	
	45.54
	

	

	

	

	403.94 

	733.65

	1137.59 

	28. 
	28.
	Е27-24-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-80 ММ, ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 (700) МПА (КГС/СМ2)  
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ
	36.96
	311.46
	1 383.94
	398.27
	3 903.42
	2 780.52
	8 379.34

	
	
	
	
	0.138
	5.10

	42.98

	190.98

	54.96

	538.67 

	383.71

	1156.34 

	29. 
	29.
	Е27-53-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ СМЕСЕЙ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ИЗ СМЕСИ ЩМБГ-III)  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	38.3
	386.83
	824.96
	248.64
	16 215.92
	1 839.96
	19 267.67

	
	
	
	
	0.138
	5.29

	53.38

	113.84

	34.31

	2237.80 

	253.91

	2658.93 

	30. 
	30.
	Е27-54-1
(65.72 / 69.89) 
	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ НА 0,5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛИЦЕ Е27-53: ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА А, Б, В, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3  (ДО 5 СМ)  Кф
Разряд 3.0 МK 0.8599 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.20
	1.69
	205.77
	62.02
	4 036.23
	458.93
	4 702.62

	
	
	
	
	0.138
	0.03
К1=2
	0.23

	28.40
К1=2
	8.56

	557.00 
К1=2
	63.33

	648.96 

	31. 
	31.
	П0
 
	ТИП 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	

	

	 

	

	 

	32. 
	32.
	Е27-21-1
(65.72 / 69.89) 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ, ТОЛЩИНОЙ 12 СМ  (ТОЛЩИНОЙ 15 СМ)  
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 10.13
	1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ
	46.18
	408.17
	895.14
	254.27
	14.60
	
	1 317.91

	
	
	
	
	0.055
	2.54

	22.45

	49.23

	13.98

	0.80 

	

	72.48 

	33. 
	33.
	4/1-5-30-35-10/С412-1503-3Е
 
	СМЕСИ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ ГПС С2  (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ДОСТАВКИ С 30 КМ)  

	М3
	
	
	
	
	14.91
	16.23
	31.14

	
	
	
	
	10.065
	

	

	

	

	150.07 

	163.35

	313.42 

	ИТОГО прямые затраты по разделу
	132.22
	1181.08
	3782.28
	1062.03
	26206.09
	10826.33
	41995.78

	ОХР и ОПР
	1474.18

	Плановая прибыль
	1567.72

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	45037.68

	 ИТОГО прямые затраты по смете
	132.22
	1181.08
	3782.28
	1062.03
	26206.09
	10826.33
	41995.78

	ОХР и ОПР
	1474.18

	Плановая прибыль
	1567.72

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью
	45037.68



	1.
	ИТОГО прямые затраты по акту
в том числе:
	132.22
	1181.08
	3782.28
	1062.03
	26206.09
	10826.33
	41995.78



1

1
