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Запрос на изучение конъюнктуры рынка за счет собственных средств.
 На объект строительства «Строительство МТФ д. Вельямовичи Брестского района. ДМБ».
Предмет: молниезащита ОКРБ 27.12.10.400.

	№ 
	Наименование: 
	Марка-тип
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Компенсатор алюминиевый
	
	шт.
	2

	2.
	Зажим прута, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	10

	3.
	Держатель фальцевый прутка 8 мм, горячий цннк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	10

	4.
	Держатель на водосток, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	20

	5.
	Держатель для полосы до 4х40мм к стене, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	20

	6.
	Зажим контрольный (полоса-прут), 25 мм и 8 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	20

	7.
	Зажим крестовидный (прут-прут) 8 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	43

	8.
	Зажим (полоса-полоса) 40 мм, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	20

	9.
	Держатель токоотвода 8 мм металлический на фасад, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	105

	10.
	Держатель кровельный с подставкой, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	290

	11.
	Держатель кровельный на конек с мет. Фиксатором, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	65

	12. 
	Крепление молниеприемника на конек, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	9

	13.
	Монтажный кронштейн, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	6

	14.
	Монтажная пластина, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	6

	15.
	Соединитель пруток-пруток, горячий цинк, толщина покрытия не менее 30 мкм
	
	шт
	20

	16.
	Пруток круглый D=8мм, сталь оцинкованная, 50 мкм
	
	м
	520

	17.
	Сталь полосовая оцинкованная 25х4, 50 мкм
	
	м
	150

	18.
	Молниеприемный стержень алюминиевый, диам. 16мм, 2 м
	
	шт
	15

	19.
	Лента антикоррозийная, ширина 50 мм, длина 10 м
	
	шт
	2
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