Приложение 2.
Перечень загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут выбрасываться источниками выбросов РУП «ГПКО»

	№ п/п
	код
	наименование
	класс опасности

	1
	0123
	Железо (II) оксид (в пересчете на железо)
	3

	2
	0143
	Марганца и его соединения (в пересчете на марганец (IV)оксид)
	2

	3
	0183
	Ртуть и ее соединения ( в пересчете на ртуть)
	1

	4
	0203
	Хром  и его  соединения (в пересчете на Сr6+)
	1

	5
	0301
	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
	2

	6
	0303
	Аммиак
	4

	7
	0304
	Азот (II) оксид (азота оксид) 
	3

	8
	0316
	Гидрохлорид (водород хлорид, углекислый газ, угарный газ)
	2

	9
	0322
	Серная кислота
	2

	10
	0328
	Углерод черный(сажа)
	3

	11
	0330
	Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	3

	12
	0333
	Сероводород
	2

	13
	0337
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	4

	14
	0342
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	2

	15
	0401
	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10
	4

	16
	0410
	Метан
	4

	17
	0703
	Бензапирен 
	1

	18
	0727
	Бензо(b)флуоратен
	

	19
	0728
	Бензо(k)флуоратен
	

	20
	0729
	Индено(1,2,3,-с,d)пирен
	

	21
	1061
	Этанол
	4

	22
	1728
	Этантиол (Этилмеркаптан)
	4

	23
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное,машинное, цилиндровое и др.)
	3

	24
	2868
	Эмульсол (смесь:вода-97,6, нитрит натрия-0,2%,сода кальцинированная-0,2 %, масло минеральное -2%)
	-

	25
	2902
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	3

	26
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70%
	3

	27
	3620
	Диоксины( в перерасчете на 2,3,7,8тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	1


