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1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы и иные требования:  
Физические параметры:
-физическое состояние — порошок;
-заряд — катионный;
- внешний вид-гранулы;
-запах- без запаха;
-время выдерживания (созревания) 0,4% раствора не должно превышать 60 мин; 
-возможность использования для приготовления раствора флокулянта водопроводной воды системы холодного водоснабжения без её дополнительной подготовки;
-возможность использования в качестве рабочего раствора флокулянта раствор концентрацией 0,1-0,15%;
-возможность использования станций приготовления флокулянта согласно «Технологической Инструкции по проведению производственных испытаний флокулянтов для обезвоживания смеси осадков сточных вод в цехе обработки осадка Минской очистной станции ТИ 02-25-2026» (приложение 2) для приготовления 0,4% водного раствора без предварительной подготовки флокулянта и использования дополнительного оборудования;
Значение средней удельной дозы расхода флокулянта на 1 тонну сухого вещества осадка и пригодность флокулянта к применению для обезвоживания осадков в условиях Минской очистной станции определяется в рамках производственных испытаний в соответствии с «Технологической Инструкцией по проведению производственных испытаний флокулянтов для обезвоживания смеси осадков сточных вод в цехе обработки осадка Минской очистной станции ТИ 02-25-2026» (приложение 2).
Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
2. Требования к упаковке закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): 
-товар (флокулянт) должен быть фасован в мягкий четырехстроповый контейнер типа «биг-бэг» по 500-750кг, включать внутренний;
полиэтиленовый вкладыш, снаружи «биг-бэг» должен быть герметично упакован в полиэтилен;
-дно «биг-бега» должно быть оборудовано клапаном выгрузки;
-«биг-бэг» должен поставляться на поддоне с предварительно уложенным на нем листом из картона размерами в поддон;
-внутренний полиэтиленовый вкладыш должен быть по форме «биг-бега» и зафиксирован в нем таким образом, чтобы при опустошении «биг-бега» вкладыш оставался в исходном положении, при этом дно вкладыша под клапан должно быть открыто;
-расстановка «биг-бэгов» в автотранспорте при доставке - однорядная.
3. Количество (объем) закупаемого товара, (выполняемых работ, оказываемых услуг): 224 000 кг.
4. Место поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): Республика Беларусь, г. Минск, ул. Инженерная, 1. 
5. Срок (график) поставки закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): февраль 2027 г. – февраль 2028 г.	
