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Виноматериалы виноградные натуральные белые, красные обработанные сухие без выдержки 

ГОСТ 7208 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. Общие технические условия». 
ГОСТ 32030-21 Вина. Общие технические условия
	Контролируемые
показатели
	Требуемые параметры*

	
	Шардоне, Совиньон Совиньон Блан
	Пино Фран, Саперави, Каберне, Каберне Совиньон 

	Прозрачность
	Виноматериалы прозрачные, без осадка и посторонних включений
	Виноматериалы прозрачные, без осадка и посторонних включений

	Цвет
	От светло-соломенного до золотистого
	От красного до темно-красного

	Аромат
	Сортовой
	Сортовой

	Вкус
	Гармоничный
	Полный, гармоничный

	Объемная доля этилового спирта, %
	11,0– 13,5
	11,0 – 13,5

	Массовая концентрация сахаров, г/дм3, не более
	4,0
	4,0

	Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3, не менее
	17,0
	19,0

	Массовая концентрация титруемых кислот
(в пересчете на винную кислоту), г/дм3
	4,5 - 6,0
	4,5 - 6,0

	Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту), г/дм3, не более
	0,60
	0,60

	Массовая концентрация лимонной кислоты, г/дм3,
не более
	
1,0
	
1,0

	Массовая концентрация общего диоксида серы, 
мг/дм3 , не более
	

150,0

	

150,0


	Массовая концентрация железа, мг/дм3 не более
	
3,0
	
3,0

	Удельная активность Cs-137, Бк/л, не более
	370
	370

	Микробиологические показатели
	В пробе осадка виноградного виноматериала после центрифугирования сумма клеток в пяти полях зрения микроскопа не более десяти**


* Результаты испытаний должны удовлетворять требуемым параметрам с учетом расширенной неопределенности.
**культурные дрожжи не нормируются.
Не допускаются в виноматериале компоненты экзогенного (невиноградного) происхождения: вода, этиловый спирт, глицерин.
При производстве продукции не должны использоваться наноматериалы, генномодифицированное сырье, в виноматериалах должны отсутствовать красители и ароматизаторы. Применение сорбиновой кислоты не допускается.
Содержание токсичных элементов мг/л в виноматериалах не должно превышать допустимые уровни:
кадмий не более 0,03;
свинец не более 0,3;
ртуть не более 0,005;
мышьяк не более 0,2.


