ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1 Полное наименование: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр».

1.2. Место нахождения: 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

1.3. Учётный номер плательщика заказчика: 100854061

1.4. Фамилия, имя, отчество контактного лица: Веретынский Александр Евгеньевич

1.5. Контактные телефоны: +375 29 707 21 76
2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Подкатегория ОКРБ 007-2012 и наименование предмета закупки в соответствии с ней 71.20.19.950 «Услуги по контролю качества аппаратуры и оборудования с использованием диагностических систем».

2.3. Предмет закупки:
Лот № 1.  Испытания (контроль) эксплуатационных параметров медицинской техники, (2 наименования) - 2 шт.

	№

п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка
	Год выпуска
	Заводской номер
	Кол-во,

шт.
	Отделение

	1
	Аппарат короткофокусный рентгенотерапевтический
	«Т-200»
	2012
	1110044
	1
	РЛО-2

	2
	Аппарат рентгенотерапевтический 
	«Тераскан»
	2020
	003
	1
	РЛО-2


Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2026 г.
Технические требования: 
1.Осуществить испытания (контроль) эксплуатационных параметров медицинской техники (дозиметрическую аттестацию), применяя и используя все термины и их определения согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.05.2010г. №22, а также ТКП 532-2014 (02040). Объём испытаний (дозиметрической аттестации) приведён в Приложении 1.
2. Определить контрольно-технические характеристики (КТХ) медицинской техники, применяя и используя все термины и их определения согласно нормам и правилам по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31.05.2010г. №22.
График оказываемых услуг :   по предварительной заявке.
Приложение 1.

Программа проведения испытаний

	Название аппарата
	Режим
	Аппликатор

(тубус)
	Глубина в фантоме от поверхности аппликатора (тубуса), мм

	Рентген-терапевтический аппарат «Тераскан», 

s/n 003
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	Рентген-терапевтический аппарат «Тераскан», 

s/n 003
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30

6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,15,20

	Рентген-терапевтический аппарат «Тераскан», 

s/n 003
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,

15,20,30,

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,

15,20,30

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,

15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
	0,5,10,

15,20,30,40

	Рентген-терапевтический аппарат «Тераскан», 

s/n 003
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,

15,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,5,10,

15,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	10,

20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	10,

20,30,40

	Рентген-терапевтический аппарат «Тераскан», 

s/n 003
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,10,

20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,10,

20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1/30

d1,5/30

d2/30
d2,5/30

d3/30

d3,5/30
d4/30

d4,5/30

d5/30

1,4*2/30

1,6*3,4/30

2,5*4,8/30
6*6/30

6*8/30

8*8/30
	0,10,

20,30,40,50


	Название аппарата
	Режим
	Аппликатор

(тубус)
	Глубина в фантоме от поверхности аппликатора (тубуса), мм

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=50 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	
	U=70 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=100 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,5,10,15,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40

	
	U=120 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4,00 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,2 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	Ренген-терапевтический аппарат «Т-200», 

s/n 1110044
	U=200 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 4 мм Al
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=200 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 0,5 мм Сu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50

	
	U=150 кВ, І = 20 мА,

дополнительная

фильтрация 1 мм Cu
	d1,5/30

d2/30
d3/30

d5/30

4*6/30

6*8/30
	0,10,20,30,40,50
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