ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«__18_» ______09__________ 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26__» ___05_____20_26 г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                              А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№3)
	ГУО "Детский сад №72 г.Минска" по ул.Райниса,2

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Горизонтальные элементы коробки сгнили-1шт.Полотно перекошено-1,8м2.Наличники треснуты

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	-10м.В кирпичной перегородке расслоение кирпича-0,98м3. В бетонном основании сквозная трещина-0,175м3.В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-29,1м2.Цементные плинтуса раскрошились-17,1м.В покрытии пола из керамической плиткт трещины по швам и через всю плитку-13м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-13м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(22,1+3,8+3,5)м.В трапе отсутствует защитная решетка-1шт.Метсное отслоение штукатурного слоя-(1,2+3,1)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-2шт.Пластиковые элементы оплавлены-7,2м.В радиаторе треснуто ребро-1шт.В светильниках отвалился провод в зажимах-2шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-2,5м.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-3шт.Манжеты сгнили-3шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-4шт.Сифоны  забиты и треснуты-4шт.В шаровых кранах сломан механизм закрывания-6шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-1шт.В душевом поддоне треснута эмаль-1шт.В гибких шлангах отсутствует защитный слой-7шт.Окрасочный слой радиаторов в больших потертостчх-1,3м2.Вывоз мусора 20км

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:.

	(перечень факторов)

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1ОКТЯБРЯ 2026г.
[bookmark: _GoBack]Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   04 НОЯБРЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   35 ДНЕЙ




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                   А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                      Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	

	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)







	1. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.01
	

	2. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.018
	

	3. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.1
	

	4. 
	Разборка стен кирпичных
	М3
	0.98
	

	5. 
	Разборка фундаментов бетонных
	М3
	0.175
	

	6. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.291
	

	7. 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.171
	

	8. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.13
	

	9. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.13
	

	10. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.13
	

	11. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.221
	

	12. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.038
	

	13. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.035
	

	14. 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.049
	

	15. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.027
	

	16. 
	Смена трапов диаметром до 50 мм
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	17. 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону
	100 М2
	0.239
	

	18. 
	Очистка щетками
	М2
	18.5
	

	19. 
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М
	0.1
	

	20. 
	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 М
	0.1
	

	21. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.012
	

	22. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.031
	

	23. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.239
	

	24. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.496
	

	25. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.051
	

	26. 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса
	100 М2
	0.017
	

	27. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.239
	

	28. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.096
	

	29. 
	Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм
	ШТ.
	2
	

	30. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением
	РЕШЕТКА
	1
	

	31. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3, размер 200 х 200 мм
	ШТ.
	2
	

	32. 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.072
	

	33. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.072
	

	34. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0147
	

	35. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0147
	

	36. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.05
	

	37. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.13
	

	38. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.13
	

	39. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.13
	

	40. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.13
	

	41. 
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке
	100 М2
	0.13
	

	42. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.119
	

	43. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.164
	

	44. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.026
	

	45. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.035
	

	46. 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ
	0.189
	

	47. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.189
	

	48. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.189
	

	49. 
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций
	100 ШТ.
	0.01
	

	50. 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	0.017
	

	51. 
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 ШТ.
	0.02
	

	52. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.025
	

	53. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.02
	

	54. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.03
	

	55. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.036
	

	56. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.033
	

	57. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	58. 
	Смена манжет резиновых к унитазам
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	59. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.04
	

	60. 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.04
	

	61. 
	Смена шарового крана смывного бачка
	100 ПРИБОРОВ
	0.06
	

	62. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.04
	

	63. 
	Смена смесителей с душевой сеткой
	100 ШТ.
	0.01
	

	64. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.161
	

	65. 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.106
	

	66. 
	Демонтаж поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	67. 
	Установка поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	68. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.07
	

	69. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 М2
	0.013
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« 18 » ______09_______ 20 26 г.  Проверил:Начальник УЦХО                     А.П.Гуцаев
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