ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«__18_» ______09__________ 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26__» ___05_____20_26 г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                              А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№4,№6)
	ГУО "Детский сад №240 г.Минска" по ул.Л.Чайкиной,5

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Полотно перекошено-(3,5+1,2)м2.Наличники треснуты-(20+13+9,8)м. Дверная коробка перекошена-

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	-1шт.В бетонном основании сквозная трещина-(0,32+0,11)м3.В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-(27,5+7)м2.Цементные плинтуса раскрошились-(15,+4,81)м. В покрытии полов из линолеума большие потертости-15,2м2..В покрытии пола из керамической плитке трещины по швам и через всю плитку-(1,22)м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-(15,2+1,22)м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(2,5+13+1+1+1,1)мМетсное отслоение штукатурного слоя-(9,5+0,7)м2. Пластиковые элементы оплавлены-4,2м.В вентиляционных решетках расшатаны крепления-(1+1)шт.В светильниках отсутствуют защитные элементы-(2+1)шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-(2+1)м.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-(3+1)шт.В смывных бочках сломана сливная арматура-3штМанжеты сгнили-(1)шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-(3)шт..В шаровых кранах образивный износ запорного органа-(4)шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-(3)шт.В смесителе с душевой сеткой порван шланг-(1)шт.В оконных переплетах перекос-(2,7+2,7)м2.В гибких шлангах отсутствует защитный слой-(3+1)шт.. Окрасочный слой радиаторов в больших потертостях-1,8м2..Сифон треснут,забит-3шт.Деревянная перегородка сгнила-2,8м2.Вывоз мусора 20км.

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:.

	(перечень факторов)

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1ОКТЯБРЯ 2026г.
[bookmark: _GoBack]Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   04 НОЯБРЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   35 ДНЕЙ




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                   А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                      Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	

	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)



	1. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.035
	

	2. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.2
	

	3. 
	Разборка фундаментов бетонных
	М3
	0.32
	

	4. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.275
	

	5. 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.151
	

	6. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.152
	

	7. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.152
	

	8. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.152
	

	9. 
	Снятие неостекленных оконных переплетов
	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА
	0.027
	

	10. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.01
	

	11. 
	Снятие неостекленных оконных переплетов
	100 М2 ПЕРЕПЛЕТА
	0.027
	

	12. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.13
	

	13. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	14. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.13
	

	15. 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.01
	

	16. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.01
	

	17. 
	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.02
	

	18. 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.042
	

	19. 
	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 100 см2
	100 М
	0.16
	

	20. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	21. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.04
	

	22. 
	Устройство кирпичных перегородок, армированных, глухих, толщиной в 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.019
	

	23. 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону
	100 М2
	0.311
	

	24. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.095
	

	25. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 М2
	0.344
	

	26. 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ
	0.033
	

	27. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.532
	

	28. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.048
	

	29. 
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 М2
	0.028
	

	30. 
	Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса
	100 М2
	0.0225
	

	31. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.344
	

	32. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.162
	

	33. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением
	РЕШЕТКА
	1
	

	34. 
	Очистка щетками
	М2
	18.8
	

	35. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.188
	

	36. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.188
	

	37. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.15
	

	38. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.222
	

	39. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.02
	

	40. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.02
	

	41. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.02
	

	42. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.03
	

	43. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.152
	

	44. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.152
	

	45. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.304
	

	46. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.152
	

	47. 
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке
	100 М2
	0.152
	

	48. 
	Демонтаж решеток вентиляционных
	ШТ.
	1
	

	49. 
	Установка решеток вентиляционных
	ШТ.
	1
	

	50. 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.035
	

	51. 
	Установка врезных дверных (оконных) приборов
	100 ПРИБОРОВ
	0.06
	

	52. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.04
	

	53. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	54. 
	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	55. 
	Установка унитазов с бачком
	100 КОМПЛ.
	0.03
	

	56. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	57. 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	58. 
	Смена шарового крана смывного бачка
	100 ПРИБОРОВ
	0.04
	

	59. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.03
	

	60. 
	Смена смесителей с душевой сеткой
	100 ШТ.
	0.01
	

	61. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.15
	

	62. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	ШТ.
	1
	

	63. 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	64. 
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10 секций
	100 ШТ.
	0.01
	

	65. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	66. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	ШТ.
	2
	

	67. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.006
	

	68. 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	0.017
	

	69. 
	Установка поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	70. 
	Установка опорных уголков
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	0.015
	

	71. 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.07
	

	72. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 М2
	0.018
	

	73. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.012
	

	74. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.098
	

	75. 
	Разборка фундаментов бетонных
	М3
	0.11
	

	76. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.07
	

	77. 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.048
	

	78. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.0122
	

	79. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото и жароупорных бетонов)
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0122
	

	80. 
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами: добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 12
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0122
	

	81. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	82. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.011
	

	83. 
	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса под штукатурку по бетону
	100 М2
	0.088
	

	84. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.007
	

	85. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 М2
	0.133
	

	86. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.133
	

	87. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.014
	

	88. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.088
	

	89. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.072
	

	90. 
	Очистка щетками
	М2
	4.5
	

	91. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.045
	

	92. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.045
	

	93. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.012
	

	94. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.048
	

	95. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.01
	

	96. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.01
	

	97. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.01
	

	98. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.025
	

	99. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.009
	

	100. 
	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
	100 М
	0.009
	

	101. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.0122
	

	102. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.0122
	

	103. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.0122
	

	104. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.0122
	

	105. 
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке
	100 М2
	0.0122
	

	106. 
	Демонтаж решеток вентиляционных
	ШТ.
	1
	

	107. 
	Установка решеток вентиляционных
	ШТ.
	1
	

	108. 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.012
	

	109. 
	Установка врезных дверных (оконных) приборов
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	110. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	111. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.011
	

	112. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	113. 
	Смена манжет резиновых к унитазам
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	114. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	115. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	116. 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	117. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.05
	

	118. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	ШТ.
	7
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _18_ » ______09________ 20 26 г. Проверил: Начальник УЦХО                             А.П.Гуцаев
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