ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЁННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Помещения в которых необходимо заменить оконные блоки
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий                                    Высоцкая Светлана Александровна
_______________________________________
(должность)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
                                                                                                            18.09.2026г 
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «26» мая  2026 г. № 309
	в составе:

	председателя комиссии
	
Начальник УЦХО                                              А.П. Гуцаев

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Зам. начальника УЦХО                                    И.Б. Лавринович

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	
	Детский сад №507 

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	составила настоящий акт в том, что в результате обследования  санузла в ГУО "Детский сад №507 г.Минска" по ул. Охотская,139  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	дверные коробки деформированы, гниение – 2 шт; коробление многослойных дверных полотен, неплотное и тугое закрывание створок – 3,36 м2; наличники – 20,4 м разломаны; светильники – 3 шт нестабильно работают (мигают, гудят), неполное свечение, неприятный запах, нагрев корпуса; трубопровод водоснабжения – 35,7 м (32,7+3) и канализации – 16 м (7,5+8,5) коррозированы, трещины, свищи; умывальники – 3 шт и унитазы – 3 шт в трещинах, сколах, течь; в смесителях – 6 (5+1) в трещины на корпусе, течь в основании, стойкий шум/вибрация; трап – 1 шт и выпуски – 11 шт (4+7) разломаны; в мойке – 1 шт и подддоне – 1 шт свищи и коррозия на металле; манжеты – 3 шт порваны; в кранах шаровых – 11 шт протечки по штоку, потеря герметичности в закрытом положении, заклинивание ручки и трещины в корпусе; напольное покрытие из керамической плитки в  трещинах, выбоинах, провалах – 18,7 м2; плинтус – 33,1 м2 в глубоких трещинах, отслоениях; бетонное основание пола – 18,7 м2 утратило целостность; облицовка стен в трещинах, сколах, отслоениях – 53,4 м2; отделочный уголок – 4,15 м в потёртостях, коробление; вентрешётки – 2 шт разломаны; радиатор – 2 шт в трещинах сколах, коррозии, деформация;  окрасочное покрытие потолка – 17,2 м2 в трещинах, вздутиях, отслоениях, залитиях; кабель – 3 мп  повреждена изоляция, оплавлены провода; кирпичная перегородка в трещинах, расслоениях, прогибах, выветривание раствора – 7,3  м2. Для выполнения работ необходимо демонтировать тумбу под умывальником – 1 шт с дальнейшей установкой (повторное применение).
Строительные отходы по коду 3991300 — «Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений»  перевезти на Полигон Тростенецкий - 14 км.

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: К=1,0

	(перечень факторов)

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ОКТЯБРЯ 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ       04 НОЯБРЯ 2026г.
[bookmark: _GoBack]Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ     35 ДНЕЙ.




	Председатель комиссии
	
Начальник УЦХО                                              А.П. Гуцаев

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Зам. начальника УЦХО                                    И.Б. Лавринович

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	
	Детский сад №507 

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность)              (инициалы, фамилия)



Ознакомлен


	1. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.204
	

	2. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.0336
	

	3. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	4. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.534
	

	5. 
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.073
	

	6. 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.331
	

	7. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.187
	

	8. 
	Разборка покрытий цементных полов
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.187
	

	9. 
	Очистка щетками
	М2
	38.2
	

	10. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.37
	

	11. 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.02
	

	12. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.02
	

	13. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.075
	

	14. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.085
	

	15. 
	Смена трапов диаметром до 50 мм
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	16. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.327
	

	17. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.081
	

	18. 
	Удаление ржавчины, солей и цементных пятен химическим составом за 2 раза с земли или лесов
	100 М2
	0.042
	

	19. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.832
	

	20. 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ
	0.832
	

	21. 
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100М2ОКРАШИВАЕМОЙПОВ
	0.015
	

	22. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.089
	

	23. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.832
	

	24. 
	Демонтаж пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.0415
	

	25. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.325
	

	26. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.031
	

	27. 
	Установка лючка
	РЕШЕТКА
	1
	

	28. 
	Демонтаж вентрешеток
	РЕШЕТКА
	2
	

	29. 
	Установка вентрешеток
	РЕШЕТКА
	2
	

	30. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной 40 мм с земли и лесов
	100 М2
	0.008
	

	31. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0336
	

	32. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0336
	

	33. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.102
	

	34. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.187
	

	35. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.187
	

	36. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.187
	

	37. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей с огрунтовкой
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.187
	

	38. 
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке
	100 М2
	0.187
	

	39. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.03
	

	40. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.03
	

	41. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.172
	

	42. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.261
	

	43. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.03
	

	44. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.055
	

	45. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 М2
	0.008
	

	46. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.075
	

	47. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.097
	

	48. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	49. 
	Смена манжет резиновых к унитазам
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	50. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	51. 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.04
	

	52. 
	Демонтаж моек
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	53. 
	Демонтаж штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.)
	100 ИЗДЕЛИЙ
	0.01
	

	54. 
	Установка моек чугунных
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	55. 
	Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.)
	100 ИЗДЕЛИЙ
	0.01
	Повторное применение

	56. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.05
	

	57. 
	Смена смесителей с душевой сеткой
	100 ШТ.
	0.01
	

	58. 
	Смена шарового крана смывного бачка
	100 ПРИБОРОВ
	0.11
	

	59. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.321
	

	60. 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.07
	

	61. 
	Демонтаж поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	62. 
	Установка поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	63. 
	Установка опорных уголков
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	0.015
	

	64. 
	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций
	100 ШТ.
	0.02
	

	65. 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	66. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	ШТ.
	2
	

	67. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	68. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.048
	

	69. 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	0.07
	

	70. 
	Установка полотенцесушителей
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	71. 
	Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами
	100 М
	0.018
	

	72. 
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.124
	


 

	Составил
	Зам. начальника УЦХО
	
	
	
	
И.Б. Лавринович

	
	          (должность)                                                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

	Проверил
	

Начальник УЦХО
	
	
	
	

А.П. Гуцаев

	
	          (должность)                                                 (подпись)                                             (инициалы,  )




«18 » сентября 2026 г.
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