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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Предмет закупки – стоматологическая установка для ветеринарии – 1шт.
2. Код товара по ОКРБ: 32.50.11.500 - Инструменты и приспособления стоматологические прочие (кроме бормашин).

3. Общие требования к товару:
Должна быть предназначена для препарирования кариозных полостей, лечения пульпита, периодонтита и эндодонтических манипуляции (обработка и пломбирование каналов). Должна быть предназначена для простого и сложного атравматического удаления зубов, подрезания крючков у грызунов, для работы с мягкими тканями. Должна быть предназначена для лечения гингивита, пародонтита, кюретажа пародонтальных карманов и антисептической обработки. Должна быть мобильной.

4.Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
4.1. Напряжение: 220 В переменного тока/50 Гц
4.2. Уровень шума: 50-60 дБ
[bookmark: _GoBack]4.3. Бесшумный воздушный компрессор не менее 10л мощностью 550 Вт без масла
4.4. Трехходовой шприц
4.5. Высокоскоростной наконечник (оптика)
4.6. Низкоскоростной наконечник
4.7. Слюноотсос
4.8. Бутылка для чистой воды
4.9. Бутылка для грязной воды (для слива)
4.10. Ножное управление
4.11. Встроенный светодиодный светоотверждающий блок — полимеризационная лампа
4.12. Наконечник с поворотом 3600
4.13.  Наличие осветительной лампы.
4.14.  Наличие монитора. 

Технические характеристики стоматологической операционной лампы:
4.15. Входное напряжение: AC / 12 В, DC / 24 В
4.16. Мощность: 6 Вт (макс. 6 Вт * 2)
4.17. Частота: 50/60 Гц
4.18. Освещенность: 8000-30000 люксов (регулируется)
4.19. Температура: 3000-6000 К (регулируется)
4.20. CRI: 95
4.21. Размер пятна: 7×140 мм (расстояние 70 см)
4.22. Цветовая температура с линейной регулировкой 3000-6000 К
4.23. Регулируемая освещенность от 8000 до 30000 люксов
Мягкий свет защищает глаза врача.
Экономия энергии и удобство в использовании.
Регулировка произвольного угла наклона.
Режим защиты от отверждения, синий свет поглощает всего около 8%

5. Валюта платежа: белорусские рубли

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и обучение пользователя.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.


Заведующий кафедрой общей, 
частной и оперативной хирургии,
профессор                                                                                 В.М. Руколь


Согласовано:
Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко 
проректор по учебной работе - декан ФПК и ПК
