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1 Акт обследования
По обследованию диагностированию электрооборудования подъёмника коленчатого самоходного BLUELIFT C22/11 серийный номер 0801124 принадлежащего транспортному республиканскому унитарному предприятию «Витебское отделение Белорусской железной дороги» с целью определения неисправностей электрооборудования и определения объема ремонтно-восстановительных работ.
[image: image-10-09-25-03-58-5]
Рисунок 1 – Общий вид подъемника
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0. 1.1 Общие сведения о подъемнике
Таблица 1.1
	1
	Тип и марка
	подъёмник коленчатый самоходный BLUELIFT C22/11 

	2
	Предприятие изготовитель
	BLUELIFT 

	3
	Грузоподъёмность, кг, не более: 
	200

	4
	Cерийный номер
	0801124

	5
	Год выпуска
	2012

	6
	Назначение подъемника
	подъем людей и грузов




1.2 Обследование электрооборудования
При первичном обследовании электрооборудования выявлено отсутствие питания пультов автогидроподъемника, перегорание предохранителей.
При снятии защитных крышек, в телескопической стреле обнаружено разрушение пластикового кабелеукладчика и, как следствие, разрушение кабеля питающего пульт управления рабочей платформы.  




2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица 2.1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра 

	1. 
	Рабочая высота, м
	21

	2. 
	Максимальная высота подъемника, мм
	2130

	3. 
	Максимальный радиус работы, м
	10,8

	4. 
	Вес установки, кг
	3000

	5. 
	Размер опорного контура
	

	6. 
	максимальная площадь, мм
	3975х4364

	7. 
	средняя площадь, мм
	2996х5214

	8. 
	минимальная площадь, мм
	1984х5671

	9. 
	Грузоподъемность во всем рабочем диапазоне, кг
	200

	10. 
	Поворот стрелы, градусов
	340

	11. 
	Ширина с опорами максимальная, мм
	3975

	12. 
	Длина с опорами максимальная, мм
	5671

	13. 
	Привод
	электрический

	14. 
	Скорость передвижения максимальнапя, км/ч
	1,5

	15. 
	Двигатель
	Honda iGX440 15HP

	16. 
	Опоры
	складные, с гидравлическим опусканием

	17. 
	Ширина колеи, мм
	900х1200

	18. 
	Минимально допустимая скорость при сохранении управляемости, м/с
	0,4

	19. 
	Максимально допустимое ручное усилие, Н
	400

	20. 
	Напряжение электрической цепи, В
	12

	21. 
	Максимально допустимая скорость ветра, м/с
	12,5

	22. 
	Максимальный угол наклона, %
	28

	23. 
	Номинальное давление в гидросистеме, Мпа
	18

	24. 
	Объем масляного бака, л
	40

	25. 
	Тип управления
	пропорциональное

	26. 
	Угол наклона относительно горизонта, ˚
	

	27. 
	гуська
	-100 ˚/+10 ˚

	28. 
	пантографа
	-1 ˚/+68 ˚

	29. 
	стрелы 3-х секционной телескопической
	-20 ˚/+80 ˚

	30. 
	Выравнивание корзины
	гидравлическое

	31. 
	Корзина
	поворотная
+-80 ˚

	32. 
	Материал корзины
	алиминий

	33. 
	Размеры корзины, мм
	1300х700х1100

	34. 
	Температура эксплуатации подъемника, ˚С
	-10 ˚С /+30 ˚С













Приборы и устройства безопасности
Таблица 2.2
ВНИМАНИЕ! При работе необходимо строго соблюдать зоны и сектора обслуживания. 
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала подъемник оборудован устройствами и приборами безопасности, приведенными в таблице.
1. Приоритетность управления из корзины
2. Замки для ремней безопасности в корзине
3. Аварийная кнопка остановки двигателя
4. Ручной насос для аварийного опускания корзины
5. Автоматическое срабатывание тормоза при вращении
6. Блокировка платформы до полной	 установки опор
7. Предохранительный клапан сброса давления гидравлической системы
8. Гидрозамки на всех цилиндрах
9. Звуковой сигнал тревоги
10. Автоматическое срабатывание тормоза при передвижении
11. Световые индикаторы полной стабилизации установки
12. Счетчик моточасов
13. Электро-гидравлическая передача
14. Ограничитель грузового момента
15. Электропитание 220В со штепсельной вилкой и заземлением в корзине
16. Электрический насос 3,8 л 220В
17. Защитный корпус для коробки передач
18. Радиоуправление
19. Система автоматической стабилизации

3 ОБЪЁМ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
	
	№ 
п.п
	Наименование 
узлов
	Описание дефектов и место их 
расположения
	Допуски на 
величины 
дефектов
	Рекомендации по 
устранению

	1

	Электрооборудование

	Перегорание предохранителей
	не допускается
	1.Разборка телескопической стрелы
2.Замена поврежденного кабелеукладчика
3.Замена повреждённых кабелей электропроводки телескопической стрелы
4. Осмотр рукавов высокого давления расположенных в телескопической стреле (при обнаружении повреждений – замена)
5.Сборка телескопической стрелы.
6.Проведение пусконаладочных работ

	
	
	Разрушение пластикового кабелеукладчика телескопической стрелы
	не допускается
	

	
	
	Нарушение целостности кабелей внутри телескопической стрелы
	не допускается
	





4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации подъёмника коленчатого самоходного BLUELIFT C22/11 серийный номер 0801124.
В связи с наличием дефектов электрооборудования полное обследование не проводилось. На основании вышеизложенного подъемник находится в неработоспособном состоянии и может быть допущен к дальнейшей эксплуатации после устранения всех замечаний, указанных в разделе 3 и  проведения внеочередного  технического освидетельствования.        
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