Приложение 1 к заявке на покупку №А843-10/262

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1
на закупку оборудования для 
сервисной платежно-пропускной системы «Aqua» (СППС «Aqua»)

Предмет закупки: Управляющее оборудование системы контроля и управления доступом (управляющее оборудование для дверей и турникетов, для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей) (код ОКРБ 26.51.70.910, Комплексы программно-технические для автоматизированных систем) для объектов Коммунального культурно-спортивного унитарного предприятия «Аква-Минск»:
Развлекательный комплекс «Аквапарк «Лебяжий» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 120;
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 44;
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Мандарин» по адресу: г. Минск, ул. Герасименко, 51.
	Количество: 6 комплектов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» 
по адресу: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 44
	№ п/п
	Наименование оборудования, характеристики
	Требования
	Кол-во\
примечание

	1
	Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе:
	
	1 
комплект

	1.1
	Контроллеры доступа для управления дверями
	- подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58;
- подключение не менее 2 кнопок выхода;
- подключение не менее 2 датчиков состояния двери;
- наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами;
- наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя;
- сетевой интерфейс Ethernet;
- напряжение питания 12В.
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными.
	36 шт.

	1.2
	Считыватели бесконтактных карт для установки на двери
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- напряжение питания 12В;
- совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающим под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	49шт.

	1.3
	Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой
	- наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю;
- наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare;
- наличие сканера QR-кодов;
- реле (с полной группой контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами;
- светодиодная индикация;
- входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств;
- голосовое сопровождение на русском языке;
- сетевые интерфейсы: Ethernet, Wi-fi, GSM;
- напряжение питания 9-40В;
- в комплекте с кронштейном для установки на турникет;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	4 шт.

	1.4
	Настольный считыватель бесконтактных карт
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- интерфейс подключения USB;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	3 шт.

	2
	Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе:
	
	1
комплект

	2.1
	Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей
	- контроллер должен управлять установленными на объекте замками «Gat net.Lock» (415 шт.);
- контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat net.Lock» (415 шт.);
- управление светодиодной индикацией,
- наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	415 шт.

	2.2.
	Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей
	- совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи с сервером: Ethernet,
- интерфейс связи с контроллерами шкафчиков RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	42 шт.




Многофункциональный комплекс «Мандарин» 
по адресу: г. Минск, ул. Герасименко, 51
	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Требования
	Кол-во\
примечание

	3
	Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе:
	
	1
комплект

	3.1
	Контроллеры доступа для управления дверями
	- подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58;
- подключение не менее 2 кнопок выхода;
- подключение не менее 2 датчиков состояния двери;
- наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами;
- наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя;
- сетевой интерфейс Ethernet;
- напряжение питания 12В.
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными 
	28 шт.

	3.2
	Считыватели бесконтактных карт для установки на двери
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- работа по интерфейсу Wiegand 58;
- напряжение питания 12В;
- совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающий под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	39 шт.

	3.3
	Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой
	- наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю;
- наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare;
- наличие сканера QR-кодов;
- реле (с полной группой контактов COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами;
- светодиодная индикация;
- входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств;
- голосовое сопровождение на русском языке;
- сетевые интерфейсы Ethernet, Wi-fi, GSM;
- напряжение питания 9-40В;
- в комплекте с кронштейном для установки на турникет;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	10 шт.

	3.4
	Настольный считыватель бесконтактных карт
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- интерфейс подключения USB;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	3 шт.

	3.5
	Турникет-трипод моторизованный с металлическим ограждением
	- моторизированный турникет;
- размеры Д320-330 * Ш330-340 * В1000-1100 (мм), 
- ширина прохода в пределах 550-560мм;
- автоматические планки «антипаника»;
- материал нержавеющая сталь 304;
- светодиодная индикация;
- наличие металлического ограждения для формирования прохода через турникет
	3 шт.

	3.6
	Автоматический браслетоприемник
	- наличие блока управления браслетоприемником;
- наличие встроенного считывателя Mifare;
- наличие датчика пролета браслета;
- наличие механизма удержания браслета, с идентификацией браслета и проверкой наличия задолженности;
- автоматический прием браслета,
- наличие сигнала для открытия турникета;
- наличие контейнера для хранения браслетов;
- наличие светодиодной индикации;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	1 шт.

	4
	Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе:
	
	1
комплект

	4.1
	Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей
	- контроллеры должны управлять установленными на объекте замками «Gat net.Lock» (623 шт.) и «Gat Lock 5020» (96 шт.);
- контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat net.Lock» (623 шт.) и «Gat Lock 5020» (96 шт.);
- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- управление светодиодной индикацией;
- наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	719 шт.

	4.2.
	Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей
	- совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи с сервером: Ethernet,
- интерфейс связи с контроллерами шкафчиков: RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	47 шт.



Развлекательный комплекс Аквапарк «Лебяжий» 
по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 120
	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Требования
	Кол-во\
примечание

	5
	Управляющее оборудование для дверей и турникетов, в составе:
	
	1
комплект

	5.1
	Контроллеры доступа для управления дверями
	- подключение не менее 2 считывателей по интерфейсу Wiegand 58;
- подключение не менее 2 кнопок выхода;
- подключение не менее 2 датчиков состояния двери;
- - наличие не менее 2 реле (с полными группами контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными устройствами; 
- наличие управления двухцветной индикацией для каждого считывателя;
- сетевой интерфейс Ethernet;
- напряжение питания 12В.
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	66 шт.

	5.2
	Считыватели бесконтактных карт для установки на двери
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- работа по интерфейсу Wiegand 58;
- напряжение питания 12В;
- совместимость с контроллером доступа для управления дверями, работающий под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	121 шт.

	5.3
	Билетный валидатор для управления турникетами с браслетоприемниками и автоматической калиткой
	- наличие LCD дисплея не менее 7” с возможностью отображения текстовой и графической информации посетителю;
- наличие встроенного считывателя бесконтактных карт Mifare;
- наличие сканера QR-кодов;
- реле (с полной группой контактов: COM, NC, NO) для управления исполнительными механизмами;
- светодиодная индикация;
- входы для подключения датчиков состояния исполнительных устройств;
- голосовое сопровождение на русском языке;
- сетевые интерфейсы: Ethernet, Wi-fi, GSM;
- напряжение питания 9-40В;
- в комплекте с кронштейном для установки на турникет;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	25 шт.

	5.4
	Настольный считыватель бесконтактных карт
	- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- интерфейс подключения USB;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	6 шт.

	6
	Управляющее оборудование для шкафчиков для хранения одежды и сейфов для ценностей, в составе:
	
	1 
комплект

	6.1
	Контроллер со встроенным считывателем Mifare для управления электронными замками в шкафчиках для хранения вещей
	- контроллеры должны управлять установленными на объекте замками «Gat Lock 5020» (2980 шт.);
- контроллеры необходимо установить в корпуса замков «Gat Lock 5020» (2980 шт.);
- работа с бесконтактными картам стандарта Mifare UID 4B и UID 7B;
- управление светодиодной индикацией,
- наличие входов для подключения датчиков состояния замка, запорных устройств;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи: RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными.
	2980 шт.

	6.2
	Центральный контроллер управления контроллерами (до 16шт) шкафчиков для хранения вещей
	- совместимость с контроллерами управления замками шкафчиков;
- напряжение питания 12В;
- интерфейс связи с сервером: Ethernet,
- интерфейс связи с контроллерами шкафчиков: RS485;
- работа под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными
	301 шт.


Общие требования к управляющему оборудованию платежно-пропускной системы: 
- управляющее оборудование, включая его программное обеспечение, должно быть одного производителя (разработчика);
- управляющее оборудование должно быть сетевым и объединяться посредством подключения в существующую проводную ЛВС объекта в единую систему и работать под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» (ООО «ИнноТех Солюшнс») по специализированным протоколам обмена данными;
- Поставщик должен гарантировать возможность оперативной доработки программного обеспечения управляющего оборудования при возникновении у Заказчика необходимости внесения изменений в логику работы оборудования;
- программное обеспечение управляющего оборудования должно быть установлено и настроено поставщиком, а также передано Заказчику на материальных носителях;
- оборудование должно иметь возможность осуществления ремонта в сервисных центрах или иных пунктах ремонта в Республике Беларусь;
- гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию;
[bookmark: _GoBack]- поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был в эксплуатации, не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами. Год выпуска товара — не ранее 2025–2026 гг. Товар должен быть свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
- подтверждение от разработчика (ООО «ИнноТех Солюшнс») управляющего программного обеспечения СППС «AQUA» о том, что на момент подачи коммерческого предложения были успешно выполнены испытания работы предложенного оборудования под управлением программного обеспечения СППС «AQUA» по специализированным протоколам обмена данными;
- наличие положительных отзывов (не менее 1-го) о качестве поставленных систем и оборудования, составляющих предмет государственной закупки.
