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УТВЕРЖДАЮ										Ректор УО ВГАВМ
                 О.С. Горлова
							«01» октября  2026 г.
					Дефектный акт 
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 04.09.2026. №388 в составе:
председатель комиссии: Проректор по АХР и С                          Абрамович А.В.
	
члены комиссии:		
                                
				начальник Х и ЭТО                               Ерёмин А.А.
инженер Х и ЭТО				Умецкая М.Н.
				инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.
				инженер по ОТ				Полинов И.Э.
				инженер Х и ЭТО				Буринов О.В.
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Главный корпус установила, что в результате длительной эксплуатации на окна и подоконники в кабинетах повреждены гнилью, отлив повреждён коррозией, стёкла имеют сколы и трещины, фурнитура местами сломана. Износ составляет более 60%.  С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с заменой  оконных блоков.
	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.                                                                                                                       Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются.                                                                                                                     Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.
Начало работ: 01 ноябрь 2026г.
Окончание работ: не позднее 30 ноября 2026г.
	Работы будут выполняться силами подрядной организации
Председатель комиссии:	проректор по АХР и С           ___________Л.В. Абрамович															
Члены комиссии:		

		                      начальник Х и ЭТО	           __________ А.А. Ерёмин 
инженер ХиЭТО			                   С.Н. Мартынов 
				инженер ХиЭТО			_________ М.Н. Умецкая 
				инженер по ОТ и ТБ		                   И.Э. Полинов 
				инженер Х и ЭТО			                   О.В. Буринов 




Главный корпус

	
	

	    
	ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	Окна

	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2 проемов
	0,5027
	

	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,2052
	

	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2
	100 м2
	0,5027
	

	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м
	100 м
	1,1454
	

	Установка подоконных досок
	100 м
	0,2052
	

	Установка отливов из оцинкованной стали
	100 м
	0,2052
	

	Устройство откосов шириной 200 мм из панелей пвх трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля
	100 М
	0,9402
	

	Добавлять (исключать) к нормативам е10-265-3, е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм до 550 мм
	100 м
	6,5814
	



	

	
	

	
	



Составил:	начальник Х и ЭТО	                              __________ А.А. Ерёмин
«01» октября 2026 г.
