 
ГродМТ 512/26-ЗОИ(3П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	7
	Стол медицинский инструментальный
	1. Стол медицинский инструментальный изготовлен из нержавеющей текстурированной стали;
2. Столешница с трехсторонним ограждением, высота ограждения не менее 29 мм;
3. Диаметр опорных колес не менее 100 мм, два из них с тормозом.
4. Длина 1100 мм ± 10%;
5. Ширина 600 мм ± 10%;
6. Высота 825 мм ± 10%;
	5

	14
	Стол/стойка под медицинскую аппаратуру
	1. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам.
2. Полка - не менее 3-х, изготовлены из ламинированного ДСП или аналог.
3. Устанавливается цоколь, или опоры, или колеса.
4. Длина не менее 430 мм
5. Ширина не менее 400 мм
6. Высота не менее 900 мм
	13

	15
	Столик медицинский СИ-61 или аналог
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке.
2. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам. 
3. Наличие бортика от случайного падения инструментария. 
4. Длинна не менее 1700 мм, 
5. Ширина не менее 600 мм, 
6. Высота не менее 815 мм
	12

	17
	Стол анастезиолога
	1. Не менее 2 выдвижных ящиков.
2. Наличие ниши.
3. Наличие правосторонней ручки.
4. Наличие колес с тормозным устройством.
5. Столик должен быть из нержавеющей стали.
	9



