ГродМТ 466/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 26 Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina
1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Состав(комплектация)
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контур дыхательный с клапаном утечки одноразовый для аппарата ИВЛ портативного Carina (VentStar Carina LeakV)
	1.Трубка гофрируемая - 1шт.
2. Адаптер прямой-1шт.
3.Клапан утечки-1 шт
	шт
	100


2.Технические требования:
2.1. Диаметр контура-22 мм
2.2. Длина контура –не более 2 м
2.3. Совместим с портативным аппаратом ИВЛ Carina
2.4. Стерильный, однократного применения.
2.5. Материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. 
2.6. В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура.

Лот 31, 32, 35 Контуры дыхательные

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические требования
	Количество

	31
	Контур дыхательный неонатальный
	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м без провода нагрева с двумя влагосборниками, дополнительный шланг 0,2 м.
Комплектность контура дыхательного должна быть:
1.Гофрированный, длина 1.6м, диаметр 10 мм, без температурного порта на линии вдоха.
2.Дополнительный шланг 0.2 м, но не более 0.8м.
3.Y-образный соединитель без портов.
4.Самозаполняющаяся камера увлажнителя.
5.Набор соединителей для разных аппаратов.
6. Мешок дыхательный 1 л – 1 шт.
2.Технические требования: 
Стерильный
Для аппаратов ВИАН-Турбо,  Mindray SV 300 стандартный гофрированный конфигурируемый, длина 1,8 м
	10

	32
	Контур дыхательный неонатальный 
	контур дыхательный анестезиологический должен быть гофрированный (не конфигурируемый), диаметр не более 15 мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника +  переходник Y-образный + мешок резервный 1 л + дополнительный шланг 0,4 м + переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2; материал - медицинский полиэтилен, устойчивый к перегибам и изломам. Внутреннее покрытие гофрированной трубки минимизирует сопротивление потоку воздушно-дыхательной смеси и турбулентность. Упаковка должна быть индивидуальная. Все элементы должны быть в единой общей упаковке.
	400

	35
	Контур дыхательный к аппарату ИВЛ VENTILogic LS.
	 Контур дыхательный REF WM 24120 или аналог в комплекте:
1. Состав:
1.1. Гофрированный шланг стерилизуемый – 1 шт.
1.2. Внутренняя трубка – 1 шт.
1.3. Адаптер – 1 шт.
1.4. Коннектор порта давления – 1 шт.
1.5. Заглушки – 2 шт.
2.. Совместимость с аппаратом ИВЛ VENTILogic LS, 2018г. выпуска.
3 Гипоаллергенные безопасные материалы.
4. Гофрированная конструкция.
5. Сохранение диаметра при сгибах.
6. Плотное соединение без утечек.
7. Коннектор  15F/22M.
8 Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур).
9. Возможна мойка, чистка и дезинфекция.
10. Индивидуальная упаковка.
	12




