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Техническое задание
на закупку запасных частей и расходных материалов к консолям подачи медицинских газов с принадлежностями «Movita Lift», Drager..

ЛОТ №1 Запасные части и расходные материалы к консолям подачи медицинских газов с принадлежностями «Movita Lift», Drager.
1. Комплектация:

	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Регулятор высокого вакуума (-1000 мбар) с креплением на рельс в комплектации с медицинским шлангом, штекером стандарта DIN13260-2 и клипсой для крепления на рельс 30*10
	шт.
	2

	2.
	Предохранительная емкость для регулятора вакуума из ударопрочного прозрачного материала объемом 50 мл с защитным клапаном от переполнения, автоклавируемая при температуре 134ОС
	шт.
	2

	3.
	Емкость для аспирации многоразовая 2000 мл из ударопрочного материала в комплектации с ABS кронштейном для рельса 30*10 мм и опорным кольцом для емкостей с направляющей 30*5 мм, автоклавируемая при температуре до 121ОС
	шт.
	2

	4.
	Опорная многоразовая ёмкость к контейнерам одноразовым для аспирации объемом 2000 мл комплекте с опорным кольцом с фиксатором, ABS кронштейном 30*5 мм для крепления на рельс, автоклавируемая
	шт.
	2

	5.
	Одноразовый контейнер объемом 2000 мл с жесткой крышкой, оснащённый специальным трехслойным гидрофобным антибактериальным и противовирусным фильтром с желирующим набором
	шт.
	1000

	6.
	Многоразовое поликарбонатное угловое соединение/коннектор со шлангом Ø 7,5×11,2 мм длиной 0,37 м на порт «Источник вакуума» для автоклавируемой многоразовой опорной емкости
	шт.
	50

	7.
	Медицинская силиконовая трубка для одного пациента 7,5×11,2 мм, длиной 1,8 м с вакуумным прерывателем. Одноразовая медицинская силиконовая трубка имеет индивидуальную герметичную упаковку с указанием данных производителя, номера партии, даты производства, срока годности и др.
	шт.
	200

	8.
	Многоразовое поликарбонатное соединение/коннектор со шлангом Ø 7,5×11,2 мм длиной 0,37 м на порт «Источник вакуума» для автоклавируемой многоразовой опорной емкости
	шт.
	50

	итого
	шт
	1308


2. Технические требования (характеристики):
2.1. Полная совместимость запасных частей и расходных материалов с консолями подачи медицинских газов с принадлежностями «Movita Lift», Drager.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем
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