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Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц768-09/262

Перечень закупаемых регулирующих клапанов

	№
	Тип оборудования
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN50, Kvy40 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог.
	шт.
	16

	2
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN65, Kvy40 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	1

	3
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN80, Kvy63 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-1600/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	18

	4
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN100, Kvy100 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-2700/63-20-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	7

	5
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN125, Kvy100 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	2

	6
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	
Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN125,  Kvy125 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-


40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	5

	7
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN150, Kvy160 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	20

	8
	Регулирующий клапан двухходовой с электроприводом
	Клапан регулирующий проходной седельный ВКСР DN150, Kvy300 м3/час, с механизмом исполнительным электрическим прямоходным ВЭП-135М-4000/100-40-220В,50Гц-IP65 (способ управления - аналоговый сигнал 0-10В, оснащение датчиком положения с выходным сигналом 4-20мА) или аналог
	шт.
	2

	Всего:
	71



