		
	Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц872-10/262


Технические требования к контейнеру для сбора крупногабаритных отходов.

	Наименование технического параметра

	Значение параметра

	Назначение 
	Предназначен для сбора, хранения и транспортирования крупногабаритных и строительных отходов. Должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не был восстановлен, без замены составных частей. Все детали сварены и прикреплены между собой.


	Объем  
	Не менее 8,0 м3  


	Требования к контейнеру
	Контейнер должен быть металлический, цельносварной, изготовленный из: 
- листовой стали г/к не менее 3мм;
- по низу контейнера в месте соединения пола контейнера и стен контейнера должно быть усиленно стальным уголком не менее 45*45*4 мм
- обвязка по верхнему контуру контейнера должна быть выполнена из швеллера №10;
- ребра жесткости по бокам контейнера должны быть выполнены из швеллера №8;
- по бокам контейнера должны быть 
четыре основные кронштейна для установки контейнера на транспортное средство и два кронштейна для выгрузки контейнера, а также крючки для крепления тента;  
- на  передней стенке контейнера должны быть отбойники ограничивающие перемещение контейнера вперед.


	Основные размеры, мм (приложение 4 к запросу о предоставлении сведений)


	А
	3400±5%

	B
	1850±5%

	C
	1400±5%

	D
	1850±5%


	E

	900±5%

	F

	1000±5%

	G
	1050±5%

	Иные требования
	Товар должен быть совместим с контейнерным мусоровозом КО-450-10 на базе шасси МАЗ -5551А2


	Грузоподъемность не менее, кг
	4500

	Цвет
	Синий RAL-5017
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