            Приложение 1 к заявке на покупку №А859-10/262
Описание предмета закупки

Машина дорожная комбинированная предназначена для всесезонного использования по содержанию городских дорог с асфальтовым и бетонным покрытием путем мойки и поливки дорожных покрытий и прилотковой полосы, подметания предварительно увлажненной дорожной поверхности, посыпки дорожного полотна инертными материалами в зимний период, сгребания и сметания снега. 
В летний период машина используется с поливомоечным оборудованием, в зимний период - машина используется с разбрасывающим оборудованием для посыпки инертными материалами, а также для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега плужно-щеточным оборудованием.

Автомобиль должен соответствовать следующим техническим требованиям (техническое задание):                                

Технические характеристики

	Базовый автомобиль (шасси):

	Колесная формула
	4х2

	Тип двигателя
	дизельный

	Мощность двигателя, КВт
	не менее 170 кВт

	Экологический класс
	Евро 5

	Полная масса автомобиля, кг
	не более 21000

	Тип кабины
	малая (без спального места)

	Поливомоечное оборудование

	Вместимость цистерны, м³
	не менее 9

	Максимальная ширина рабочей зоны при поливке, м
	не менее 20

	Максимальная ширина рабочей зоны при мойке, м
	не менее 8,5

	Рабочее давление воды, МПа
	не менее 0,8

	Щеточное оборудование

	Ширина рабочей зоны (щетки), м
	не менее 2,3

	Разбрасывающее (распределяющее) оборудование

	Ширина рабочей зоны при посыпке должна быть обеспечена в диапазоне, м
	4,0 – 9,0

	Плотность посыпки инертными материалами (песок) должна быть обеспечена в диапазоне, г/м²
	100 – 400

	Масса сыпучих материалов, загружаемых в кузов, кг
	не менее 9000

	Вместимость кузова (бункера), м³
	не менее 5

	Плужное оборудование (отвал)

	Ширина рабочей зоны плуга, м
	не менее 2,5

	Управление плугом (отвалом) осуществляется посредством пульта управления из кабины машины дорожной (вверх-вниз/влево-право)
	наличие

	Гарантийное и сервисное обслуживание

	Сервисный центр, обслуживающий навесное оборудование
	на территории Республики Беларусь

	Сервисный центр, обслуживающий шасси
	на территории Республики Беларусь

	Гарантия на шасси
	В соответствии с гарантией завода-производителя

	Гарантия на навесное оборудование
	В соответствии с гарантией завода-производителя


Автомобиль должен быть новым (не бывшем в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, в котором не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Гарантийные обязательства: 
- гарантия на навесное оборудование в соответствии с гарантией завода-производителя;

- гарантия на шасси в соответствии с гарантией завода-производителя;

- наличие на территории Республики Беларусь сервисного центра, осуществляющего гарантийное и техническое обслуживание навесного оборудования;

- наличие на территории Республики Беларусь сервисного центра, осуществляющего гарантийное и техническое обслуживание шасси.
