Приложение 1

Перечень закупаемой спецодежды и обуви на зимний сезон 2026 г.
ОАО «МИНСККОНТРАКТ»
1. Куртка утепленная – 1 шт.
	Материал: 35% хлопок, 65% полиэфир, плотность не менее 215 гр/м².
Защитные свойства: Тн.

	Размеры
	Общее количество, шт.

	60-62/208
	1

	1

	



2. Костюм рабочий зимний – куртка, полукомбинезон – 8 компл.
Материал: 35% хлопок, 65% полиэфир, плотность не менее 215 гр/м² с ВО пропиткой.  Подкладка – ПЭ 100%, ветрозащитная прокладка. Каландрированный утеплитель термофилл (3 слоя по 150 г/м2).
Защитные свойства: Тн.

	Размеры
	Общее количество, шт.

	48-50/170-176
	52-54/182-188
	56-58/182-188
	60-62/182-188
	8

	4
	2
	1
	1
	



3. Костюм рабочий летний – куртка, полукомбинезон – 6 компл.
Материал: 35% хлопок, 65% полиэфир, плотность не менее 245 гр/м².
Защитные свойства: ЗМи.

	Размер
	Общее количество, шт.

	48-50/170-176
	56-58/182-188
	60-62/182-188
	
6

	4
	1
	1
	






4. Ботинки утепленные (зимние) с металлическим подноском – 2 пары.
	Верхняя часть модели из термоустойчивой водоотталкивающей лицевой кожи повышенной толщины. Ударопрочный металлический подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж. Жёсткий задник. Легкая двухслойная (полиуретан + термопластичный полиуретан) масло- бензостойкая и кислото- щелочестойкая подошва, обеспечивающая защиту от агрессивных сред, воздействия низких и высоких температур (от -30 до +150). Метод крепления подошвы: литьевой.
Защитные свойства: МиМпМун50.

	Размеры
	Общее количество, пар.

	41
	42
	2

	1
	1
	



5. Ботинки утеплённые (зимние) без металлического подноска – 5 пар.

Верхняя часть модели из термоустойчивой водоотталкивающей лицевой кожи повышенной толщины. Подкладка из искусственного меха. Усиленный термопластичный подносок (защищает от ударов силой до 50 Дж.) и жесткий задник. Двухслойная (полиуретан + термопластичный полиуретан) масло- бензостойкая и кислото- щелочестойкая подошва, обеспечивающая защиту от агрессивных сред, воздействия низких и высоких температур (от –30 до +150). Метод крепления подошвы: литьевой.
Защитные свойства: Минснм.

	Размеры
	Общее количество, пар

	41
	42
	43
	45
	46
	

	1
	1
	1
	1
	1
	5




6. Ботинки рабочие летние без металлического подноска – 3 пары.
	Без усиленного подноска: Подошва литьевого метода крепления масло- бензостойкая, кислото- щёлочестойкая выполнена из двухслойного полиуретана (ПУ-ПУ), антистатична. Защитные свойства: Ми.

	Размеры
	Общее количество, пар

	39
	43
	46
	3

	1
	1
	1
	



7. Сапоги ПВХ мужские с металлическим подноском.
	Обладают масло- бензостойкими и кислото- щелочестойкими свойствами. Подошва имеет глубокий протектор, который эффективно препятствует скольжению. Ударопрочный металлический подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж. Высота сапог 39 см. Защитные свойства: В.

	Размеры
	Общее количество, пар.

	42
	1

	1

	



8. Сапоги ПВХ мужские без металлического подноска.
	Изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) методом 2-х компонентного литья. Имеют противоскользящий протектор. Стойки к нефти, жирам, кислотам и щелочам. Высота сапог 39 см.

	Размеры
	Общее количество, шт.

	42
	1

	1

	



9. Жилет сигнальный с СОП оранжевый – 2 шт.
	Ткань: трикотажное полотно (100% полиэфир) плотностью 120 г/м2. Цвет оранжевый. Центральная застежка на контактную ленту, два накладных кармана. Для повышенной видимости впереди и сзади световозвращающая полоса СОП 50 мм.

	Размеры
	Общее количество, шт.

	56-58
	60-62
	2

	1
	1
	



10. Подшлемник зимний – 1 шт.
	Объем головы регулируется шнуровкой.




Заместитель директора – главный инженер				А.Э. Бутрим
