ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«__12_» ______10_______ 20 26 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26__» ___05_____20_26 г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                              А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (гр.№3)
	ГУО "Детский сад №305 г.Минска" по ул.Уборевича,30

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Горизонтальные элементы коробки сгнили-2шт.Полотно перекошено-3,7м2.Наличники треснуты

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	[bookmark: _GoBack]-20,4м.В  перегородке из ПВХ расслоение панелей,трещины-7,2м2. В облицовке стен из керамической плитки сколы,отслоение от цементной прослойки-30,5м2.Цементные плинтуса раскрошились-20,5м.В покрытии пола из керамической плитке трещины по швам и через всю плитку-17м2.В цементной стяжке выбоины,неровности-17м2.Сквозное проржавление труб,течь в местах соединения,засоры –(1,5+3+6,5+2)м.Метсное отслоение штукатурного слоя-(7,2)м2. В вентиляционных решетках отсутствуют горизонтальные элементы-3шт.Пластиковые элементы оплавлены-6,7м.В радиаторе треснуто ребро-1шт.В светильниках отвалился провод в зажимах-2шт. В кабеле потрескалась изоляция и осыпается-2мМасляная окраска труб имеет большие потертости-1,5м2.В унитазах не выводимые загрязнения,сетка трещин-3шт.Манжеты сгнили-3шт.В умывальниках сколы, неправильное подключение к канализационной трубе-4шт.Сифоны  забиты и треснуты-4шт.В гибких подводках отсутствует защитный слой-7шт.В шаровых кранах сломан механизм закрывания-6шт.В смесителях без душевой сетки течь из-под маховиков-4шт.В смесителях с душевой сеткой порван шланг,сломан переключатель-2шт.В душевом поддоне треснута эмаль-1шт.Вывоз мусора 20км

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:.

	(перечень факторов)

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1ОКТЯБРЯ 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   24 НОЯБРЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   35 ДНЕЙ




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                   А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                      Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	

	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)




	1. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.204
	

	2. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.037
	

	3. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	4. 
	Демонтаж перегородок ПВХ (прим)
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.072
	

	5. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.305
	

	6. 
	Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.205
	

	7. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.17
	

	8. 
	Разборка покрытий цементных полов
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.17
	

	9. 
	Очистка щетками (стен)
	М2
	27.5
	

	10. 
	Насечка поверхности стен
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.275
	

	11. 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.01
	

	12. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах
	100 ОТВЕРСТИЙ
	0.01
	

	13. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.015
	

	14. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	15. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.065
	

	16. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.072
	

	17. 
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону
	100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕ
	0.58
	

	18. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.58
	

	19. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей стен с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.062
	

	20. 
	Облицовка гипсокартонными листами стен методом сухой штукатурки
	100 М2
	0.018
	

	21. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.58
	

	22. 
	Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей
	100 М
	0.308
	

	23. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.042
	

	24. 
	Установка решеток вентиляционных
	РЕШЕТКА
	3
	

	25. 
	Демонтаж решеток вентиляционных
	РЕШЕТКА
	3
	

	26. 
	Установка лючков ревизионных
	РЕШЕТКА
	1
	

	27. 
	Демонтаж уголков пластиковых
	100 М
	0.067
	

	28. 
	Установка уголков пластиковых
	100 М
	0.067
	

	29. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.037
	

	30. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.037
	

	31. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.104
	

	32. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.17
	

	33. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3
	100 М2
	0.17
	

	34. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.17
	

	35. 
	Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.17
	

	36. 
	Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке
	100 М2
	0.17
	

	37. 
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 х 600 мм
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ П
	0.1675
	

	38. 
	Установка углового молдинга
	100 М УГЛОВОГО МОЛДИ
	0.232
	

	39. 
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 ШТ.
	0.02
	

	40. 
	Демонтаж кабеля
	100 М
	0.02
	

	41. 
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "АРМСТРОНГ", с креплением на шпильках, количество ламп 4
	100 ШТ.
	0.02
	

	42. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2 в готовых бороздах (штрабах) с установкой ответвительных коробок
	100 М
	0.03
	

	43. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 М2
	0.015
	

	44. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.015
	

	45. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.035
	

	46. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	47. 
	Смена манжет резиновых к унитазам
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	48. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.04
	

	49. 
	Смена выпусков к умывальникам и мойкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.11
	

	50. 
	Смена шарового крана смывного бачка
	100 ПРИБОРОВ
	0.06
	

	51. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.04
	

	52. 
	Смена смесителей с душевой сеткой
	100 ШТ.
	0.02
	

	53. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.085
	

	54. 
	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций
	100 ШТ.
	0.01
	

	55. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.02
	

	56. 
	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	57. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	ШТ.
	0.02
	

	58. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДА
	0.02
	

	59. 
	Установка радиаторов стальных РСГ2-2
	100 КВТ РАДИАТОРОВ
	0.035
	

	60. 
	Установка поддонов душевых
	100 КОМПЛ.
	0.01
	

	61. 
	Установка опорных уголков
	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	0.015
	

	62. 
	Устройство перегородок ПВХ (прим)
	100 М2 ПЕРЕГОРОДОК
	0.088
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _12__ » ______10_______ 20 26 г.   Проверил:Начальник УЦХО                                   А.П.Гуцаев
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